 توپو لوژی شبکه ارتباطی وطراحی: 

توپولوژی شبکه ارتباطی که در آن در مسیر وجود دارد یکی از طرح های کلیدی
 شبکه است که در آن ساختار ها  با بسیاری از روابط داخلی بین اتصال شبکه های کلیدی و مسیریابها رابطه بر  قرارمی کنند . در یک شبکه ارتباطی اگر هر نوع کابلی یا سیم رابط قطع شود راههای بسیاری برای 2 نوع سیم رابط وجود دارد که بتوانندبا یکدیگررابطه برقرارکنند . در حالی که حل مسائل آسان است و افزایش واقعیت پذیری ساختار ها افزایش یافته شبکه های ارتباطی برای نصب ، پر هزینه هستند زیرا از کابلها و اتصالهای بیشتری استفاده می شود .اغلب این قبیل توپولوژی ها در ارتباط با توپولوژ های دیگر استفاده می شود ودراین حالت باعث شکل دهی توپولوژی هیبرید می شود . بعضی از طرحهای WAN از قبیل اینترنت ، استفاده از مسیر یاب شبکه ای می باشند . در این حالت اینترنت حتی در طول جنگ باعث می شود که سایت ها و شبکه با هم ارتباط برقرار کنند .

دو نوع توپولوژی ارتباطی وجود دارد : 

ارتباط کامل و ارتباط بخشی 

توپولوژی ارتباط کامل زمانی ظاهر می شود که کابلها از یک مدار برقی رابط تشکیل شده اند . وبه هر کابل در شبکه یک سیم برق متصل است . این نوع ساختار را ارتباطی برای نصب ، بسیارپر هزینه است ، اما باعث تولید بیشترین مقدار افزونگی می شود . (استفاده از یک یا چند سرویس دهنده در یک سایت وب وبه منظور انجام کارهای مشابه ) بنابراین در شرایطی که یکی از کابلها قطع می شود ترافیک شبکه ای می تواند مستقیماً در هر یک از کابلها ایجاد شود . ارتباط کامل اغلب برای ساختار اصلی شبکه در نظر گرفته می شود . 

با ارتباط بخشی از کابلها در طرح ارتباط کامل شکل می گیرند و در این حالت بعضی از آنها با یک یا دو کابل در شبکه ارتبات برقرار می کند . توپولوژی ارتباط بخشی در شبکه های جانبی با ساختار اصلی ارتباط برقرار می کند . واین قبیل عملکرد ها برای استقرار و نصب ، پر هزینه هستند و نسبت به توپولوژی کامل از افزونگی کمتری برخوردار هستند . 

شکل 1 صفحه 2 . توپولوژی شبکه ارتباطی و طراحی . 

توپولوژی شبکه ارتباطی کامل مسیر یابها . 

شکل2 صفحه 3 توپولوژی شبکه ارتباطی کامل و طراحی . 

توپولوژی شبکه ارتباطی بخشی و مسیریابها .

 معماری شبکه ، ISDN – B :

 لازم است ساختارهای زیر را ارائه دهد : 

خدمات مربوط به باند پهن : 
همانطور که در بخش آخر توصیف شده است .
خدمات مربوطه به باند کم عرض : 

سیگنالها و علامتهای مربوط به مصرف کننده ، (vser) به شبکه .
 تا بدین ترتیب به ISDN _ B این امکان داده شود تا ارتباط را آغاز کند و ساختار ارتباطی را کنترل می کند . سیگنالهای ارتباطی داخلی در شبکه ، و به شبکه اجازه داده می شود تا منابع مربوطه را کنترل کند ویا آنها را ارائه دهد و با توجه به در خواست مصرف کننده ISDN _ B ویا دیگر ساختارهای تبادلی شبکه مطرح می شود . 
سیگنال مصرف کننده به مصرف کننده ، که به مصرف کننده ISDN _ B این امکان را می دهد تا کنترل اطلاعات ، عملکردها و احداث فرایند ها را به یکدیگرارسال کنند . 

تسهیلات مربوط به کنترل و مدیریت برای کنترل و اجرا ی شبکه ، اینطور عنوان شده است که  ISDN _ B باعث ارائه (CO) اتصال گرا و بدون اتصال (CL) می شود . واین حالت عملکرد اجرایی CO بیشترین توجه را به خود جلب می کنند در حالی که CL تعاریف مربوطه را ارائه می دهد . 
اطلاعات مربوط به پهنای باند و ارائه آنها با استفاده از (IMA ) مد انتصال ناهمکام مطرح می شود و در هر دو حالت از رابطه ها و اتصال منطقی نهایی استفاده شده است . SIM باعث می شود که از سلولهای کوچک به اندازه ثابت استفاده شود که در این حالت اطلاعات منتقل می شوند و در طول ساختار های ارتباطی منطقی مطرح می شوند . هر یک از سلولها از یک هدر استفاده می کنند که برای بیان رابطه های منطقی با سلولهای متعلق به آنها استفاده می شود . 
هر یک از ساختارهای رابط منطقی به عنوان یک (VC) کانال حجازی در نظر گرفته می شود . بسیاری از VC  ممکن است از یک مقصد واحد استفاده کنند و با استفاده از یک مسیر مجازی به ساختار های اصلی مرتبط می شود . رابطه بین pv و VCبا توجه به مسیر نقل وانتقال در شکل زیر نشان داده شده است . 

مسیر نقل و انتقال بیانگر یک رابطه منطقی بین دو نقطه نهایی است . از نظر شمار 
بسیاری از رابطه ها بین کلیه شبکه و ساختار های انتقالی تشکیل شده است.
شکل 1 :مدل مربوط به مسیر نقل و انتقال برای اعضای باند SDNI . 
VC در هر بخش انتهایی رابط از طریق CIV مشخص کنند. شبکه مجازی تعریف می شود و VCو اطلاعات مربوط به انتقال آن از مصرف کننده به ، مصرف کننده یک طرفه است .VP از طریق مشخص کننده مسیر مجازی VPT تعریف می شود. هر دوی VCL  / VPT به صورت نا هماهنگ به صورت جسمانیهای اطلاعاتی مصرف کننده ، به مصرف کننده تعریف می شوند ودر هر سلول هدر  ATM مطرح می شود . VCL  / VPT به صورت کلی از ساختار های بارزی تشکیل شده است . مفهوم ارتباطی می تواند در بررسی استفاده از VPT  تا VC و VC تا VP  را ارائه دهد و می توانیم اینطور عنوان کنیم که CL  / VPT به صورت یک رابط خاص در نظر گرفته می شود . CL  / VPT با شبکه برای کلید کردن استفاده می شود وبا توجه به خطوط شبکه مجازی و مسیر مجازی به صورت رابط بین دو نقطه در نظر گرفته می شود که در حالت VC و VP کلید کرده اند و خطوط به صورت رابط بین دو نقطه در نظر گرفته می شود ودر این حالت مقادیر VCL  / VPT جا به جا می شود و یا منتقل می شود . ود این حالت رابطهای مجازی بسیاری وجود دارد که با توجه به رابط شبکه  مجازی مقایسه می شود ودر این حالت بسیاری از مسیر های مجازی رابط مسیر مجازی قرار می گیرند .

 این رابطه در شکل 1 نشان داده شده است . 

 (شکل) : رابطه لایه به لایه سلسله مراتبی در لایه ATM  ولایه فیزیکی . 
مسیر انتقال از بخش های دیجیتالی تشکیل شده است که مسئول مسیرهای bitloctel است در عوض ، هر یک از بخشهای دیجی تالی از بخشهای تقویت کننده تشکیل شده است که بخشهای بین دو تقویت کننده در یک رابطه فیزیکی را شکل می دهد . انطباق VC و VP در شکلهای زیر نشان داده شده است . 

 (شکل ) : مسیر مجاز ،مدار مجازی .
( شکل ) بیانگر یک طرح است که با توجه بهCTV  ، استفاده از آنها و بیان VCC در  دو مسیر انتهایی انتقالی حاصل شده است . در این حالت رابط VC ممکن است مثل CV باشد . هرچند به صورت کلی مقادیر و مسیر های VCL  / VPT در یک ساختار انطباقی همانطور که در شکل      نشان داده شده  منتقل می شود . 
VPC  و VCC را بین مصرف کننده SDN _ B قرار دهید این ساختار ممکن است به صورتهای مختلف انجام شود . برای VCC ، یکی از روشهای زیر استفاده می شود.
VCC کامل و نیمه کامل از طریق ارائه دهنده گان شبکه ایجاد می شود و لبه صورت نتیجه روش توصیفی بیان شده است این قبیل ساختارها به سیگنال احتیاج ندارند و VCC  به صورت خطوط استیجاری VCC عمل می کند. یک VCC از طریق استفاده از روش سیگنال مصرف کننده به شبکه آزاد می شد و یا نصب می شود. اگر VPC بین دو مصرف کننده ISDN _ B وجود داشته باشد در این حالت روش سیگنال مصرف کننده به مصرف کننده در یکی از ساختارهای VCC مطرح می شود و می تواند VCC را مستقر کند سیگنال VCC  با توجه به استفاده از روش های سیگنال  متا و استفاده از سیگنالهای خاص VCC مطرح می شود.
ساختار منسجم و توالی سلولها در هر VCC تضمین می شود.POS  برایVCC به عنوان یک زیر نویس در نظر گرفته می شود اما درایجاد واستقرار VCC ممکن است دوباره بررسی می شود.
برای VPC یکی از روش های زیر می تواند استفاده شود:

VPC از طریق ارائهخ دهنده شبکه به خاطر روش زیر نویس نصب می شود و این قبیل عملکردها ساختار سیگنال نیستند.

VPCممکن است با استفاده ا روش کنترل شبکه و مصرف کننده ISDN _ B استفاده شود.
یک VPCممکن اسن از طریق خود شبکه نصب شودو از روش کنترل شبکه استفاده شود.
درباره انسجام توالی سلول برای هر یک از VCC درVP  تضمین می شود اما برای VPC به صورت کلی در نظر گرفته می شود این ساختارها در طول ISDN _  Nارتقاء می یابد، در این حالت از چندین کانالB_C در شبکه استفاده می کند و اطلاعات را از یک مصرف کننده به دیگری منتقل می کند.
POSبرای VPC لازم است از مجموعه ای از دسته ها انتخاب شوند که با ارائه دهنده شبکه مطرح می شود بعضی از VCTکه برای VPC استفاده می شود برای اهداف خاصی از قبیل فعالیت های خاصی از قبیل فعالیت ها مدیریت و اجرا استغفاه می شود.

سیستم های ارتباطاتی شخصی و موبایل: گروهTR-usخدمات استاندارد ، اجرایی و مناسب و داخلی را برای تلفنها ی بی سیم و سیستمهای ارتباطی شخصی توسعه داده است. این قبیل استانداردها وابسته هستند اما محدود به ساختارهای و خدماتی آت یو تجهیزات بی سیم و تجهیزات و ایستگاه ها مربوطه و تجهیزات انطباقی شرکته او دستورالعمل ها و ساختار بین شبکه ای و عمل کرد بین سیستم ، واسطه و خدمات اطلاعاتی نمی باشند.
فعالیتهای 3 و 2:  TR-us ازشش زیر گروه وتعداد یا زیر گروه های HOCتشکیل شده است که به جنبه های خاص سیستم های ارتباطی شخصی موبایل، استانداردها و ساختارهای خاص متمرکز شده است.
TR-us ازشش زیر گروه وتعداد یا زیر گروه های HOCتشکیل شده است که به جنبه های مختلف موبایل بی سیم و سیستم های ارتباطی شخصی و استانداردهای مربوطه متمرکز شده است. بعلاوه،  ارائه و ایجاد استانداردها برای شبکه برای نسل دوم ساختارهای PLS از اواخر سال 1990 تا به حال ، این کمیته برای شرکت ارتباط تلفنی بین المللی به منظور وارد کردنTMTکه از خدمات 3Gاست در سر تاسر جهان مسئول عملکردها بوده است. هدف اولیه TMT-2000 افزایش انسجام در طرح های جهانی و سازگار و خدمات در خانوادهTMT-2000 , TMT شبکه بوده است وثبت شبکه تثبیت کیفیت بالا و استفاده از پایانها ی کوچک ظرفیت ساختارها و توانایی برای ایجاد و دستورالعمل چند رسانه ای و تقسیم سیستم ها به انواع پایانه ها می باشد.
کمیته TR-us و زیر گروه های آنها در شماری از استاندارد و سیستمهای ارتباطی  از راه دور ، زیر بنایی بوده است . TR-us ، 32 پروژه جدید را معرفی کرده ، 94 سند را برای حق رای بررسی کرد .وباعث ارائه 38 استانداردشود ترکیبی از استانداردهای TLA NAS را ارائه دادند .افزایش بیش از حد پروژه های کلی ، انتشارات فعالیتهای زیر گروه و گروههای مربوطه در زیر توصیف شده است.

زیر گروههای A.T.TR 45.1   بیشتر بر تکمیل جلسه 1.21.1 S.M.TTV را کمترمتمرکز شده است تجسس این قبیل اسناد . برای انتشاراتی از قبیل  NR- 121 – BST /AIE/AII تکمیل شده است . پروژه دیگری که تحت.TR 45.1در حال توسعه و پیشرفت است از89T /AIE/AI به SNA ارتقاء یافته است بررسی B از ساختار  مرجع پر،شکل ارسال پیام AKSF.70. BST /AIE/AII  نیز منتشر شده است . با توجه به ارزیابی کارخانه موبایل بی سیم و متمرکز بر تکنولوژیهای اطلاعاتی و دیجیتالی ، تصمیمی توسط کمیته TR-us به منظورریزر TR-usمطرح می شود . تکنولوژی آنالوک مربوط به این پروژه در سطح کمیته TR-us در صورت لزوم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .
ساختار های زیر گروه 2 TR-usتکنولوژی بین سیستم بی سیم این قبیل موضوعات را به صورت ساختار چند رسانه ای و ارسال پیام و خدمات موقعیتی و قابلیت حمل ساختار های بی سیم ، مورد بررسی قرار می دهد2 TR-usلیست TR-usرا با 12 ساختار استاندارد منتشر کرده است. بعضی از این قبیل استانداردهای منتشرشده که نیاز شرکتها را بررسی می کند . 
عبارتند از : 935 AII -  روش تماس های مداری در طول تجسس و بسته بندی اطلاعات CDMA 937 IIA  دسترسی به خدمات باز (ASO) ارائه ساختارهای برنامه های اجرایی . 1.A.56 .7 .IIA. D.41 . EIA/IIA افزایش ساختارهابرای وسایل بی سیم قابل حمل .XXX.SU.9.AIA . خدمات ارسال پیام چند رسانه ای.

با توجه بسیار برساختارهای امنیتی ملی و بین المللی . 52 .4 .RI درپروژهای مربوط به خدمت بی سیم رعایت این ساختار ها برای D.41. GIA/AIAمثل ساختارهای نصب امنیت ، ساختارهایی منتشر کرده است. 2. TR-us با پروژهای نسل سوم رابطه نزدیک دارد و دوباره سازمان دهی شده است .وبا توجه به ISG ساختارهای خاصی را برای استاندارد سازی فرایندهای مرتبط به تکنولوژی 2000 توسعه داده است.

با توجه به GPP3 ساختارهایخاص مربوط به عمل کرد های داخلی سیستم در بخش جدید پروژه های در حال اجرا مطرح می شود . وبرای مثال باعث می شود که بسیاری از بخشهای IP  ، SMT به صورت خاص مورد ارزیابی قرار بگیرند . 

پروژه های جدیدی که در سال جدید در ساختارهای زیر گروه 2TR-us مورد ارزیابی قرار گرفته اند در این بخش مطرح شده اند  و محدود به LSC خدمات ناحیه ایTFO مرحله (2)Gsm MAP , G>M,L.M.D  نمی باشند.
ساختارهای زیر گروه TR-us ئ تکنولوژی دیجیتالی تقسیم زمان باعث می شود که مربوط به بخش استانداردهای بی سیم نسل سه را تکمیل کند. شرکت های e ساختارهایی را برای حمایت از یک طرح جهانی MEID مطرح می کند و مورد بررسی قرار می گیرد و در این حالت مصرف کننده سیستم های TDMA از MTM حمایت می کند در بین بخش های منتشر شده این قبیل ساختارها را می توانیم بیان کنیمTIA/EIA-136-123E نسل سوم بی سیم TDMA و ساختار کنترل دیجیتالی لایه 3 و ISSE-136   -  IIA/EIA و IDMA  ولایه سه یاختار ترافیکی دیجیتالی و نسل سوم ساختار بی سیم کارکردن با کمیته TR-45-3 و ساختارهای زیر گروه در اتحادیه ارتباط از راه دور بین المللی و TTV.Rمطرح شده و در این حالت IMT2000 و سیستم های مربوطه در IMT2000  که به بخش INR.N.IU57 مشارکت دارند در این حالت قرار می گیرند و جزئیات خاص این قبیل ساختارهای رابطه ای رادیویی ITM2000 در این حالت مطرح می شود بعلاوه بر استقرارM.IU57.IIA-136E شامل شماری از کمیته هایTI است که استانداردها را منتشر کرده و با یک مدارJSMمشارکت کرد و در  IMT2000 , CC و تکنولوژی موجود مشارکت کرده است و در این حالت بیانگر مسیر انتقال برای JSM سیستمTPMAبه نسل سوم می شود.
ساختارهای زیر گروهTRUSU تکنولوژی انتطباق مجموعه ای از اسناد را که رایج هستند  به صورتIOS منتشر کرده است این قبیل استاندارد به صورت IOS برایATA2000 منتشر شده اند بعلاوه لازم به ذکر است دو شبکه رادیویی وجود دراد که در این حالت تکمیل می شود و به JV-DO مرتبط می شود و IOS, IIA878برای IIA , HRPD , IOS و غیره منتشر شد ساختارهای زیر گروه TR-45.4به استقرار خود ادامه می دهند و با JPP2TSJAسه رابطه نزدیک دارد.
ساختار زیر گروه TR.V.S تکنولوژی دیجیتالی تکفیک طیفی تقریباً بیشتر از دوازده استاندارد مرتبط با TG2000 را توسعه و انتشار داده است. با توجه به SOPP2TSJ کار کرده است و مفاهیم اصلی با توجه به بخشD  و بیشتریسن مقدارHRRD تکمیل شدن اند. لیست زیرعبارت است از بعضی استاندارد که توسط TR45.5 برای حمایت ازRUTM IOTA و ساختارهای دیگر منتشر شده است.
A225IIو نصب ساختارهای خصوصی برایR2000 افزایش سرعت بالایی دسته بندی اطلاعات TTR.97.E بررسی حداقل استانداردها اجرایی برای CD2000 ساختارهای اصلی.
E98.IIA.بررسی حد اقل استاندارد اجرا برای 2000 و تفکیک ساختارهای متحرک923-IIA-CCAT-IIA-91.5  گزینه های مربوط به خدمات لایه 2 برای TP و هدر متحرک و  SO -3-A-V-V-IS/IIA : ارائه خدمات برای سیستمهای مجزا 1-1-AIA –IP: برپایه کنترل ساختارها و دستی 8-S-B-TS ارائه پارامتر های مقدار برای 2000 به علاوه 5TR-us ایستگاهمتحرک ساختار اصلی را برای مجموعه 2000 –B تکمیل می کند و حمایت MEID را در ساختارفرعی UU ارائه می دهد و ساختارها را با توجه به MC و تکنولوژی TMT.2000.3 Gببه  IIV-R-WP ارتقاء می دهد که در بخش 4-457 I.M.K.I مطرح شده است . 
ساختار زیر گروه6 TR-us و افزایش داده های دسته بندی شده بی سیم ، C-835-IIA وB8350 CTA را با توجه به استاندارد شبکه TP منتشر کرده است بخش BوC به صورت رایج و متداول نصب شده است بخش B استاندارد را به استاندارد IIAارتقاء داده است  در حالی که بخش C باعث ارتقاء در افزایش قابلیت صدا در طول خدمات IP با توجه به حمایت از ساختار هدر مرتبط به شبکه هدر متحرک شده است . همچنین شامل خدمات حمایتی برای S.P.P وایجاد خدمات رایج و سهولت6  IPV , ارتقاءشکلی ساختار و منابع مدیریتی و جنبه های امنیتی 2000 ساختارهای ارتباطی شده است . IIA- 930 نیز توسط  2003-6-25-TR منتشر شده است .
یکی از ساختارهای اولیه و اصلی 6 TR-usتوسعه ساختار و ورودی تفکیکی یرای B25-STD بوده است و این قبیل استانداردها توسط گروه HOC-USLAEAD-TRمنتشر شده است . تسهیلات استاندارد می تواند از این قبیل ساختارها را بررسی کند و طرح های ارتباطی را دسته بندی کند در طول 6-45-2- TR-us با توجه به 36PP2.tsx می تواند عمل کند.
AHAG بررسی و ارائه شماری ازموضوعات امنیتی و شناسایی خود ادامه می دهد. 

الگوریتم های ECبه صورتTTA946 منتشر شد ومثلANSدرنظرگرفته شده است.
 AHAG در ارائه ساختارهای بارزTR-us با توجه به ESN و در یافت آنها از MITD در حمایت از ساختارهای زیر گروه MEID توسعه استانداردهای مربوطه مشغئول به فعالیت استMEID یک ساختار جایگزین برای ESNاست و به صورت بخشی از استاندارد جهانی هماهنگ شدنه برای بیان و بررسی تجهیزات موبایل (متحرک) مورد ارزیابی قرار گرفته است. همانطور که مناسب است AHAG را بررسی می شود و استانداردهای امنیتی اصلی را در 36DP2 مورد بررسی قرار می دهند آنها را با هم منطبق می کند. موضوعات مورد بررسی قرار گرفته عبارت است از BCMCS شبکه های امنیتی که مثل آلگریتم .C مطرح می شوند ارزیابی می شوند. به علاوه AHAG موضوعات امنیتی را برای بررسی 3GPP با توجه به ساختار های کنترل AKA, A    بیان می کند- و آنها را در رابطه با SIP بیان می کند. پروتکل را برای استفاده از اینترنت تکنولوژی و پیامهای موجود در وقایع مربوطه بررسی می کند.
TR.US جهانی بیان تجهیزات شماره سریال وتجهیزات موبایل و  ESS/MEIDAHG استانداردهای مختلف را بررسی می کند. ونگرانی های مربوط به ESN, MEID, SIM را بیان می کند . 
گروه 2Aپیشنهاداتی برایTR-us در مورد موضوعاتی از قبیل گروه سازندگان NTMIDو اجرا VIMو استفاده مجدد ESN و اجرای ساختارها و اهداف MEID راه کارهایMEID ارائه داده است . گروه ADH به عنوان یک ناظر راه کار ESN.IIA و روشهای مربوطه بررسی می کنند . این گروه همچنین به عنوان ناظر G.A و روشهای توسعه یافته توسط گروه در رابطه با AH2 GPP3 کار می کنند به سال 2004 میرویم گروه  H.A به این قبیل عملکردهای خود ادامه می دهند وTR-us به تناسب با ساختارهای جهانی فرایندی را بررسی می کند و به هشدار DIEM و ساختار های اولیه به منظور دسترسی به ساختار مدیریت NES در طول زمان ادامه می دهد . 

LAESگروه H.A فرایند بارزی را در استانداردهای 25.STP.ANG در LAES ارائه داده اند . این گروه به منظور دسته بندی راه حلها در مجموعه 25.USSTDکار میکنند . B.25.TPکه شامل تجهیزات سطح بالا برای چندین تکنولوژی است بیانگر جزئیات مربوط به راه حلها برای 2000 است . برای انتشارساختارها به صورت IIAو کمیته TI و استاندارد های مربوطه آماده است و برای حق رای ANSدر اوایل 2004 فعالیت می کند . گروهH.USLAESAD پروژه جدید شروع به کار کرد . 

یک پروژه بررسی B25.STD.G است که در بین ساختارهای دیگر شامل راه حلی برای شبکه جدیدی برای مجموعه LAES استاندارد هامیباشد . 
دومین پروژه ظرفیتهای مازاد LAES را مورد بررسی قرار می دهد و لازم است خدمات را به ارائه دهندگان واین قبیل ساختارها واجبارات کم در مقیاس مجموعه ساختارهای رایج 25.STD مطرح میشود .

گروهES - TR-usتوسعه یافته OID و روشهای مربوطه را عنوان می کند . این قبیل راه کاردها توسط- TR-usبرای ATT و استفاده از ساختارهابه تناسب ASNI مطرح شده  وموضوعات را در ATT رفته OTP  بررسی می کند .

 NAG.NRM را ارائه داده و ساختارهاوسیستمهایی رابه صورت 151-TIAITSB معرفی می کند . 

انتشار151-TSB در اوایل سال2004مطرح شده است .NAG در ارائه NRM بسیار مفید بوده است و در این حالتطرح مرجع شبکه در واکنش با T.ITV در واکنش با 41 ST8 مورد ارزیابی قرار می گیرد و بیانگر شبکه اصلی با شبکه 2000 است که باید کار آن را تکمیل کرد و بون احتیاج به در خواست جدید ، NAG دوباره توسط گروه- TR-us بیان می شود ودر این حالت لازم است تا NRM- TR-us رامورد ارزیابی قرار دهیم . تمام این قبیل موضوعات به NAG مرتبط است و به کمیته- TR-usارجاع می شود تا در آینده بررسی شوند . 

 در سال 2002 دوباره فعال شده اندAHEM با بررسی و ارزیابی استفاده از روشهای الکترونیکی به منظور حمایت از کار کمیته - TR-usفعالیت کرده است . کارها به منظور ارتقاء عملکردهای لازم و مناسب در- TR-usادامه دارند و گروههای فرعی مثل استاندارد TFA فعالیت می کند .  - TR-usبه تشویق و ارتقاء استفاده از روشهای الکترونیکی نه تنها در ملا قاتهای بین المللی بلکه در استانداردهای مربوطه ادامه می دهند .

- TR-usمنتظر ارسال 2004 به عنوان یک سال تولیدی به منظور انتشار استاندارد موبایل بیسیم می باشد . این کمیته به بررسی استاندارد ها با موضوعات مهم صنعتی از قبیل EGN ادامه می دهد . در این حالت  خدمات متحرک و ثابت را بررسی می کنند دیگر موضوعات مورد نظر عبارتند از :H.S./S.LAE./S.E.S/P.N/I.MC/ می باشد و برپایه جهت یابی کمیته تکنولوژی TIA وصنعت مربوطه استوار شده است .  
