مقدمه:

ارتباط در عصر حاضر و در شروع قرن بيست و يكم الفباي زندگي صنعتي مدرن و متمدن جوامع مترقي اين كره خاكي را تشكيل مي دهد. اهميت ارتباطات و در معنايي ساده تر تبادل اطلاعات بين جوامع بشري و انسانها كه تشكيل دهنده جوامع بشري مي باشند، در عصر امروز آنقدر مهم و حائز اهميت است كه به زعم بزرگان علم در جهان امروز كسي خود را بي نياز از تبادل اطلاعاتي بداند در حقيقت دچار توهمي بزرگ از يك كحيط پررمز و واقعيت گشته و در حقيقت از آمادگي لازم براي ورود به قرن بيست و يكم برخوردار نيست و از قافله علم بشري به شدت عقب مانده است.

در جهان متنوع و رنگارنگ ما قوميتها و مذاهب و فرهنگهاي جوامع مختلف به از بين رفتن منازعات قومي و فرهنگي و مخاصمات ديني منجر مي شود و افكار ملل دنيا به طرز بي سابقه اي به يكديگر نزديك مي گردند. علم انحصاري و تكنولوژي كه سابق بر اين منحصراً منحصراً كدر اختيار كشورهاي پيشرفته صنعتي قرار داشت از انحصار آنها خارح مي گردد و در سطح جهان گسترده مي شود و ملل مختلف از نعمات آن بهره مند مي شوند.

اگر حادثه اي در نقطه اي در جهان روي دهد با مخابره آن، در عرض كمتر از يم صدم ثانيه در سراسر جهان، همه مردم دنيا به كمك اين قسمت از كره خاكي مي شتابند و همه اينها ممكن نيست مگر به وسيله تكنولوژي ارتباط و اطلاعات.

گسترش سيستمهاي اطلاعاتي در سراسر جهان از قبيل ماهواره ها سيستمهاي مايكروويو سيستمهاي اطلاعات كامپيوتري و غيره كه جهان ما را به دهكده كوچك تبديل كرده است، بطوري كه هر فرد از هر مليتي در دورترين فاصله كره خاكي مي تواند در آن واحد با ديگري ارتباط برقرار كند و هر اتفاقي هرچند كوچك و بي اهميت توسط سيستمهاي پيشرفته تبادل اطلاعات در عرض صدم ثانيه به دورترين فاصله از آن نقطه مخابره مي شود، گو اينكه فاصله ها در جهان ما از بين رفته و بعد جغرافيايي كرة زمين و چه بساي فضاي كيهان تبديل به مسافتي كوتاه شده است.

تاريخچة اينترنت:

براي درك اساسي و بنيادين يك علم و جهت گيري به سمت جنبه هاي علمي آن دانستن تاريخ و علل بوجود آمدن آن ضروري مي نمايد، لذا ابتدا به تشريح تاريخ اين علم مي پردازيم. تولد ارتباطات تاريخ جالبي دارد و آن به رقابت بين دو ابرقدرت قرن بيستم يعني اتحاد جماهير شوروي سابق و اسالات متحده آمريكا مربوط مي شود.

همانطور كه مي دانيد اولين ماهواره مصنوعي ساخت دشت بشر در سال 1957 به نام اسپرت نيك توسط شوروي به فضا پرتاب گرديد. درست از همين سال علم تبادل اطلاعات كامپيوتري بوجود آمد.

ماهواره ها در ارتباط مخابراتي و جاسوسي و به طور كلي جذب اخبار و ارقام تواناييهاي فراواني دارند. اين توانايي و قابليت كاملاً مورد توجه دانشمندان آمريكايي و بطور كلي نظام آمريكايي بود. نظامي كه در اين زمينه در آن سالها داراي عقب ماندگي محسوسي از شوروي بود لذا مراكز تحقيقاتي بطور اعم و مراكز نظامي بطور اخص در آمريكا مأمور شدند تا با توجه به قابليت و توانايي موشكهاي شوروي در پرتاب ماهواره ها به فضا درنتيجة حمل بمب اتمي توسط موشك و پرتاب آن به سمت شهرهاي آمريكا و همچنين توانايي گستردة مخابراتي شوروي سيستمي را طراحي كنند كه اگر به فرض يكي از شهرهاي آمريكا توسط بمبهاي اتمي نابود شد، سيستمي موجود باشد و اطلاعات موجود در كامپيوترهاي اين شهر را قبل از نابودي به شهر ديگر منتقل كند.

اما برگرديم به تاريخچة اينترنت: سيستمي كه در اين قسمت طرح گرديد در ابتدا به نام آدپا مشهور شد مأموريت اصلي و نهايي آدپا تحقيق و اتصال كامپيوترهاي دانشگاه و مراكز نظامي از طريق بستر مخابراتي به نحوي بود كه چندين كاربر بتوانند در يك محيز ارتباطي يا خطر ارتباطي با هم شريك شوند.

وب:

ويژگي اصلي اينترنت اين است كه هر نوع كامپيوتري صرف نظر از مشخصات سخت افزاري و سيستم عامل با رعايت يك مجموعه استاندارد مي توانند به كامپيوترهاي ديگري كه آن استانداردها رعايت مي كنند وصل شوند.

جنبه هاي مختلف اينترنت در طول ساليان تكامل بسياري يافته است. اما مسئله اساسي كه تا اين اواخر وجود داشت دشواري استفاده از اينترنت براي افراد غيرحرفه اي بود. راه حلي در اوايل سال 1993 پيدا شد هنگامي كه شيوه موسوم به تار جهان گستر يا www (world wude web) استفاده از شبكه را براي هر كسي ممكن ساخت.

در سال 1984 دو متخصص فيزيك در دو نقطه از اروپا GENEVA و CERN روي يك پروژه مشترك فيزيك كار مي كردند. لازم بود جديدترين و به روزترين اطلاعات در رابطه با تحقيقات يكديگر دسترسي داشته باشند، روشي ابداع كردند كه از اين طريق مي توانستند مستندات خود را روي اين اينترنت فعلي به اشراك بگذارند. اين روش را وب ناميدند. اين مستندات كه بعداً page يا صفحه ناميده شد مي توانست توسط يك نرم افزار به نام مرورگر (Browser) نمايش داده شوند. و در اين مستندات كلمات كليدي وجود داشتند كه كاربر با انتخاب آنها مي توانست به يك صفحة ديگر روي اينترنت متصل شود بدون اينكه هيچگونه رمز عبور و شناسه كاربري وارد كند.

به سيستمي كه روي اينترنت امكان به اشتراك گذاشتنم صفحات را مي داد www يا تار جهان گستر مي گويند.

تعريف وب:

مجموعه اي از روشها پروتكلهايي كه بين سرويس گيرنده و سرويس دهنده وب مطرح مي شوند تا مستندات قابل اشتراك روي شبكه اينترنت باشند وب گويند.

وب گرافيكي:

در سال 1933 يكي از دانشجوان دانشگاه illinois به نام Anderssen ايده رابط كاربر گرافيكي را روي وب مطرح كرد كه به نام مرورگرهاي گرافيكي مطرح شدند و براي آن يك مرورگر به نام Mosaic نوشت. اين نرم افزار اولين مرورگر گرافيكي روي اينترنت بود. Anderssen بعداً شركت Netscape Navigator را تأسيس كرد كه بسياري از كاربران اينترنت امروزه از اين مرورگر استفاده مي كنند. در اين مرورگر امكان استفاده از تصاوير، تصاوير متحرك و متن وجود داشت و به اين مستندات كه مي توانستند علاوه بر متن و پيوند، داريا صدا و تصاوير متحرك نيز باشند فرامتن مي گويند.

مزاياي وب

- بدون وارد كردن رمز عبور و نشانه كاربري كاربران مي توانستند مستندات خود را به اشتراك بگذارند.

- لزومي براي دانستن اينكه سند در كجاي اينترنت قرار دارد وجود نداشت.

- امكان استفاده از فرامتن به جاي متن هاي معمولي وجود داشت.
ساختار داخلي اينترنت و زيرشبكه هاي آن.

اينترنت شبكه اي صددرصد WAN متشكل از تعداد شبكع كوچكتر LAN مي باشد كه به اين شبكه هاي كوچكتر زير شبكه هاي اينترنت يا Subnet مي گوييم. اينترنت شبكه اي از زيرشبكه ها مي باشد. شبكه اينترنت در تمام جهان كامپيوتر است و تمام كامپيوترها مستقل از سكوي نرم افزاري و سخت افزاري يعني مستقل از معماري و سيستم عامل از طريق يك زبان مشترك با پروتكل مشترك كه همان TCP/IP مي باشد با هم مرتبط بوده مي توانند تبادل اطلاعات داشته باشند. در اينترنت چه معماري كامپيوتر شما Rise باشد يا يونيكس يا اپل (cisk) يا پردازنده شما Intell، HP،‌Alpha يا Motorola باشد و چه سيستم عامل شما مايكروسافت باشد يا يونيكس يا اپل مي توانند از طريق يك زبان مشترك با هم كارتباط داشته باشند.

ستون فقرات اينترنت:

خطوط پرسرعتي كه بيشتر فيبر نوري يا خطوط ماهواره اي با پهناي باند مبالا مي باشند كه كامپيوترهاي ميزبان اينترنت كه عمليات مديريت كاربران روي اينترنت را بر عهده دارند به هم متصل مي كنند ستون فقرات اينترنت گويتد. ستون فقرات اينترنت در مكانهايي كه امكان پذير بوده است فيبر نوري كه داراي سرعت بسيار بالايي است مي باشد و در مناطقي كه امكان استفاده از آن وجود نداشته است از خطوط ماهواره اي با پهناي باند بالا استافده مي شود.

روشهاي ارتباط ماهواره با اينترنت

جهت برقراري ارتباط از طريق ماهواده به اينترنت به دو صورت مي توان عمل كرد. اين دو روش عبارتند از:

1- متقارن

در اين روش هم ارسال اطلاعات و هم دريافت اطلاعات از طريق خط ماهواره اي انجام مي گرد. در اين حالت لازم است كه از دو Dish جهت اين منظور استفاده كرد. هزينه اين روش بالا مي باشد و در بعضي كشورها نياز به مجوزهاي خاصي مي باشد.

2- نامتقارن

در اين روش ارسال كه بيشتر اوقات كمتر از دريافت يم باشد كبا خط تلفن يا خطوط اجاره اي انجام مي شود و دريافت اطلاعات كه بيشتر مي باشد از طريق ماهواره انجام خواهد شد.

آدرسهاي IP

شبكه اينترنت يك شبكه TCP/IP مي باشد و در يك شبكه TCP/IP هر كامپيوتر شبكه چه سرويس گيرنده و چه سرويس دهنده و چه تجهيزات بين شبكه مثل Router و RAC و غيره داراي يك شناسة منحصر به فرد مي باشند كه به آن آدرس IP گويند.

آدرس IP يك عدد 32 بايتي مي باشد كه از 4 عدد 8 بيتي تشكيل يم شود كه با نقطه از هم جدا مي شوند.

هر آدرس IP دو بخش دارد:

1- netID (مشخص كننده يك زيرشبكه اينترنت)

2- HostID (مشخص كننده يك كامپيوتر در شبكه)

در مثال بالا 294.224.2 مشخص كننده يك زير شبكه مثلاً www.avand.net مي باشد و عدد 2 مشخص كننده يكي از Hostهاي اين زيرشبكه مثلاص سرويس دهنده وب اين زيرشبكه با يكي از كاربران اين زيرشبكه مي باشد.

كلاسهاي IP:

به مجموعه IPهايي كه به هر ISP يا زيرشبكه اينترنت اختصاص مي يابد كلاس IP آن زيرشبكه گويند.

مثلاً مجموعه 194.224.1.32 تا 194.224.1.63 كه مشخص كننده 32 تا IP از كلاس c مي باشند (الته 32 تاي درم)

اصلي ترين كلاسهاي IP عبارتند از:

1- كلاس A

2- كلاس B

3- كلاس C

البته كلاسهاي D و E نيز وجود دارند كه كلاسهاي اصلي نيستند.

نكته: محدوده عدد اول در آدرس IP مشخص كننده نوع كلاس است.
	0
	Network (7bit)
	Local Address
	→(24Bit)


	10
	Network (24bit)
	Local Address
	→(16Bit)


	110
	Network (22bit)
	Local Address
	→(8Bit)


	1110
	Multicast Address
	→(28Bit)


كلاس A
بزرگترين كلاس از لحاظ تعداد سر.يس گيرنده ها در اينترنت مي باشد اكثر آدرسها در كلاس A بصورت زير است. عدد اول در آدرس IP و NetID بوده و سه عدد آخر HostID است. باارزشترين بيت در كلاس 0(MSB) است.

NetID       HostID

	N
	H
	H
	H


تعداد زيرشبكه ها در كلاس A

در اينترنت تنها مي توان 126 زيرشبكه كلاس كامل A داشت. البته از آنجا كه كلاس A بسيار بزرگ مي باشد و امكان راه اندازي شبكه اي براي سرويس دهي (224-2) تقرياً امكان پذير نيست كلاسهاي A به تواني از 2 تقسيم مي گردند مثلاً 2/226 كلاس A و غيره

تعداد Host  ها در كلاس A

به جهت غيرقابل استفاده بودن بعضي IP هاب خاص براي عمليات multieast، Loopback تعداد Host كلاس A عبارت خواند بود از224-2= تعداد Host

كلاس B

قالب آدرس ها در كلاس B بصورت زير است. در اين كلاس دو بيت باارزش (20) مي باشد. عدد اول همواره بين 128 تا  مي باشد.

	N
	H
	H
	H



NetID       HostID
توجه: بايد توجه كرد كه در كل شبكه NetID ثابت است بنابراين همه كامپيوترهاي يك زيرشبكه داراي NetID ثابتي هستند و HostID تنها مي تواند منفاوت باشد

	Class
	ID Address

	A

B

C
	001 , T.Z.W TO

226.YY.Z.W

128 , T.Z.W TO

191.YY.Z.W

192 , T.Z.W TO

223.YY.Z.W


كلاسها در شبكه TCP/IP

تعداد زير شبكه هاي كلاس B

(192-128)28=224

تعداد Host در كلاس B

در اين كلاس كوچكترين كلاس از نظر تعداد كاربر مي باشد قالب آدرس ها بصورت زير است:

	N
	N
	H
	H



NetID       HostID
در اين كلاس سه بيت با ارزش عبارتست از (110) . عدد اول در آدرس بين 192 تا 223 مي تواند باشد.

مثال:

224.224.2 .2

Net ID
Host ID

تعداد زيرشبكه ها در كلاس C

تعداد زيرشبكه ها در اينترنت براي اين كلاس بسيار زياد است و برابر است با:

(224-192)216=221

تعداد Host ها در كلاس C

در اين كلاس تعداد Hostها چاز همه كمتر است و برابر (256-2) مي باشد.

تيم كلاسها

بسته به تعداد Hostهاي يك زيرشبكه مي توان يك كلاس را بصورت كامل استفاده كرد يا تقسيم نمود. اين تقسيم مي تواند تواني از 2 باشد. (مثلاً ½، 2/4، 1/8) طوري كه تعداد Host بسته به كلاس به 2 و 8 و....8 تقسيم مي شود.

مي توان نتيجه گرفت كه هموارخ تعداد IP هاي يك زير شبكه تواني از 2 خواهد بود.

مثال:

فرض كنيد يك زيرشبكه اينترنت 2/4 كلاس c مي باشد (2/4 اول) در اين صورت محدوده آدرس بين 194.224.1.0 تا 194.224.1 خواهد بود. يعني 64 تا Host مي تواند داشته باشد.

Subnet mask

تعدادي بيت مي باشد كه با آدرس IP و AND شده تا آدرس Subnet يا NetID بدست آيد. بايد توجه كرد اين آدرس هنگام نصب سرويس دهنده، بايد وارد گردد. بسته به نوع و تقسيم كلاس اين آدرس فرق مي كند.

براي كلاس كامل A:

 255.0.0.

براي كلاس كامل B:

255.255.0.0

براي كلاس كامل C:

255.255.255.0

مثال:

اگر آدرس 194.224.102  را با 225.225.255.0 AND كنيم آدرس 194.224.2 بدست مي آيد كه آدرس Subnet است.

بايد توجه كرد اگر كلاسهاي ما تقسيم شوند در اين صورت Subnetmask تغيير مي كند. مثلاً د حالتي كه كلاس 2/4 كلاس c باشد Subnetmask عبارت است از 255.255.255.192 براي محاسبه Subnetmask ابتدا بايد محدوده IP يا Scope را تعيين كنيم سپس از روي آن بخش ثابت آدرسها يا NetID را محاسبه نماييم. حال كافي است به جاي بيتهاي NetID، يك و به جاي بيتهاي HostID صفر قرار مي دهيم تا Subnetmask بدست آيد مثلاً براي محدوده IP برابر:

200.200.200.294

200.200.200.255

باشد NetID برابر 200.200.200.12xxxxxx است (عدد آخر بصورت باينري نمايش داده شده است) بنابراين Subnetmask برابر 255.255.255.191 خواهد بود.

IPهاي خاص

اين گونه IPها كه گروهي آنها را جزو كلاسهاي D و E معرفي مي كنند شامل IPهاي رزرو شده، مي باشد مانند Broad cast، multi cast، Loop back و غيره. هيچ كامپيوتري حق استفاده از اين IP ها را براي ارتباط با اينترنت ندارد.

Broadcast

اگر يك بسته به آدرس 255.255.255.255 ارسال شود به كل كاربران اينترنت خواهد رسيد (البته Router اجازه عبور اين بسته را به سادگي نمي دهند) به اين آدرس، آدرسي بخشي يا Broadcast مي گوييم.

multicost:

اگر بخواهيد يك بسته را به تمام كاربران يك شبكه ارسال كنيد جبايد آنرا multicost كنيم مثلاً براي زير شبكه اي با آدرس 194.224.224.1 Subnet مربوط به زيرشبكه دانشگاه آزاد باشد آدرس multicast برابر 194.224.2.225 خواهد بود. بنابراين تمام كاربران زير شبكه اي با آدرس NetID (294.224.2) اين بسته يا پيغام را دريافت خواهند كرد.

توجه:

هنگام تقسيم كلاسهاي IP بايد توجه داشت كه IPهايي كه HostID آنها به 0 يا 1 ختم شوند را نمي توانيد استفاده كنيد. زيرا آنها IPهاي multicost و Loopback هستند.

سرويس دهنده خدمات اينترنت ISP (Internet Service Provider)
بعضي از زيرشبكه هاي اينترنت عمليات و خدمات اتصال به اينترنت را براي كاربران فراهم مي كنند. به اين شركتها يا زيرشبكه ها ISP مي گويند. البته اكثر ISPهاي اينترنت خودشان امكان وب و صفحات وب نيز دارند. و داراي آدرس اينترنتي مي باشند. همچنين بعضي از ISP هاي اينترنت بسياري از صفحات ايستاي اينترنت را cach مي كنند كه اين امر باعث بالا رفتن سرعت كار با آنها خواهد شد.

يك زيرشبكه TCP/IP كه طريقة ارتباط و تمامي پروتكلهاي آن همانند اينترنت باشد ولي به اينترنت متصل نباشد را اينترانت گويند و از اتصال چندين اينترانت يك شبكه بزرگتر ايجاد مي گردد كه به آن Extra net گويند.

حال هركدام از آنها به اينترنت وصل شوند ديگر زيرشبكه اي از اينترنت خواهند شد.

امكانات مورد نياز جهت راه اندازي يك ISP

جهت راه اندازي يك ISP نياز به يك سري امكانات نرم افزاري و سخت افزاري بصورت زير است.

1- راه اندازي شبكه TCP/IP از طريق سيستم عامل win nt يا Unix يا غيره

2- فراهم آوردن تجهيزاتي براي كاربران جهت ارتباط راه دور.

1- استفاده از multiport

2- استفاده از (Remote Access Controller) RAC

الف) multiport

multiport يك كارت خاص مي باشد كه روي يك از Slotهاي سرويس دهنده نصب شده و بسته به نوع multiport امكان ايجاد تعداد زيادي پورت سريال را رذفاهم مي كند كه از طريق يك كابل به تعدادي Box متصل مي گردد. به هر پورت يك مودم خارجي متصل خواهد شد.

كارت multiport نياز به يك نرم افزار خاص جهت سرويس دهي مودم ها و كاربران متصل شده از طريث اين مودم به سايت دارد كه اين نرم افزار يا سرويس دهنده راه دور، يا RAS ناميده مي شود. هر كاربر كه به سايت متصل مي شود ابتدا بايد RAS از آن شناسه كاربري يا Account سئوال شود، اگر شناسه كاربري كه روي سرويس دهنده تعريف شده است، معتبر بود به كاربر اجازه اتصال به سايت را خواهد داد. البته بايد توجه كرد كه RAS در اين حالت يك گلوگاه محسوب مي شود و ايجاد اشكال در اين نرم افزار يا نفوذ و Hack كردن آن باعث از كار افتادن كاربران راه دور خواهد شد.

ب) استفاده از (Remote Access Controlly) RAC

RAC يك سيستم مجزا است كه خود به تنهايي داراي خيلي از امكانات يك سيستم كامل مي باشد كه امكان برقراري ارتابط تلفني با آن را برقرار مرده و از كاربر شناسه كاربري و رمز عبور سؤال مي كند اين شتاسه از طريق يك نرم افزار مخصوص توسط مدير سيستم روي خود RAC تعريف شده است. بايد توجه كرد كه بعضي از اين مسيريابيها نيز امكان ارتباط راه دور را فراهم مي آوردند يعتي نقش RAC را بازي مي كنند.

توجه:

امنيت و سرعت در RAC بسيار بيشتر از multiprt است. امنكان از كار افتادن نرم افزار كنترل كنندة (RAS) multiport و قطع شدن ارتباط همه كاربران در آن وجود دارد. ولي در RAC به جهت انجام سخت افزاري بسياري از عمليات امنيت و سرعت آن خصوصاً تصديق شناسه كاربري بسيار بالاتر است. البته هزينه و قيمت آن نيز بيشتر از multiport است.

3- گرفتن خط اينترنت:

در اين حالت مي توان از طريق خطوط اجاره اي يا ماهواره اي سايت خود را از طريق يك مسيرياب به اينترنت متصل كرد. بايد توجه كرد كه حتماً جهت اتصال دو زيرشبكه نياز به مسير يا واجب است.

4- گرفتن كلاس IP

به مجموعه IPهاي منحصر به فردي كه سايت شما مي تواند استفاده كند كلاس IP آن سايت گويند.

مثلاً IPهاي بين 294.224.1.32 تا  194.224.10
اين مجموعه IP بخشي از يك سايت كلاس C مي باشد اين مجموعه IP بايد روي اينترنت معتبر منحصر بفرد باشد. بايد توجه كرد كه به ازاي هر IP بايد هزينه پرداخت شود. روشهايي وجود دارند كه از طريق اين روشها مي توان IPهاي مجازي روي سايت استفاده كرد، يكي از اين روشها استفاده از نرم افزار proxy است. اين نرم افزار سه وظيفه اصلي د ارد يكي ايجاد IPهاي مجازي ديگري ايجاد يك سطح امنيت و Caching.

امكانات نرم افزاري

بعد از فراهم كردن امكانات سخت افزاري نياز به سرويسهايي مي باشد كه كاربران بتوانند به سادگي از اينترنت استفاده كنند. در مورد اين سرويسها بعداً شرح داده خواهد شد.

حوزه و شركت هاي ثبت حوزه

هر ISP روي اينترنت نياز به يك نام اينترنتي دارد كه در توسط آن در اينترنت شناخته مي شود مثلاً cnn.com يا yahoo.com و ... به اين اسامي اينترنتي حوزه گوييم.

هر سايت ISP جهت ثبت حوزه بايد با يكي از شركتهاي ثبت حوزه ارتباط برقرار كند. سه تا از مهم ترين اين شركتها كه در واقع Host هاي اصلي اينترنت را دارا مي باشند عبارتند از: internic، Apnic، Rips كه براي ارتباط با آنها روي اينترنت مي تواند آدرس آنها را بصورت زير وارد كرد:

www.internic.net
www.Apnic.net
www.Rips.net
توجه:

جهت اتصال به خط اينترنت مافي است يكي از زيرشبكه ها را اينترنت وصل كرد. در الين حالت نياز به يك Router و خط اينترنت مي باشد.

توجه:

عدد آخر در آدرس به صورت باينري نوشته شده است و 8 بين آخر مشخص كننده HostID مي باشد.

تعريف سايت وب

يك سايت وب از يك يا چند صفحه تشكيل مي شود كه به هم پيوند شده اند. طوري كه ممكن است اين صفحات هم در يك سايت بوده و يا در هر كجاي اينترنت باشد. تنها كافي است صفحه اول در آن سايت باشد.

Homepage , Welcomepage

اولين صفحه يا صفحة آغازين هر سايت وب را Welcomepage گويند كه با نوشتن نام حوزه ظاهر مي شود. مثلاً با نوشتن آدرس www.cnn.com صفحه اول اين سايت ظاهر مي شود.

Homepage مجموعه صفحات مربوط به يك شخص، شركت يا مؤسسه خاص از يك سايت وب را گويند. مثلاً Homepage هربوط به يك شخص، شركت يا مؤسسة خاص از يك وب را Neda البته بايد توجه كرد در خيلي حالات welcomepage و homepage يكي هستند مثلاً آدرس www.yahoo.com هم welcome page و هم homepage سايت yahoo مي باشد ولي مثلاً آدرس www.yahoo.com media آدرس homepage شخصي به نام mehdi در yahoo است و welcome page نيست.

البته بحث در مورد معماري اينترنت بسيار طولاني است و شايد در چندين جلد كتاب هم نگنجد ولي من در حد توانم توانستم چكيده مختصر و مفيد از آن را در اين تحقيق جمع آوري كنم.

