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· اهداف و نمود‌های کاربری مکانیزاسیون در کشاورزی

تکامل تدریجی مکانیزاسیون

الگوهای تاریخی و شیوه مکانیزاسیون را نباید بعنوان فرمولی برای آینده مورد استفاده قرار دارد چه تغییرات زیادی در شرایط فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ داده و احتمال شتاب تغییرات در آینده زیاد است، یا اینهمه نمی توان بدون اطلاع از فعالیتها و نتایج تلاشهای گذشته در بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی ببسط نیروی انسانی برای تولید کشاورزی برای آینده برنامه ریزی کرد.
شروع توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با تمدن اولیه بشری بوده که از ابزار چوبی و سنگی بشر قبل از تاریخ در این امر کشاورزی استفاده میکرد. سوابق تاریخی نشان میدهد که گندوم و جو حدود 7500 سال قبل از میلاد در بخش کوچکی از آسیا کشت میشده و کشاورزان از ابزار ساده برای افزایش دانه هائیکه بطور طبیعی میروئیدند استفاده می‌کردند. تصاویر 6000 سال قبل از میلاد مصر باستان و میسوپوتامیا نشان دهنده استفاده از چوبهای بشکل Y مشابه بروش تهیه زمین برای بذر کار با بیل و کلنگ بوده، تصاویر بعدی نشان میدهد که یک شاخه چوب بلند بشکل میله که توسط غلامان در خاک کشیده میشد و انسان تا حدودی توسعه داده بود تکنولوژی ابزار دستی را در اجرای اولین شخم تداعی می‌نماید. 

در حدود سه هزار سال قبل از میلاد با افسار زدن حیوانات اهلی عصر تکنولوژی استفاده از دام در کشاورزی آغاز شد. و تقریباً در همان دوره چرخ اختراع شد و رشته بی پایان بکارگیری و عملیات اجرائی و حمل تولیدات کشاورزی توسط انسان یا دام با گاری‌های دوچرخ راحت تر و کارآتر صورت گرفت.
تحولات دیگری نیز در این سالها رخ داده ازجمله از وجود بعضی دستگاههای کشت مکانیکی در حدود 2300 سال قبل از میلاد در چین گزارش شده. تصاویر معابد مصری نشان دهندۀ درو گندم با داس و خرمنکوبی با پای گاوها حدود 1400- 1500 سال قبل از میلاد میباشد. کشتزارهای برنج با استفاده از آب سیل و مزارع تراس بندی شده حدود 1000 سال قبل از میلاد در چین نشانی از اطلاعات مهندسی بوده. از دندانه‌های ساده برای صاف کردن بستر بذر در بسیاری از مناطق استفاده میشده، غلات یا با پای گاوها و یا با خرمنکوبهای متصل بگاو کوبیده شده و با پرتاب بهوا در مقابل باد دانه از کاه جدا می‌شده.
از دورۀ 500 سال قبل از میلاد تا 1600 سال بعد از میلاد با وجود انجام مقداری تحولات در مکانیزاسیون پیشرفت کند بوده. در این زمان عصر آهن تازه آغاز شد و تکنولوژی آهن بسرعت در کشاورزی اروپا توسعه یافت یوغ اسب تکمیل شد واسب جایگزین گاو بعنوان دام کششی در قسمتهائی از اروپا گردید غلطکها و چنگگ‌های دندانه آهنی بعنوان ادوات شخم ثانوی بکار گرفته شدند.
توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از معرفی تکنولوژی نیروی دامی در 3000 سال قبل از میلاد تا معرفی اشکال اولیه نیروی مکانیکی در قرن نوزده یک روند ساده و پیشرفت سر راست یکنواخت نبود بلکه در زمانهای طولانی تحولات کمی رویداده در حالیکه در کوتاه مدت تحولات و پیشرفتهای عظیم رخ داده است. سراسر دوران 8_7 هزار ساله سابقه تاریخی اولیه ابزار، ادوات نتیجه ابتکارات خود کشاورزان و در داخل مزرعه با توجه بامکانات موجود طراحی و ساخته می‌شد ابزار بنیادی کشاورزی گاو آهن و داس بودند که بجز تغییرات جزئی در طرح و افزودن مواد برای لبه‌های برنده تا آغاز دوره پر حادثه بعد از قرن 18 تقریباً به همان نحو باقی بودند.
غلات در اروپا و آمریکا با همان نوع دست چینهای عصر بابلی ها تا قرن 18 برداشت میشد. در آمریکا در 1831 مک کورمیک اولین ریپرکششی اسبی را بنمایش گذاشت او در سال 1845 پنجاه دستگاه ماشین و 1848 دویست دستگاه ماشین ساخت. 

بایندرهای غلات کششی اسب در اواسط 1800 معرفی و تا سال 1920 که موتورهای کمکی به بایندرها سوار کردند ادامه داشت. کمباین غلات، خرمنکوب و بوجاری با استفاده از اسب از 1835 مورد استفاده واقع گردید تا اولین کمباین کشتی تراکتور بخار معرفی و در 1916 در سطح وسیعی از اراضی گندم آمریکا بکارگرفته شد.
سراسر اولیه این دوره مکانیزاسیون کشاورزی معمولاً کارگر و نیروی کار کافی بوده و سعی میشد از توان آنها استفاده شود جائیکه کار از عهدۀ انجام یکنفر خارج بود بطور گروهی اجرا گردید و در جائیکه نیروی مورد نیاز از بیش از یکنفر انسان یا یک جفت دام تأمین میشد اتصالات متعدد را توسعه دادند و از حیوانات بطور دسته جمعی استفاده کردند. دانش، وسایل و روشهای استفاده بدون تغییر از نسلی به نسل دیگر منتقل شد. خدمات ترویجی، نمایندگی ساخت ماشین و کمک ها و کنترل دولت کمتر طرفداری داشت.
قرن 18 و 19 شاهد توسعه نیرو از بخار و تولد انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی بود. در کشورهای تحت تأثیر یک افزایش سریع جمعیت حدود (200 میلیون نفر بیشتر در 1900 تا 1800) بوجود آمد و نیمی از نیروی کار شاغل در کشاورزی جذب بخشهای صنعتی و خدمات اقتصادی خارج مزرعه گردید. افزایش جمعیت نیاز به تولید بیشتر در بخش کشاورزی با نیروی کارگر کمتر از قبل داشت. کشاورزان باصول علمی تر مدیریت خاک، استفاده از کود و بهبود بذر پرداختند. بکمک نیروی بیشتر اقدام به شخم جنگلها و مناطق خاکهای رسی سنگین که قبلاً امکان‌پذیر نبود با افزایش تعداد دام کششی پرداختند کیفیت وسایل و ادوات دامی را بهبود بخشیدند. بعنوان منبع نیروی ایستا موتورهای بخار ابداع شد و در خرمنکوبها، آسیابها، و گاو آهنهای کششی مورد استفاده قرار گرفتند و در نهایت موتورهای بخاری کششی تأمین نیروی محرکه عملیات شخم سنگین در مزارع بزرگ توسعه یافت.
در سال1900 سطح عالی مکانیزاسیون برای اغلب کشورهای صنعتی ضروری گردید. موتورهای بخاری بزرگ و سنگین فاقد کارآئی جهت برآورد نیاز حرکتی مخصوص مزارع کوچک بود یک منبع نیروئی جهت انجام عملیات کشاورزی و حمل و نقل قویتر و سریعتر از حیوانات و سبکتر و سازش پذیرتر از موتورهای بخار مورد نیاز بود بمحض آغاز قرن بیستم و نصب موتورهای احتراق داخلی در تراکتورها و پیشرفت حاصله از تأمین سوخت از تصفیه فسیلهای مایع منبع جدید نیروی کشاورزی را که در کشورهای صنعتی از مدتها قبل انتظارش را میکشیدند بدست آوردند که البته در سالهای اولیه این تراکتورها بزرگ، بدترکیب با قدرت 45_22 قوه اسب با 20 تن وزن و چهار چرخ آهنی بودند که چرخهای عقب برای کشش دندانه دار بودند. ادوات مورد استفاده نیز عمدتاً نسخه‌های توسعه یافته ادوات دامی بودند،تا در سال 1917 طرح تکمیل اولین تراکتور سبکتر و کاراتر جهت تولید انبوه تهیه شد در سالهای بعد با ساخت پی تی او و موتور تراکتور که میتوانست برای بحرکت در آوردن دستگاه یا ماشینهائی نظیر بایندر، کمباین، موور، پیکر و غیره در داخل مزرعه مورد استفاده واقع شود بکارگرفته میشدند که این یک تحول دیگری در مکانیزاسیون کشاورزی بود که رخ داد. با معرفی تراکتور سه چرخ در 1924 کشت مکانیزه محصولات ردیفی عملی گردید در 1932 تراکتورهای چرخ لاستیکی معرفی شد و با ورود لاستیک و یکنواخت تر شدن حرکات تراکتور نصب موتورهای سنگین در تراکتورهای سبکتر و کشش راحت تر میسر گردید.

چرخهای لاستیکی در موارد حمل و نقل اهمیت زیادی داشت مخصوصاً بعلت افزایش سرعت در جاده‌های سطح سخت عملیات تحویل بموقع نهاده‌های تولید و محصولات خیلی سریعتر و کارآتر از حمل و نقل با گاری و دام انجام میشد. در اواسط دهۀ 1930 موتورهای دیزلی با استفاده عظیم از سوخت با صرفه و قویتر و قابلیت اعتماد بیشتر در تراکتور معرفی شد. با معرفی اتصال سه نقطه ای باکنترول هیدرولیکی در 1936 عصر جدیدی در ماشینهای کشاورزی آغاز شد بلافاصله بسیاری استفاده‌های دیگر هیدرولیکی پیگیری شد، بطوریکه امروزه یکی از گسترده ترین طرح‌های اجرائی مورد استفاده تراکتورهای مدرن میباشد. در سالهای اخیر تقویت کننده نیرو دستگاه انتقال نیروی هیدروستاتیکی، فرمان هیدرولیک، توربوشارژ، دودیفرانسیل، شاسی واطاق ایمنی و بسیاری از توسعه‌های دیگر در یک تراکتور مدرن کشاورزی صورت گرفته است که قدرت کاری و ایمنی راننده را بیشتر کرده و با بهبود کیفیت ادوات و ماشینهای متناسب با تراکتور قدرت، دقت، روانی را ایجاد و موقعیت کشاورزی جهانی را افزایش داده است.
اهداف و نمودهای کاربری مکانیزاسیون در کشاورزی
اولویتهای بکارگیری روشهای مکانیزه در تولید محصول با توجه به شرایط فنی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه مشخص می‌شود. عموماً در کشورهای توسعه یافته کاریرد مکانیزاسیون برای کاهش هزینه هاست ولی در کشورهای در حال توسعه کاربرد ان برای افزایش تولید است. بطور کلی اهداف و نمودهای کاربری مکانیزاسیون را می‌توان به شرح زیر بیان کرد.

 الف) افزایش تولید:
 یکی از اهداف مکانیزاسیون افزایش تولید و کسب سود بیشتر است. افزایش تولید با افزایش سطح زیر کشت و افزایش مقدار تولید در واحد سطح میسر میشود و مکانیزاسیون در پی اجرای هر دو روش است. یعنی از یک طرف با افزایش تعداد و ظرفیت ماشینها و نیز احیای زمین‌های بایر، سنگلاخی و فقیر و حتی اعمال تکنولوژی آبکشت باعث افزایش سطح زیر کشت می‌شود و همچنین با بهبود کیفیت کار ماشینها و افزایش دقت آنها بر اساس نیاز گیاه و نیز بهبود سایر عوامل غیر ماشینی مثل مسائل خاکشناسی، بهبود کیفیت آبیاری، اصلاح بذر، بهینه سازی عملیات، افزایش تولید در واحد سطح را باعث می‌شود. از جمله مثالهای دیگری در این مقوله؛ تنظیم دقیق و اصولی فاصله بین بوته ها، سله شکنی به موقع و در عمق مناسب، تأمین دقیق و به موقع مواد غذایی گیاه، پیشگیری و مبارزه اصولی و به موقع با آفات و امراض می‌باشد. 

ب) کاهش هزینه ها:
 مکانیزاسیون توانسته است که با کاهش نیروی کارگری و انجام بموقع عملیات، کاهش چشمگیری در هزینه ها و افزایش در آمد داشته باشد که بهره وری و ظرفیت بالای ماشین در رسیدن به این هدف نقش عمده ای داشته است. البته اگرچه امروزه بخش عمدۀ هزینه ها، هزینه تأمین ماشینهاست ولی اگر همین کار به صورت دستی و با نیروی انسانی صورت می‌گرفت، هزینه‌ها چندین برابر می‌شد. 

ج) انجام به موقع عملیات کشاورزی:
انجام به موقع عملیات کشاورزی با توجه به شرایط جوی خصوصاً در کاشت و نیز در برداشت محصول از ضررهای عمده ای جلوگیری می‌کند. و اینکار با استفاده از تکنولوژی جدید مثلاً افزایش ظرفیت ماشینها و یا مرکب کردن آنها امکان پذیز است که مکانیزاسیون در تکاپوی انجام آن بوده است. امروزه این مسأله در کشورهای پیشرفته بصورت جدی دنبال می‌شود و تحقیقات زیادی برای تعیین بهترین زمان انجام عملیات مختلف صورت می‌گیرد که بعد از تعیین این مورد، با بکارگیری تکنولوژی‌های مختلف ماشینی در صدد انجام به موقع عملیات برای کسب بهترین عملکرد هستند 

د) کاهش سختی کار کشاورزی و افزایش جذابیت آن:
 یکی دیگر از مزایای مکانیزاسیون ایجاد رغبت و جذابیت برای انجام کار کشاورزی است که اینکار با استفاده از کاهش سسختی کار صورت گرفته است. برای مثال، برداشت نیشکر ویا حمل آن، برداشت علوفه، پخش کود حیوانی، برداشت غلات، برداشت چغندر قند و سیب زمینی، عملیات وجین، سمپاشی و عملیات دیگر که امروزه اکثراً بصورت مکانیزه انجام می‌گیرند. در واقع کاهش سختی کار نه تنها در جذابیت کار کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری در این بخش مؤثر است بلکه حتی در کیفیت و دقت عملیات و نیز بازده کار تأثیر بسزایی دارد.

بخش دوم

· شرح عملیات 
· جدول تناوب

· وسایل مورد نیاز برای کاشت

· جدول تفکیک ماه‌های سال

شرح عمليات
انجام عمليات در سطح 200 هكتار كه به دو قطعه 100 هكتاري تقسيم مي‌شود كه در هر قطعه دو محصول و دو واريته مختلف كشت مي‌گردد و محصول ها در فصل بهار و پاييز كشت مي‌شوند و محاسبه مقدار عرض و توان و مقدار مصرف سوخت و روغن و تعداد وسايل و قيمت آنها محاسبه شده است.
در اين مزرعه 200 هكتاري تناوب زراعي 2 ساله رعايت شده است كه در سال اول و در فصل پائيز گندم كشت مي‌گردد و همان طور در فصل بهار در زميني به مشاحت سويا كشت مي‌گردد و در سال بعد در زميني كه گندم كشت نموده ايم كلزا و در زميني كه سويا كشت نموديم پنبه كشت مي‌نمائيم تا تاوب زراعي رعايت گردد.
كشت محصول در تناوب دوساله در 200 هكتار بصورت زير در جدول 1 آورده شده است:
	100هكتار
	100هكتار
	قطعات زمين

  سال

	سويا
	گندم
	سال اول

	پنبه
	كلزا
	سال دوم


جدول شماره 1

در مرحله بعد پس از تقسيم زمين به قطعات مشخص و انتخاب تناوب مناسب وسايلي را كه در هر محصول بريا كاشت نياز دارد و فصلي كه اين وسايل مورد استفاده براي محصول قرار مي‌گيرند را در جدول 2 و 3 قرار مي‌دهيم.
	خطي كار
	رديف كار
	سم پاشي
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	گاوآهن
	ماشين‌آلات

محصول
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	پنبه



جدول شماره 2: وسايل مورد نياز براي هر محصول
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	ارديبهشت
	فروردين
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جدول شماره 3 


بخش سوم

عمليات روزهاي كاري

· روزهاي كاري مفيد

· ساعات كار هر وسيله

· ساعات كار وسيله در ماه‌هاي سال

· عرض كار دستگاه

· توان مورد نياز دستگاه (μρ, KW)
توان مورد نياز براي 200 هكتار زمين مزروعي در دو تناوب (گندم – كلزا – سويا – پنبه) را از مهر ماه تا شهريور با توجه به فرمول‌هاي مربوطه بدست مي‌آوريم. (8 ساعت كار در روز – راندمان مزرعه 80% - عمق شخم 30 cm – هر محصول 100 هكتار)
گندم:
زمان تخم براي زميني به مساحت100ha. از مهر تا 15 آبان ماه برابر با 30 روز كاري كه 6 روز باراني و 6 روز پس از باران و 3 روز هوا خراب است.
روزهاي قابل كار
 15=15-30 


تلفات روز
15=3+6+6

80%= بازده مزرعه اي وسيله 



زمان تئوري
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ظرفيت تئوري (Ca):
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عرض گاو آهن:
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توان تراكتوري لازم در مالبند:
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زمان ديسك زدن زمين برابر با 15 آبان تا 15 آذر برابر با 30 روزكاري كه 5 روز باراني و 4 روز پس از باران اتفاق وقت است.
روزهاي قابل كار
 21 = 9 – 30

تلفات روز 
9 = 4 + 5

 زمان تئوري
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ظرفيت تئوري
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زمان كودپاشي زمين برابر با 5 آذر تا 1 آذر كه برابر با 4 روز كاري و 1 روز تلفات وقت است.
روز‌هاي قابل كار
 3 = 1 – 4 
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ظرفيت تئوري
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ظرفيت تئوري مزرعه
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روزهاي كار خطي كار براي كاشت گندم از 9 تا 20 آذرماه كه برابر با 11 روز كاري و 2 روز اتلاف وقت است.
روز‌هاي قابل كار
 9 = 2 - 11 
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ظرفيت تئوري
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سويا:
زمان شخم براي زميني به مساحت ha 80 از 20 فروردين تا ارديبهشت كه برابر با 30 روزكاري و 5 روز باران و 6 روز پس از باران و 2 روز هوا خراب است. 

تلفات روز 
 13=2+6+5

روزهاي قابل كار
day 17= 13-30
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زمان تئوري


[image: image19.wmf]hay

ha

h

4

.

6

80

%

8

=

´



[image: image20.wmf]kN

V

F

P

kN

N

cm

cm

cm

N

F

cm

m

d

V

d

V

C

h

ha

C

db

at

at

08

.

53

6

.

3

7

300

.

27

6

.

3

.

300

.

27

27300

30

130

7

130

3

.

1

10

.

91

.

0

10

.

91

.

0

4

.

6

88

.

5

2

=

´

=

=

=

=

´

´

=

=

=

=

Þ

=

=

=


روزهاي كاري براي ديسك زدن از 20 ارديبهشت تا 20 خرداد كه برابر با 20 روزكاري، 3 روز باراني و 4 روزپس از باران 1 تلفات. 
روز قابل كار
 12 = 8 - 20  
تلفات روز
 8 = 1 + 4 + 3 

زمان تئوري
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روزهاي كاري براي كودپاش 10 خرداد تا 15 خرداد برابر با 5 روزكاري و 1 روز تلفات.
روزهاي كاري
 4 = 1 – 5
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روزهاي كاري براي سم پاش 15 خرداد تا 19 خرداد برابر با 4 روزكاري.
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روزهاي كاري براي رديف‌كار كه از 18 تا 31 خرداد برابراست با 13 روزكاري 1 روزباران و 2 روز پس از باران. 
روزهاي قابل كار
 10 = 3 – 13

تلفات روز
 3 = 1 + 2
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كلزا:
زمان شخم براي زميني به مساحت 100 هكتار از 20 شهريور تا 10 مهر ماه كه برابر با 20 روزكاري كه 4 روز تلفات وقت است.
روزقابل كار
 16 = 4 – 20 
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زمان ديسك زدن زمين از 10 تا 21 مهرماه برابر با 11 روزكاري.
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(اگر دستگاه ديسك ما 6 متر نبود، تواني كه مي‌خواهيم بدست آوريم را براي 2 بار حساب مي‌كنيم).
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براي يك ديسك: 44/51
زمان كودپاشي براي زمين از 21 تا 24 مهرماه برابر با 3 روزكاري.
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زمان كاشت با خطي كار از 24 مهر تا 4 آبان برابر با 10 روز كاري است.
زمان تئوري
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پنبه:
زمان شخم پنبه براي زميني به مساحت 100ha از 10 فروردين تا 10 ارديبهشت برابر با 30 روز كاري كه 4 روز باراني و 6 روز پس از باران. 
روزهاي قابل كار
 30 = 10 – 30 
تلفات روز 
 10 = 4 + 6 
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زمان ديسك ردن 10 تا 25 ارديبهشت برابر با 15 روزكاري 1 روز باران و 2 روز پس از باران. 
روزهاي قابل كار 
 12 = 3 – 15

اتلاف زمان
 3 = 1 + 2
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اگر ديسك 3 متري بود، آن را 2 برابر حساب مي‌كنيم، وگرنه همان 6 متر را حساب مي‌كنيم.
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روزهاي كودپاشي 25 تا 30 ارديبهشت 5 روز كاري و 1 روز اتلاف وقت است. 
روزهاي قابل كار
 4 = 1 – 5 
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F كودپاش برابر 2/1 مي‌باشد.

روزهاي كاري براي رديف كار 3 تا 15 خرداد برابر با 12 روزكاري.
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حال اگر خواستيم تمام 200 هكتار زير شخم رود، روزهاي قابل كار 30 روز، 
[image: image35.wmf]h

km

7 سرعت، ساعات كار روزانه 8 ساعت توان تراكتور؟

در صورتي كه عمق شخم، 30 سانتيمتر و مقاومت آن 
[image: image36.wmf]2
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N

9 و بازده مزرعه 80%.

روزهاي كاري براي سم زدن 30 ارديبهشت تا 3 خرداد برابر با 4 روز كاري.
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حال اگر خواستيم تمام 200 هكتار زير شخم رود، روزهاي قابل كار 30 روز، 
[image: image38.wmf]h

km

7 سرعت، ساعات كار روزانه 8 ساعت توان تراكتور؟

در صورتي كه عمق شخم، 30 سانتيمتر و مقاومت آن 
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cm

N

9 و بازده مزرعه 80%.
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80 درصد بازده مكانيكي و 75% بازده كششي كه با درنظر گرفتن كار مداوم و كاهش قدرت موثر 20 درصد از قدرت را صرف نظر مي‌كنيم.
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عمليات روزهاي كاري

	خطي كار
	رديف كار
	سم پاشي
	كودپاش
	ديسك
	گاو آهن
	وسايل

محصول

	--
	11
	--
	4
	4
	30 روز
	گندم

	--
	10
	--
	3
	11
	20 روز
	كلزا

	--
	13
	3
	5
	20
	30 روز
	سويا

	--
	12
	4
	5
	15
	30 روز
	پنبه


روزهاي كاري مفيد

	خطي كار
	رديف كار
	سم پاشي
	كودپاش
	ديسك
	گاو آهن
	وسايل

محصول

	9
	--
	--
	3
	21
	15
	گندم

	10
	--
	--
	3
	11
	16
	كلزا

	--
	10
	4
	4
	12
	17
	سويا

	--
	12
	4
	4
	12
	20
	پنبه


ساعات كاركرد ادارات براي محصول (روزهاي قابل كار*ساعات كار مفيد در روز)

	خطي كار
	رديف كار
	سم پاشي
	كودپاش
	ديسك
	گاو آهن
	وسايل

محصول

	4/50
	--
	--
	8/16
	4/70
	96
	گندم

	56
	--
	--
	8/16
	4/70
	4/102
	كلزا

	--
	52
	8/20
	4/22
	8/76
	8/108
	سويا

	--
	4/62
	8/20
	4/22
	8/76
	128
	پنبه


ساعات كاركرد وسيله در ماه‌هاي سال

	خطي كار
	رديف كار
	سم پاشي
	كودپاش
	ديسك
	گاو آهن
	وسايل

محصول

	
	
	
	--
	--
	6/121
	فروردين

	
	
	2/5
	4/22
	11
	2/155
	ارديبهشت

	
	4/114
	4/36
	4/22
	4/22
	--
	خرداد

	
	
	
	6/36
	2/5
	--
	تير

	
	
	
	4/114
	
	--
	مرداد

	6/33
	
	
	8/16
	4/70
	2/51
	شهريور

	4/22
	
	
	---
	2/67
	2/99
	مهر

	4/50
	
	
	8/16
	2/67
	48
	آبان


عرض كار دستگاه به متر

	خطي كار
	رديف كار
	سم پاشي
	كودپاش
	ديسك
	گاو آهن
	وسايل

محصول

	09/3
	--
	--
	5/8
	43/3
	48/1
	گندم

	78/2
	--
	--
	5/8
	55/6
	38/1
	كلزا

	--
	4
	09/6
	37/6
	6
	3/1
	سويا

	--
	33/3
	57/4
	37/6
	6
	11/1
	پنبه


توان (kw)

	خطي كار
	رديف كار
	سم پاشي
	كودپاش
	ديسك
	گاو آهن
	وسايل

محصول

	5/41
	--
	--
	33/2
	17/38
	43/60
	گندم

	06/37
	--
	--
	33/2
	88/102
	35/56
	كلزا

	--
	128
	08/4
	33/2
	25/94
	05/53
	سويا

	--
	56/106
	5/3
	33/2
	25/94
	325/45
	پنبه



بخش چهارم

· ميزان مصرف سوخت و هزينه 



براي هريك از ادوات در شرايط كار مزرعه خواهيم داشت:
محاسبه مقدار سوخت هريك از ادوات در شرايط مار مزرعه با استفاده9 از مقدار سوخت با ليتر در هكتار و سطح كار مورد انتظار براي هريك از ادوات، بايد توجه داشت كه مصرف گازوئيل 
مي باشد.
گندم
ميزان مصرف سوخت گاوآهن در عمليات شخم براي كاشت گندم كه برابر با 16 ليتر در هكتار و سطح عمليات مورد انتظار 100 هكتار مي‌باشد عبارتند از: (قيمت گازوديل 16 تومان)
  مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدارمصرف 
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(تومان) قيمت تمام شده گازوئيل مصرف شده = قيمت گازوئيل [image: image44.png]


مقدار مصرف كل
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قيمت تمام شده روغن مصرف شده = 70%× قيمت تمام شده گازوئيل
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مقدار مصرف سوخت در عمليات ديسك زني برابر با 6/5 ليتر در هكتار و سطح كشت برابر با 300 هكتار و مصرف روغن 70 درصد مصرف گازوئيل است عبارتند از: 

مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف
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قيمت گازوئيل [image: image50.png]


مقدار مصرف كل (تومان) = قيمت تمام شده گازوئيل مصرف شده
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قيمت تمام شده روغن = 70%× قيمت تمام شده گازوئيل
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مقدار مصرف سوخت در عمليات كودپاشي برابر با 9% ليتر در هكتار مي‌باشد و سطح كشت 100 و مصرف روغن 70 درصد مصرف گازوئيل است عبارتند از: 

مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف
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 مقدار مصرف كل
قيمت تمام شده گازوئيل = قيمت گازوئيل ×
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×قيمت تمام شده روغن = 70%  قيمت تمام شده گازوئيل
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مقدار مصرف سوخت در عمليات كاشت برابر با 3/3 ليتر در هكتار و سطح كشت برابر با 100 هكتار و مصرف روغن 70 درصد مصرف گازوئيل است عبارتند از: 

مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت [image: image63.png]


 مقدار مصرف 
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قيمت تمام شده گازوئيل = قيمت گازوئيل [image: image66.png]


 مقدار مصرف كل
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قيمت تمام شده روغن = 70%[image: image69.png]


 قيمت تمام شده گازوئيل
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كلزا:
محاسبه مقادير مصرف سوخت گاوآهن در كشت كلزا كه برابر با 16 ليتر در هكتار و سطح كشت مورد انتظار 100 هكتار مي‌باشد و قيمت گازوئيل 16 تومان، عبارتند از:
(70% = بدليل آنكه در كشورما قيمت گازوئيل پائين تر از كشورهاي ديگر است، 70%منظور گرديده تا رِنج مناسب بدست آيد). 

مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف

[image: image71.wmf]L

ha

ha

L

1600

100

16

=

´


قيمت تمام شده گازوئيل=قيمت گازوئيل × مقدارمصرف سوخت كل
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قيمت تمام شده روغن = 70% × قيمت تمام شده گازوئيل
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محاسبه مقادير مصرف سوخت در عمليات ديسك زدن كه برابر با 6/5 ليتر و سطح مورد انتظار 300 هكتار مي‌باشد عبارتنداز:

 مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف
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قيمت تمام شده گازوئيل = قيمت گازوئيل × مقدار مصرف سوخت كل
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قيمت تمام شده روغن = 70% × قيمت تمام شده گازوئيل
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محاسبه مقادير مصرف سوخت در عمليات كودپاشي كه برابر با 9% ليتر در هكتار و سطح كشت مورد انتظار 100 هكتار مي‌باشد، عبارتند از:
مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف
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قيمت تمام شده گازوئيل = قيمت گازوئيل × مقدار مصرف سوخت كل


[image: image83.wmf]1440

16

90

=

´


قيمت تمام شده روغن = 70% × قيمت تمام شده گازوئيل

[image: image85.wmf]1008

7

.

0

1440

=

´


محاسبه مقادير مصرف سوخت در عمليات كاشت برابر با 3/3 ليتر در هكتار و سطح كشت مورد انتظار 100 هكتار مي‌باشد، عبارتنداز:
مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف
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قيمت گازوئيل × مقدار مصرف كل
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× 70%  قيمت تمام شده گازوئيل
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سويا
محاسبه مقادير مصرف سوخت گاوآهن در كشت سويا كه برابر با 16 ليتر در هكتار و سطح مورد انتظار 100 هكتار مي‌باشد و قيمت گازوئيل 16 تومان، عبارتند از: 
مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف
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قيمت تمام شده گازوئيل = قيمت گازوئيل× مقدار مصرف سوخت كل
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قيمت تمام شده روغن = 70% × قيمت تمام شده گازوئيل
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محاسبه مقادير مصرف سوخت در عمليات ديسك زدن كه برابر با 6/5 ليتر در هكتار و سطح كشت مورد انتظار 300 هكتار مي‌باشد، عبارتند از: 

مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف
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قيمت تمام شده گازوئيل = قيمت گازوئيل× مقدار مصرف سوخت كل
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قيمت تمام شده روغن = 70% × قيمت تمام شده گازوئيل
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محاسبه مقادير مصرف سوخت در عمليات كودپاشي كه برابر با 9% ليتر دز هكتار و سطح عمليات 100 هكتار مي‌باشد، عبارتند از:
مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف
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قيمت تمام شده گازوئيل = قيمت گازوئيل[image: image107.png]


 مقدار مصرف سوخت كل
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قيمت تمام شده روغن = 70% [image: image110.png]


 قيمت تمام شده گازوئيل
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محاسبه مقادير مصرف سوخت در عمليات سم پاشي كه برابر با 9% ليتر در هكتار و سطح عمليات 100 هكتار مي‌باشد، عبارتند از: 
مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف
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قيمت تمام شده گازوئيل = قيمت گازوئيل × مقدار مصرف سوخت كل

[image: image114.wmf]1440

16

90

=

´


قيمت تمام شده روغن = 70% × قيمت تمام شده گازوئيل
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محاسبه مقادير مصرف سوخت در عمليات كاشت با رديف كار كه برابر با 7/4 ليتر در هكتار و سطح عمليات 100 هكتار مي‌باشد، عبارتند از:
مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف
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قيمت تمام شده گازوئيل = قيمت گازوئيل × مقدار مصرف سوخت كل
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قيمت تمام شده روغن = 70% × قيمت تمام شده گازوئيل
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پنبه
محاسبه مقادير مصرف سوخت گاوآهن در كشت پبنه برابر با 16 ليتر در هكتار و سطح كشت مورد انتظار 100 هكتار مي‌باشد و قيمت گازوئيل 16 تومان، عبارتند از:
مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف


[image: image122.wmf]L

ha

ha

L

1600

100

16

=

´


قيمت تمام شده گازوئيل = قيمت گازوئيل × مقدار مصرف سوخت كل
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قيمت تمام شده روغن = 70% × قيمت تمام شده گازوئيل
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محاسبه مقادير مصرف سوخت در عمليات ديسك زدن كه برابر با 6/5 ليتر در هكتار و سطح كشت مورد انتظار 300 هكتار مي‌باشد، عبارتند از: 
مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف
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قيمت تمام شده گازوئيل = قيمت گازوئيل × مقدار مصرف سوخت كل
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قيمت تمام شده روغن = 70% × قيمت تمام شده گازوئيل
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محاسبه مقادير مصرف سوخت در عمليات كودپاشي كه برابر با 9% ليتر در هكتار و سطح كشت مورد انتظار 100 مي‌باشد، عبارتند از:
مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف
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قيمت تمام شده گازوئيل = قيمت گازوئيل × مقدار مصرف سوخت كل
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قيمت تمام شده روغن = 70% × قيمت تمام شده گازوئيل
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محاسبه مقادير مصرف سوخت در عمليات سم پاشي كه برابر با 9% ليتر در هتكار و سطح كشت 
مورد انتظار 100 هكتار مي‌باشد، عبارتند از: 

مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف
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قيمت تمام شده گازوئيل = قيمت گازوئيل × مقدار مصرف سوخت كل
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قيمت تمام شده روغن = 70% × قيمت تمام شده گازوئيل
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محاسبه مقادير مصرف در عمليات كاشت با رديف كار كه برابر با 7/4 ليتر در هكتار و سطح كشت مورد انتظار 100 هكتار مي‌باشد، عبارتند از:
مقدار مصرف سوخت كل = سطح كشت × مقدار مصرف

[image: image141.wmf]L

ha

ha

L

470

100

7

.

4

=

´


قيمت تمام شده گازوئيل = قيمت گازوئيل × مقدار مصرف سوخت كل
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قيمت تمام شده روغن = 70% × قيمت تمام شده گازوئيل 
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	رديف كار
	خطي كار
	سم پاش
	كودپاش
	ديسك
	گاو آهن
	وسايل

 محصول

	-
	330
	--
	90
	1680
	1600
	گندم

	--
	330
	--
	90
	1680
	1600
	كلزا

	470
	--
	90
	90
	1680
	1600
	سويا

	470
	--
	90
	90
	1680
	1600
	پنبه


جدول شماره 11: مصرف سوخت گازوئيل (ليتر)
	رديف كار
	خطي كار
	سم پاش
	كودپاش
	ديسك
	گاو آهن
	وسايل

 محصول

	--
	5280
	--
	1440
	26880
	25600
	گندم

	
	5280
	--
	1440
	26880
	25600
	كلزا

	5264
	--
	1440
	1440
	26880
	25600
	سويا

	5264
	--
	1440
	1440
	26880
	25600
	پنبه


جدول شماره 12: هزينه سوخت گازوئيل (تومان)

بخش پنجم
· مصرف سرمایه 
مصرف سرمايه:
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كودپاش:
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خطي كار:
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سمپاش:
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گاوآهن
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كودپاش
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خطي كار
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بخش ششم
· هزينه‌هاي كاشت، داشت و برداشت  
(محصولات گندم، كلزا، سويا و پنبه)

دراين بخش هزينه‌هاي كاشت، داشت و برداشت چهار محصول گندم، كلزا، سويا و پنبه را همراه با هزينه نهايي محاسبه مي‌كنيم.
هزينه‌هاي كاشت گندم (ديم) براي 100 هكتار 
شخم: براي هرهكتار يك بار صورت گرفته و هكتاري 200000 ريال پرداخت شده است كه با داشتن 100 هكتار خواهيم داشت: 
  ريال 20000000 = 200000 [image: image162.png]


 ha 100
ديسك: براي هركتار 3 بار صورت گرفته و هكتاري 84000 ريال پرداخت شده كه خواهيم داشت: (ريال 252000 = هر هكتار)
ريال 25200000 = 252000 [image: image164.png]


 ha 100   
بذر و ضدعفوني: براي هرهكتار براي 200 كيلو بذر، كليوئي 3041 ريال پرداخت شده: 


ريال608200 = 3041 [image: image166.png]


 K 200 = هرهكتار
  ريال 60820 = 608200 [image: image168.png]


 ha 100

بذر پاشي:هكتاري 102500 ريال كه براي يك هكتار 101200 ريال پرداخت شده و خواهيم داشت:

         ريال 10120000 = 101200 [image: image170.png]


 ha 100
هزينه‌هاي كاشت باتوجه به موارد ذكر شده و هزينه بدست آمده براي هر عمليات:
ريال 116140000 = 10120000 + 60820000 + 25200000 + 2000000
هزينه‌هاي داشت گندم (ديم) براي 100 هكتار
كود شيميايي اوره: كيلوئي 454 ريال و هزينه پرداخت شده براي يك هكتار 53690 ريال:
ريال 53690000 = 53690 [image: image172.png]


 ha 100 

كود شيميايي فسفات: كيلوئي 625 ريال و هزينه پرداخت شده براي يك هكتار 49865 ريال 
ريال 4986500 = 49865 [image: image174.png]


 ha 100
كودشيميايي پتاس: كيلوئي 551 ريال و هزينه پرداخت شده براي يك هكتار 38750 ريال 

ريال 3875000 = 38750 [image: image176.png]


 ha 100
سم علف كش: ليتري 126290 ريال و هزينه پرداخت شده براي هر هكتار 8/148081 ريال 

ريال 14808180 = 8/148081 [image: image178.png]


 ha 100
سم پاش و اجاره سم پاش: هرباز 74000 ريال و هزينه پرداخت شده براي هر هكتار 124000 ريال

ريال 12400000 = 124000 [image: image180.png]


 ha 100
هزينه داشت با توجه به موارد ذكر شده و هزينه‌هاي بدست آمده براي هرعمليات:
41438680=12400000+14808180+3875000+4986500+5369000
هزينه‌هاي برداشت گندم (ديم) براي 100هكتار
برداشت و جمع آوري: براي هر هكتار 350000 ريال

ريال 35000000 = 350000 [image: image182.png]


 ha 100
بيمه محصول سهم زارع: هكتاري 36000 ريال 
ريال 3600000 = 36000 [image: image184.png]


 ha 100
عملكرد: هكتاري 1830 كيلو، كيلوئي 2800 ريال فروش رفته و هكتاري 5124000 ريال بدست آمده:
ريال 51240000 = 5124000 [image: image186.png]


 ha 100
هزينه برداشت باتوجه به موارد ذكر شده و هزينه‌هاي بدست آمده براي هر عمليات:
ريال 38600000=3600000+35000000
هزينه‌هاي كاشت، داشت و برداشت عبارتند گندم از:
ريال 196178680=38600000+41438680+116140000
هزينه تمام شده سوخت برابر با 100640 تومان كه با ساير هزينه ها 19627932 تومان بدست آيد.

سود بدست آمده در كاشت گندم عباتست از:
سود ساليانه = هزينه‌هاي خرج شده - هزينه‌هاي بدست آمده 
تومان 31612068 = 19627932 – 51240000
هزينه تمام شده سوخت گندم = هزينه سوخت گازوئيل مصرفي كل + هزينه روغن كل مصرفي در گندم

100640 = 59200 + 41440

هزينه سوخت گازوئيل مصرفي = هزينه سوخت گاوآهن + هزينه سوخت ديسك + كودپاش + خطي كار

59200=5280+1440+26880+25600

هزينه روغن مصرفي = گاوآهن + ديسك + كودپاش + خطي كار

41440 = 3696+1008+18816+17920

هزينه‌هاي كاشت كلزا براي 100 هكتار
شخم: براي هر هكتار يك بار صورت گرفته و هكتاري 200000 ريال پرداخت شده كه با داشتن 100 هكتار خواهيم داشت:     
ريال 20000000 = 200000 [image: image188.png]


 ha 100
ديسك: براي هر هكتار 3 بار صورت گرفته و هكتاري 84000 ريال پرداخت شده كه خواهيم داشت.
ريال 252000 = هر هكتار

ريال 25200000 = 252000 [image: image190.png]


 ha 100
ميزان بذر: براي هر هكتار 7 كيلو، كيلوئي 3000 تومان پرداخت شده.
   تومان 21000 = 3000 [image: image192.png]


 7 = هر هكتاري 

تومان 2100000 = 21000 [image: image194.png]


 ha 100
بذر پاشي: هكتاري 10000 تومان 
تومان 1000000 = 10000 [image: image196.png]


 ha 100
هزينه‌هاي كاشت با توجه به موارد ذكر شده و هزينه‌هاي بدست آمده براي هر عمليات:
تومان 57300000=1000000+210000+2520000+2000000
هزينه‌هاي داشت كلزا براي 100 هكتار
حشره كش: يك ليتر در هكتار، ليتري 6000 تومان

تومان 600000 = 6000 [image: image198.png]


 ha 100
قارچ كش: دوليتر در هكتار، ليتري 6000 تومان 

تومان 1200 = 6000 [image: image200.png]


 ليتر 2 = يك هكتار 

تومان 120000 = 12000 [image: image202.png]


 ha 100
علف كش: دوليتر در هكتار، ليتري 7500 تومان 

  تومان 15000 = 7500 [image: image204.png]


 2 = يك هكتار 

تومان 1500000 = 15000 [image: image206.png]


 ha 100 
سم پاشي: 3 بار در هكتار، هكتاري 10000 تومان 

   تومان 30000 = 3 [image: image208.png]


 10000 = يك هكتار

تومان 3000000 = 30000 [image: image210.png]


 ha 100 
كود اوره: 150 كيلو در هكتار، كيلوئي 45 تومان 
     6750 = 45 [image: image212.png]


 150 = يك هكتار 
تومان 675000 = 6750 [image: image214.png]


 ha 100
كود فسفات: 75 كيلو در هكتار، كيلوئي 65 تومان 
     4875 = 65 [image: image216.png]


 75 = يك هكتار 
تومان 487500 = 4875 [image: image218.png]


 ha 100
آبياري: هر هكتار يك بار، هربار دو كارگر با هزينة نفري 8000 تومان 
   160 = 2 [image: image220.png]


 80 = كارگر (نفر)
تومان 1280000 = 8000 [image: image222.png]


 160 = هزينه كارگر

آب بها: هكتاري 10 ساعت، ساعتي 5000
    تومان 50000 = 5000[image: image224.png]


 10

تومان 5000000 = 50000 [image: image226.png]


 ha 100
هزينه داشت باتوجه به موارد ذكر شده و هزينه‌هاي بدشت آمده عبارتند از:
9962500=5000000+1280000+487500+675000+300000+1500000+120000+600000
هزينه‌هاي برداشت كلزا براي 100 هكتار
برداشت و جمع آوري: براي هر هكتار 40000 تومان 

 تومان 4000000 = 40000 [image: image228.png]


 ha 100
عملكرد: در هكتار 1700 كيلو، كيلوئي 600 فروش رفته، براي يك هكتار 1020000 تومان بدست آمده.
تومان 102000000 = 1020000 [image: image230.png]


 ha 100
هزينه‌هاي كاشت، داشت و برداشت كلزاعبارتند از:
تومان 19692500=4000000+9962500+5730000
هزينه تمام شده سوخت 100640 تومان كه با ساير هزينه‌هاي 19793140 تومان بدست مي‌آيد.
سود بدست آمده در كشت كلزا عباتست از:
تومان 82206860 = 19793140 + 102000000 = هزينه‌هاي خرج شده - هزينه بدست آمده 
هزينه‌هاي كاشت سويا براي 100 هكتار
شخم: براي هر هكتار يك بار صورت گرفته و هكتاري 200000 ريال پرداخت شده كه با داشتن 100 هكتار خواهيم داشت:
ريال 20000000 = 200000 × ha 100
ديسك: براي هر هكتار 3 بار صورت گرفته و هكتاري 84000 ريال پرداخت شده كه خواهيم داشت:
ريال 252000 = يك هكتار

ريال 25200000 = 252000 × ha 100  
ميزان بذر: براي هر هكتار 50 كيلو و كيلوئي 600 تومان 

 تومان 30000 = 600×50 = يك هكتار

تومان 3000000 = 30000 × ha 100 
بذر كاري: هكتاري 150000 تومان 

تومان 1500000 = 15000 × ha 100
هزينه‌هاي كاشت با توجه به موارد ذكر شده و هزينه‌هاي بدست آمده عبارتست از:
تومان 7216000 = 1200000 + 2400000 + 2016000 + 1600000

هزينه‌هاي داشت سويا براي 100 هكتار
حشره كش: 2 ليتر در هكتار و هكتاري 9000 تومان 

 تومان 18000 = 9000 × 2 = يك هكتار

تومان 1800000 = 18000 × ha 100 
علف كش: 3 ليتر درهكتار و هكتاري 3600 تومان 

تومان 108000= 3600 × 3 = يك هكتار

تومان 10800000 = 108000 × ha 100  
سم پاشي و اجاره سم پاش، هكتاري 3 مرحله، هر مرحله 10000 تومان 

 تومان 30000 = 3 × 10000 = يك هكتار

تومان 3000000 = 30000 × ha 100 
كوداوره: 50 كيلو در هكتار، كيلوئي 45 تومان 


 2250 = 45 × 50 = يك هكتار

تومان 225000 = 2250 × ha 100

كود فسفات: 75 كيلو در هكتار، كيلويي 65 تومان 


 4875 = 65 × 75 = يك هكتار

تومان 487500 = 4875 × ha 100 

آب بها هر هكتار 20 ساعت، ساعتي 5000 تومان 


تومان 100000 = 5000 × h 20 = يك هكتار 

تومان 10000000 = 100000 × ha 100 

آبياري هر هكتار 2 نفر، را هزينه نفري 8000 تومان

تومان 1280000 = 8000 × 160 = هزينه كارگر
160 = 2 × 80 = كارگر (نفر)

هزينه داشت با توجه به موارد ذكر شده و هزينه‌هاي بدست آمده عبارتست از:
18592500=1280000+10000000+487500+225000+3000000+10800000+1800000
هزينه برداشت سويا براي 100 هكتار
برداشت و جمع آوري: براي هر هكتار 40000 تومان 

تومان 4000000 = 40000 × ha 100
عملرد: ميزان عملكرد در هكتار 3500 كيلو، كيلوئي 500 تومان فروش رفته كه براي يك هكتار 1750000 تومان بدست مي‌آيد.
تومان 175000000 = 1750000 × ha 100
هزينه‌هاي كاشت، داشت و برداشت سويا عبارتند از:
تومان 31612500=4000000+18592500+9020000
هزينه تمام شده سوخت 106894 تومان كه با ساير هزينه ها 3179394 تومان بدست مي‌آيد.
سود بدست آمده در كشت سويا عبارتست از:
سود = هزينه‌هاي خرج شده - هزينه بدست آمده 

تومان 171820606=3179394-175000000
هزينه روغن + هزينه سوخت گازوئيل

106894 = 44014 + 92880
هزينه كاشت پنبه براي 100 هكتار
شخم: براي هر هكتار يك بار صورت گرفته و هكتاري 200000 ريال پرداخت شده كه با داشتن 100 هكتار خواهيم داشت:
ريال 20000000 = 200000 × ha 100 

ديسك: براي هر هكتار 3 بار صورت گرفته و هكتاري 84000 ريال پرداخت شده كه خواهيم داشت:
ريال 252000 = يك هكتار

ريال 25200000 = 252000 × ha 100
ميزان بذر: براي هر هكتار 40 كيلو و كيلويي 490 تومان است.
تومان 19600 = 490 × 40 = يك هكتار

تومان 19600000 = 19600 × ha 100

بذر كاري: هكتاري 15000 تومان

. تومان 1500000 = 15000 × ha 100

هزينه‌هاي كاشت با توجه به موارد ذكر شده و هزينه‌هاي بدست‌آمده عبارتست از:
7980000=1500000+1960000+2520000+2000000
هزينه‌هاي داشت پنبه براي 100 هكتار
علف كش 5/2 ليتر در هكتار، ليتري 3950 تومان 

تومان 9875 = 5/2 × 3950 = يك هكتار

تومان 987500 = 9875 × ha 100
حشره كش (آوانت) 2 ليتر در هكتار، ليتري 28750 تومان 
 57500 = 2 × 28750 = يك هكتار 

تومان 5750000 = 57500 × ha 100 
سم پاش: 3 بار در هكتار هر باز 15000 تومان.
45000 = 3 ×
 15000 = يك هكتار

4500000 = 45000 × ha 100

آبياري: هرهكتار 2 نفر، با هزينه كارگر نفري 8000 تومان 

1280000 = 8000 ×
 160 = هزينه كارگر
نفر 160 = 2 × 80

تومان 3840000 = (نوبت آبياري) 3 × 1280000

كولتيواتور: يك بار در هكتار، هكتاري 15000 تومان 

تومان 1500000 = 15000 × ha 100 
كوداون 200 كيلو در هكتار، كيلوئي 45 تومان 

تومان 9000 = 45 [image: image238.png]


 200 = يك هكتار

تومان 900000 = 9000 × ha 100

كود پتاس 150 كيلو در هكتار، كيلوئي 53 تومان

تومان 7950 = 53 [image: image240.png]


 150 = يك هكتار

تومان 795000 = 7950 × ha 100

كود فسفات 100 كيلو در هكتار، كيلوئي 51 تومان

تومان 5100 = 51 [image: image242.png]


 100 = يك هكتار 
510000 = 5100 × ha 100

هزينه‌هاي داشت با توجه به موارد ذكر شده و هزينه‌هاي بدست آمده عبارتست از:
18782500=510000+795000+900000+1500000+3840000+4500000+5750000+987500 790000
هزينه برداشت پنبه براي 100 هكتار
برداشت و جمع آوري: براي هر هكتار 50 نفر در روز، نفري 5000 تومان 

250000 = 5000 × 50

تومان 25000000 = 250000 × ha 100

عملكرد در هكتار 2000 كيلو و كيلوئي 500 تومان فروش رفته كه براي يك هكتار 1000000 تومان بدست مي‌آيد:
تومان 100000000 = 1000000 × ha 100
هزينه‌هاي كاشت، داشت و برداشت پنبه عبارتند از:
تومان 51762500=25000000+18782500+7980000
هزينه تمام شده سوخت 106894 تومان كه با ساير هزينه هي 51869394 تومان بدست مي‌آيد.
سود بدست آمده در كشت پنبه عبارتست از:
سود = هزينه‌هاي خرج شده - هزينه بدست آمده

تومان 48130606=51869394-100000000
جدول شماره 14: تفكيك هزينه ها و سود ساليانه
	سود ساليانه
	عملكرد
	مجموع هزينه ها
	سوخت
	برداشت
	داشت
	كاشت
	هزينه(تومان)
محصول

	31612068
	51240000
	19627932
	100640
	3860000
	4143868
	11614000
	گندم

	82206860
	102000000
	19793140
	100640
	4000000
	9962500
	5730000
	كلزا

	171820606
	175000000
	3179394
	106894
	4000000
	18592500
	9020000
	سويا

	48130606
	100000000
	51869394
	106894
	25000000
	18782500
	7980000
	پنبه



	پروژه مكانيزاسيون




عنوان: 

پـروژه اجـرای عملیــات مکانیــزاسیــون



فهرست مطالب

بخش اول
2

تکامل تدریجی مکانیزاسیون

6

اهداف و نمودهای کاربری مکانیزاسیون در کشاورزی

بخش دوم
10

شرح عمليات

بخش سوم
15

سويا:

18

كلزا:

19

پنبه:

بخش چهارم
27

گندم

29

كلزا:

31

سويا

33

پنبه

بخش پنجم
38

مصرف سرمايه:

41

هزينه‌هاي كاشت گندم (ديم) براي 100 هكتار

42

هزينه‌هاي داشت گندم (ديم) براي 100 هكتار

42

هزينه‌هاي برداشت گندم (ديم) براي 100هكتار

44

هزينه‌هاي كاشت كلزا براي 100 هكتار

45

هزينه‌هاي داشت كلزا براي 100 هكتار

46

هزينه‌هاي برداشت كلزا براي 100 هكتار

47

هزينه‌هاي كاشت سويا براي 100 هكتار

47

هزينه‌هاي داشت سويا براي 100 هكتار

49

هزينه برداشت سويا براي 100 هكتار

50

هزينه كاشت پنبه براي 100 هكتار

50

هزينه‌هاي داشت پنبه براي 100 هكتار

52

هزينه برداشت پنبه براي 100 هكتار
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