شركت تارابگين
( بازيافت سرباره حاصل از كوره بلند ذوب آهن اصفهان )

مقدمه 

شركت تارابگين

از آنجايي كه نگرش صحيح به مباحث انرژي و بهره گيري مفيد از آن امروز ذهن صنعتگران را به خود مشغول نموده به جرات مي توان بيان كرد كه عايق و به طور جامع صنايع توليد كننده عايق توانسته است تا حد بسياري در نيل به اين هدف روششن ياريگر مجموعه صنعت كشور باشند .

امروز يكي از مهمترين و بارزترين صنايعي چون پالايشگاهها ، نيروگاهها ، كارخانه هاي توليد سيمان ، پتروشيميها ، صنايع خودرو سازي ، ساختمان و تاسيسات خانگي مبحث عايق بوده كه با استفاده از آن مي توان فرايند اتلاف انرژي را كنترل كرد .

شركت تارابگين با هدف بازيافت سرباره حاصل از كوره بلند ذوب آهن اصفهان و همچنين تامين بخشي از نيازهاي اين مجموعه توسط شركت معتر اتريشي VOEST- ALPINE در منطقه صنعتي ذوب آهن در قطعه زميني با مساحت چهل هزار متر مربع احداث گرديد كه پس از نصب ماشين آلات و آموزش پرسنل در كشور اتريش رسماً از سال 1357 به بهره برداري رسيد .

اين مجموعه از بدو سرمايه گذاري تا سال 1373 تحت پوشش شركت ملي فولاد بوده كه از ان سال در راستاي سياست خصوصي سازي دولت محترم به شركت تكادو كه خود از طلايه داران و پيشروان اين جريان بوده واگذار گرديد . از آن زمان تا به امروز توانسته ايم توجه كارخانجات و شركت هاي داخلي و خارجي بسياري را به خود جلب كنيم . نگرش كلي و اساسي ما بر تامين كمي و كيفي نيازمنديهاي صنايع مختلف بوده كه در اين راه تخصص و فن آوري را خدمت گرفته ايم .

در حال حاضر با مجموعه اي در حدود يكصدو بيست نوع محصول متنوع با هفت خانواده همگن در خدمت چرخهاي صنعت و توسعه ميهن عزيزما ايران هستيم .

سخني از مدير شركت تارابگين

شرياط اقتصادي در كشورمان ايجاب مي نمايد كه افزايش كارائي كل شركت افزايش قابليت رقابت و تسخير بازار به عنوان اهداف كلان در دستور كار مديران قرار گيرد .

بنابراين شناخت بايدها و نبايدهاي اين دوران از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و دستيابي به يك بنگاه اقتصادي ايده آل كخ بتواند ضمن احترام و اعتقاد متقابل بين افراد كل شركت ، خود رهبري و مشاركت فراگير را توسعه بخشد ، همانا توجه داشتن به : 

· مشتري و ارضاء نياز و كسب رضايتمندي او 

·  تهيه و تدوين آيين نامه ها و احراي استانداردها در جهت ارتقاء كيفيت توليد 

·  بهسازي مستمر و تمركز بر فرايندها به منظور خلق مزيتهاي خاص 

·  بهينه كردن نقطه سربه سر با كاهش استراتژيك هزينه ها و تعيين قيمت تمام شده هدف 

·  تحويل به موقع و توجه به كار گروهي با استقرار نظام پيشنهادات .

·  تقويت روحيه و احساس غرور بين همكاران با تشكيل هسته هاي تحول و تاثير تصميم سازيهاي منتج از ان ، در تدوين استراتژي شركت مي باشد كه به عنوان خط مشي در سر لوحه فعاليتهاي شركت تارابگين قرار داشته و دنبال مي شود .

سرباره 

به منظور توليد آهن ابتدا سنگ معدن آهن كه شامل تركيبات اكسيد آهن ، منگنز، كلسيم و سيليكاتها مي باشد . پس از حمل به كارخانه ذوب اهن طي مراحلي به صورت آگلومره در مي آيد . پس از شارژ آگلومره در كوره بلند آهك به ان اضافه مي شود . همچنين در اين مرحله كك هم اضافه شده كه نقش گرما زائي فرايند را دارد و عمليات اصلي كه همان احياء آهن مي باشد را انجام ي دهد .

پس از طي اين پروسه در كوره بلند ، آهن ذوب شده از قسمت پايين كوره خارج شده و از قسمت بالاي آن ذوب سرباره خارج مي گردد . اين ذوب در پاتيلهاي 20 تني به كارگاه سرباره منتقل شده و در وانهاي مخصوصي كه تزريق جت آب دارد تبديل به رسباره جامد مي شود كه اين سرباره جامد به عنوان مواد اوليه به شركت تارابگين حمل مي گردد .

با توجه به نيازهاي اساسي صنايع و مصرف كننده گان ، شركت تارابگين عايقهاي حرارتي و صوتي خود را از سرباره كوره بلند ذوب آهن مي نمايد .

مزيت ويژه و اصلي توليدات اين شركت در مقايسه با ديگر عايقهاي مشابه را مي توان چنين عنوان نمود كه با عنايت به جريان صنعتي توليد سرباره در ذوب آهن به عنوان ماده اصلي عايقهاي تارابگين داراي آناليز شيميايي نسبتاً ثابتي بوده كه خصوصيت ثبات در عناصر تشكيل دهنده باعث توليد محصولاتي با حداقل تغييرات شده است .

محصولات شركت تارابگين و محيط زيست 

مقدار متناسب Sio2 در عايقهاي تارابگين نشان مي دهد اين محصولات براي محيط زيست زيانبار نبوده به طوريكه براي رشد و نمو گياهان و ريستگاه جانوران تهديد ايجاد نمي نمايد و قابليت بازگشت به اكوسيستم را دارد.

پشم سرباره چزئي بي ضرترين عايقها بوده و با محيط زيست سازگارترين است . بر خلاف عايقهاي ديگر هيچگونه آسيبي به پوست نمي رساند و حساسيت ايجاد نمي كند .

همچنين با تمام مصالحي كه در ساختمان به كار مي رود سازگار و تماس آن با اين مصالح مشكلي بوجود نمي آورد.

خصوصيات فني عايق تارابگين 

· آناليز شيميايي 

	Sio2
	cao
	mgo
	AI2O3
	Tio2
	Feo
	mno

	36
	36.51
	10.9
	10.45
	2.83
	0.76
	0.97


وجود عناصري با نقطه ذوب بالا همچون اكسيدهاي آلومينيوم ، منيزيم ، سيلسيمو كلسيم در تركيب شيميايي پشم سرباره تارابگين نشان دهنده پايداري و ثابت آن در دماهاي بالا مي باشد .

عايق تارابگين فاقد هرگونه آزبست است و نوع خاصي از آن در صنعت لنت سازي بجاي آزبست استفاده مي شود .

· رسانايي و ضريب هدايت حرارتي 

اين ضريب قابليت هدايت حرارتي را نشان مي دهد و هر چه اين عدد پايين تر باشد ، قدرت عايقي آن بالاتر خواهد بود .

عايق تارابگين با داشتن ضريب هدايت حرراتي پايين و جلوگيري از انتقال حرارت ، محيط گرم را گرم ومحيط سرد را سرد نگه مي دارد .

· دماي كاربردي 

با توجه به آناليز شيميايي سرباره ،مقاومت موثر الياف سرباره در برابر حرارت تا دماي 800 درجه سانتيگراد بوده و نقطه ذوب سرباره (ماده اوليه) بيش از 1300 درجه سانتيگراد مي باشد . در برخي محصولات كه از رزين به عنوان Binder استفاده مي شود ، محدوده دمايي تا 350 درجه سانتيگراد است .

· ميزان كلر 

از عناصري كه ميزان آن در عايق مي بايست از اتساندارد عددي مشخصي برخوردار باشد يون كلر است . زيرا اين عنصر بيش از حد مجاز باعث خوردگي فلز و سطح متصل به عايق مي شود . محصولات تارابگين با داشتن ci < 3ppm از ميزان استاندارد كمتر است كه طبيعاتاً اثر خوردگي نخواهد داشت .

· PH يا اسيديته 

يكي از ويژگيهاي مهم عايق PH يا اسيدتيه است كه اگر PH كمتر از 5/7 باشد محيط را اسيدي و باعث خوردگي سطح محل نصب عايق خواهد شد . عايقهاي تارابگين با PH حدود 10-8 اين اثر را ندارد .

· قطر الياف 

قطر الياف در عايقها عامل مهمي در ضريب انتقال حرارت است . ميانگين قطر الياف عايقهاي تارابگين بين 6-4 ميكرون مي باشد .

· ويژگيهاي صوتي 

عايقهاي تارابگين مناسبي جهت جذب صوت مي باشند . به خصوص نوع خاصي از آن تحت عنوان Phono Pannel يا slab كه در دانستيه ها و ضخامتهاي مختلف توليد مي شود . عايهقاي تارابگين بازدهي بالايي در جذب و كاهش صدا دارد و در فركانسهاي صوتي 500 هرتز به بالا ميزان جذب صوت ان 80%       است . جذب صدا در مواد بستگي به ضخامت آنها دارد . ضريب جذب صوت عايقهاي تارابگين به ويژه فركانسهاي كم با افزايش ضخامت بلاتر مي رود .

ايزوبلانكت (عايق لحافي دوخته شده)

عايقهاي لحافي ايزوبلانكت 

اين محصول بيشتر در صنايع كاربرد دارد . پشم خام پس از منسجم شدن الياف با سيم نسوز به توري سيمي گالوانيزه با چشمه هاي شش ضلعي دوخته شده و مورد استفاده قرار مي گيرد . 

محدوده دماي كاربرد : 

حداكثر مقاومت اين محصول در برابر حرارت تا 800 درجه سانتيگراد است .

ابعاد و اندازه هاي قابل توليد 

	وزن مخصوص 
	80 تا 150 كيلو گرم بر متر مكعب

	ضخامت
	از 30 تا 100 ميليمتر

	طول
	تا 6 ميلمتر

	عرض
	100 سانتيمتر (عرض 60 سانتيمتري هم قابل توليد است)

	بسته بندي
	پلاستيك يا شيرينگ


موارد مصرفي

براي عايقكاري سطوح و منحني در صنايع لوله هاي با قطر زيد كوره ها ، گرمخانه ها ، ديگهاي بخار ، اگزوز توربين ها ، دودكشهاي بلند مورد استفاده قرار مي گيرد . 

مصرف كننده گان عمده اين عايق مجتمع هاي پتروشيمي ،پالايشگاهها ،نيروگاهها، كارخانه هاي سيمان ، فولاد ، ماشين سازي ، … هستند .

اين عايق با شكلهاي مختلف توليد است :

ايزوبلانكتبا دو طرف تور سيمي با كد 0121 

ايزوبلانكت با يك طرف تور سيمي با كد 0122 

ايزوبلانكت با يك طرف فويل آلومينيوم و توري سيمي با كد 0123 

ايزو پايپ (عايق لوله اي پيش ساخته)

ايزوپايپ

عايقهاي ايزوپايپ (عايق لوله اي پيش ساخته)در طولهاي 50 سانتيمتري براي عايقكاري لوله هايي با قطر 2/1 تا 16 اينچ توليد مي شود .

محدوده دماي كاركرد:

حداكثر مقاومت اين محصول در برابر حرارت تا 350 درجه سانتيگراداست .

ابعاد و اندازه هاي قابل توليد 

	وزن مخصوص
	10 + 140 كيلوگرم بر متر مكعب

	ضخامت
	از 25 تا 100 ميليمتر

	طول
	50 سانتيمتر

	بسته بندي
	شيرينگ


موارد مصرف 

عايق لوله اي پيش ساخته تارابگين براي عايقكاري لوله هايي كه سيالات سرد و گرم و بخار در آنها جريان دارد مورد استفاده قرار مي گيرد . همچنين در سيستمهاي حرارتي و بردتي و تهويه مطبوع كاربرد دارد . صنايع پتروشيمي ، پالايشگاهها ، بيمارستانها و سايرواحدهايي كه به نحوي با سيستمهاي تاسيساتي ارتباط دارند از مصرف كننده گان اصلي اين نوع عايق به شمار مي روند .

عايقهاي لوله اي در سه نوع شكاف دارد، بدون شكاف و دو كپه تو.ليد و مي توان آن را براي استفاده در اشكال و اندازه هاي مختلف برش داد . بنابراين عايقكاري لوله و اتصالات به سهولت انجام مي گيرد . عايق لوله پيش ساخته با ضريب جذب صوت بالاي خود در برابر ارتعاشات استقامت فوق العاده اي دارد .

فنوفلت (عايق لحافي رزين دارد)

اين عايق ه صورت رول يا قطعه اي توليد مي شود .

ابعاد و اندازه هاي قابل توليد 

	وزن مخصوص 
	30 تا 60 كيلوگرم بر متر مكعب

	ضخامت 
	از 25 تا 100 ميليمتر

	طول
	6 تا 12 متر

	عرض
	95 سانتمتر

	بسته بندي
	با لفاف و كاغذ كرافت و بسته بندي در پلاستيك يا شيرينگ


عايقهاي بدون روكش به صورت قطعه اي د رابعاد 95 سانتمتر عرض و حداكثر 2 متر طول توليد مي شود .

عايقهاي فنوفلت در انواع مختلف قابل توليد است :

عايق فنوفلت بدون روكش – كد 131 

عايق فنوفلت با روكش كاغذ كرافت – كد 132 عايق فنوفلت با روكش كاغذ آلومينيوم ساده يا غير مسطح 

عايق فنوفلت با روكش كاغذ آلومينيوم مسلح – كد 135 

موارد مصرف 

براي عايقكاري و پوشش سقفهاي كاذب ، ساختمانهاي صنعتي ، كانالهاهاي گردش هوا ، سيستمهاي آب سرد كن ، اگزوز سازيها ، ديوارهاي سالن كنفرانس و ساختمانهاي مسكوني براي جذب صدا و جلوگيري از ارتعاشات و … مورد استفاده قرار مي گيرد .

عايقهاي پوشش دارد بدليل داشتن پوشش كاغذ كرافت و يا پوشش فويل آلومينيوم كه محتوي مقداري پلي اتيلن است فقط براي دماهاي پايين توصيه مي شوند . پوشش آلومينيوم از نفوذ رطوبت به داخل عايق كاملاً جلوگيري مي كند .

فنو پانل (عايق تخته اي فشرده)

عايقهاي فنوپانل از پشم سرباره رزين دارد بوسيله رسهاي سنگين گرم فشرده شده و به صورت تخته هاي نيمه سخت و سخت توليد مي شود . و براي سطوح با انحناي كم و صاف مورد استفاده قرار مي گيرد . 

محدوده و دماي كاركرد :

مقاومت موثر پانلهاي پشم سرباره در برابر حرارت تا 350 درجه سانتيگراد است .

ابعاد و اندازه هاي قابل توليد 

	وزن مخصوص
	80 تا 500 كيلوگرم بر متر مكعب

	ضخامت 
	20 تا 100 ميليمتر

	طول 
	100 تا 150 سانتيمتر

	عرض
	50 تا 100 سانتيمتر

	بسته بندي
	پالت يا شيرينگ


در دانسيته هاي بالاتر از 200 كيلوگرم بر متر مكعب ، ضخامت كمتر از 20 ميليمتر نيز قابل توليد است .

موارد مصرف 

پانلهاي پشم سرباره بدليل داشتن استحكام مطلوب و قابليتهاي مختلف در صنعت و ساختمان كاربرد گسترده اي دارد . در ساختمان به عنوان عايق بين جدارها به منظور كاهش تلفات انرژي و در استوديوهاي صدابرداري ، تونلهاي مترو، ديوراسالنهاي كنفرانس و فرودگاهها براي جذب صدا و جلوگيري از انتقال ارتعاشات مورد استفاده  قرار مي گيرند .

همچنين مجتمع هاي پتروشيمي ، پالايشگاهها ، نيروگاهها ، مراز صنعتي و ساختمان از عمده ترين مصرف كننده گان پانل ها هستند .

ايزوترم (عايق فله اي )

اين نوع پشم فله مستقيماً از خط توليد گفته مي شود و فاقد هر گونه عامل پيوندي است كه در كيست هاي 25 تا 35 كيلوگرمي به صورت رول ، فله و حلاجي شده بسته بندي مي شود . وزن مخصوص ايزوترم 80 تا 100 كيلوگرم بر متر مكعب است .

محدوده دماي كاركرد :

مقاومت موثر ايزوترم در برابر حرارت تا 800 درجه سانتيگراد است .

موارد مصرف 

پشم خام فله را مي توان براي عايقكاري بين دو جدار ديوارهاي ساختمان ، بين دربهاي چوبي ، جدار دودكشها ، منبع اگزوز اتومبيل و دستگاههاي صنعتي و براي پر كردن فضاهاي فاقد شكل هندسي منظم مصرف كرد .

پشم خام حلاجي شده جايگزين مناسب و بي ضرر براي آزبست در توليد لنت ترمز مي باشد .

رزين 

از ديگر محصولات شركت تارابگين رزينهاي پايه فنوليك مي باشد كه در يك كارگاه با امكانات لازم توليد مي شود . در حال حاضر 3 راكتور توليد رزين ، سيستمهاي انتقال مواد اوليه به داخل راكتورها با اتوماسيون كامل و دقت بالا جهت اندازه گيري مواد اوليه ، آزمايشگاه شيمي جهت اندازه گيري انديسهاي مورد نظر در مواد اوليه و محصولهاي توليد شده از امكانات اين كارگاه مي باشد .

انواع رزين 

1- رزين جهت مصرف در توليد عايقهاي حرراتي و صوتي به منظور شكل پذيري الياف اوليه توليدي در توليد محصولاتي مانند ايزوپايپ فنوپانل ، فتوفلت  استفاده مي شود .

پس از تزريق اين رزين به الياف به جهت ايجاد اتصال بين الياف ، اين محصولات در دماي 250 درجه سانتيگراد تحت عمليات پخت قرار مي گيرد و محصولات را با فشردگي هاي مختلف ايجاد مي نمايد .

2- رزول

اين رزين جهت استفاده در ساخت گل جوي كه در بستر مسيرهاي ذوب آهن از پاتيلهاي اصلي هدايت مي شود ساخته مي گردد . گل جوي از تركيبنات معدني به صورت پودر شده شامل : 

sio2,fe2o3, Mgo, Cao, Tio2 و … است كه با رزول مخلوط شده و به صورت خمير در مي آيد . رزول توليد شده توسط اين شركت از مواد اوليه با كيفيت بالا تهيه مي گردد به طوريكه ويژگيهاي اصلي آن شامل موارد زير مي باشد :

1- در صد رزين جامد بالاي 60 %

2-  در صد كربن باقيمانده بالاي 40 % 

3-  PH براير 10-5/9 

4-  ويسكوزيته در Ford cap در دماي 25 درجه سانتيگراد بالاي 120sec مي باشد .

ويژگيهاي ديگر در گل جوي ساخته شدهاز رزول تارابگين مانند مقاومت در دماي 600 درجه سانتيگراد و 250 درجه سانتيگراد ، تخلخل در دماي 250 درجه سانتيگراد و 600 درجه سانتيگراد ، نتايج رضايت بخشي را شامل مي شود . 

با توجه نياز بازارهاي داخلي در مصرف رزين هاي صنعتي ، اين شركت توانمندي لازم جهت براورده شدن اين نيازها را دارا مي باشد .
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