
کفپوش

پوشش سطح فضاها در طبقه همكف پس از اجراي بلوكاژ و در طبقات بعدي پس از مراحل آماده سازي كف از مصالحي مثل موزائيك،انواع سنگ، كاشي سنگ، كاشي سراميك، پاركت چوبي، مكالئوم، موكت و .... انجام مي شود كه موزائيك فرش حالتي عمومي براي بيشتر موارد ذكر شده است.

زیرسازی بیشتر مربوط به سازۀ بنا می شود و هدف از آن ایجاد استحکام لازم برای روسازی یا ایجاد یک بستر محکم برای فرش کف و حفظ روسازی از نفوذ رطوبت می باشد. اما بخش روسازی که در زیر تفکیک شده و توضیح داده شده است، باید خصوصیاتی داشته باشد که عبارت است از:
استحکام و پایداری، مقاومت در برابر نفوذ رطوبت، دوام، مقاومت در برابر عبور صوت و حرارت، مقاومت در برابر مواد شیمیایی و آتش سوزی، زیبایی، نظافت آسان و حرکت بی صدا روی آن.
فرش موزاییک

کف پوش موزاییک، نوعی بتون است که سطح آن ساییده شده و دارای ظاهری خال دار و درهم است که گاهی به صورت ساده ساخته می شود. موزاییک ارزان، با دوام و متداول ترین نوع کف پوش در ایران است. گاهی موزاییک را به شکل درجا و یکپارچه می سازند.در این صورت در سطوح بزرگ با نوارهای شیشه ای، سنگی، پلاستیکی و فلزی درزبندی می شود. از موارد استفاده موزاییک می توان به محوطه سازی و کف سازی پوشش هایی چون لمینیت، موکت های وینیلی اشاره کرد.
این نوع کف پوش به دلیل ظاهر نچندان شکیل کاربرد زیادی در فضای داخلی ندارند مگر در مواقعی که زیبایی کف اهمیت خاصی ندارد مثل کف انبار ها و...

كف سالن ها، اتاق ها، حياط، پياده روها و .... با موزائيك فرش مي شود. موزائيك در اندازه هاي مختلف در فرش كردن كف مصرف مي شود. در مواردي براي اين كار اصطلاحاً (باريكه) 2/1 نيمه، نيمه موزائيك، سه قدي 4/3 موزائيك، كمتر از بعد كامل موزائيك همچنين قسمتي از موزائيك با داشتن سر و ته نياز است تا كناره ديواره ها را بتوان با ابعاد ذكر شده كاملاً پوشاند.

موزائيك از تركيب سيمان و ماسه ساخته مي شود. روي موزائيك ---- داده مي شود. بهتر است از استعمال انواع خاص آن كه ايجاد گرد و خاك زياد كف ساختمان مي كند پرهيز شود. موزائيك براي زيرسازي كف پوشش هاي ديگر مانند موكت استفاده مي شود.

الف) فرش موزائيك

امروزه در پوشش هاي كف فضاهاي داخلي از انواع سراميك استفاده مي شود. سراميك نوعي كاشي چهارگوش و مستطيل است كه تقريباً مانند كاشي بوده و داراي ابعاد متغير است و بيشتر در اندازه هاي 40]40 سانتيمتر با ضخامت 10 ميلي متر در كف پوش ها مورد استفاده مي باشد.

ب) ويژگي اين مصالح

اين مصالح نماي شفاف و سطحي حدوداً صيقلي، نه مانند كاشي همراه با زبري نامحسوسي مي باشد كه خطر سرخوردن را در  كف سالن، خصوصاً در سرويس هاي بهداشتي از بين مي برد. روش تهيه اين مصالح مانند كاشي بوده و در كارخانجات توليدي كاشي تهيه مي شود. پشت اين مصالح اصطلاحاً ضربي است و شيارهايي در آن بوجود مي آيد كه سبب پيوند كامل با ملات خواهد شد.

پ) مشكلات استعمال سراميك

درزهاي سراميك ----- داده نمي شود و بعد از مدتي قابل تميزكردن نيست. سراميك سرد است. ضربه سنگين، ترك و لكه باعث ايجاد نماي بسيار زشتي در مجوعه چيدمان سراميك مي شود. 

ت) نحوه اجراي فرش سراميك

1. فرش آن در كف ها مانند اصول موزائيك فرش از دليل گذاري در چهار طرف بوده سپس فرش متن دليل ها به شكل قناس همچون اصول موزائيك فرش مي باشد.

2. در قسمت هايي كه از قناس استفاده مي گردد، سراميك در اندازه لازم توسط دستگاه 'كاشي بر' بريده مي شود. در صورت نياز، بره، بره هاي كاشي، سنگ سمباده كشيده مي شود.

3. نواحي مثلث ها و قناس هاي بوجود آمده با فرش از قطعات قناس، پر و فرش كامل مي شود. پس از اين مرحله، نوبت به دوغاب ريزي مي رسد كه عموماً با خاك سنگ به نسبت 2 پيمانده و پودر سنگ نيز 2 پيمانه و سيمان سفيد يك پيمانه انجام مي گيرد. پس از دوغاب ريزي سطح كف تميز مي شود.
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کاشی نوعی پوشش لعابدار است که به علت پختن در درجه حرارت کافی به حالت نیمه شیشه ای در آمده است. خاصیت جذب آب کاشی کم و مقاومت آن در برابر ساییدگی و فشار و ضربه مکانیکی زیاد است. سرامیک باید جذب آب بیشتر از 2% نداشته باشد. سطح رویه آن ممکن است با لعاب ناهموار در رنگ های متنوع پوشانده شود تا هم ویژگی های سرامیک لعابدار را داشته باشد و هم از لیز خوردن افراد بر روی آنها جلوگیری شود.
کاشی در گذشته توسط دست ساخته می شده و جزء کارهای دستی به شمار می رود و با توجه به ماده اولیۀ آن (خاک) به لحاظ معنوی ارزش خاصی دارد. از خصوصیات منحصر به فرد کاشی این است که تنوع طرح و رنگ آن در اختیار ماست به همین دلیل است که کاشی در سرزمین های مختلف طرح خاص خود را دارد. همانطور که در ایران کاشی کاری با نقوش اسلیمی زبان زد شده.

به همین دلیل استفاده از این متریال در فضای داخلی می تواند به روح بخشیدن آن فضا کمک کند. اما امروزه این متریال به طور مصنوعی تولید شده و بیشتر استفاده کاربردی دارد تا هنری. از آنجا که بسیار بهداشتی و قابل شستشو است و مقاومتش در برابر رطوبت بالاتر از سایر متریال ها است پوشش مناسبی برای سرویس های بهداشتی است.از خصوصیات حسی دیگر این نوع متریال این است که حسی سرد را القا می کند. شاید صیقلی بودن این متریال به وجود این حس کمک می کند. به همین دلیل است که کارخانه جات کاشی و سرامیک امروزه از طرحایی مثل طرح سنگ و چوب بیشتر استفاده می کنند.
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کف سازی با سرامیک خرد
1. سراميك در اندازه هاي مربع 2]2، 3]3 و 4]4 سانتيمتر و همچنين مربع مستطيل در اندازه هاي 3]5/1 و 3]2 و به رنگ هاي گوناگون ساخته شده و از روي لعاب با رعايت بند به اندازه 2 ميلي متر و در مواردي فرم دهي روي كاغذ چسبانده مي شود.

2. پس از زيرسازي و اندود ماسه و سيمان با دانه هاي ريز، بلافاصله قطعات سراميك نصب شده بر كاغذ از ناحيه پشت و با مرطوب سازي آن در سطح اندود گذارده مي شود و با كوبيدن تخته ماله بر سطح آن، نصب قطعات پي در پي، اجرا مي شود. پس از 24 ساعت، كاغذ را خيس كرده و از سطح لعاب قطعات سراميك جمع آوري مي شود.

3. مرحله نهايي، دوغاب ريزي بندهاي سراميك، پر كردن و تميزسازي آن مي باشد.

توجه: از اين روش امروزه كمتر استفاده مي گردد.

کف پوش سنگ

سنگ گرانبهاترين نوع مصالح ساختماني است. يكي از موارد استفاده آن مفروش كردن كف آشپزخانه و سرويس بهداشتي است. هرچه ابعاد آن بزرگتر باشد قيمت آن نيز گرانتر است. نقش و سختي سنگ هاي رنگي و تزئيني در ارزش گذاري آنها موثر است. وجودهرگونه لكه، رگه و يا تكر در سنگ هاي قيمتي باعث كاهش ارزش آن مي شود.

كفپوش سنگ به شكل قطعات مربع، مربع مستطيل، ساده، قناس، خفته و راسته و ساير نقوش براي فضاهاي راهرو، پاگردهاي پله و .... بكار مي رود. كفپوش هاي سنگ عموماً از سنگ هاي مقاوم و سخت به ضخامت هاي 5/1 تا 2 و در مواردي تا 3 سانتيمتر انجام مي شود.

مشكلات استعمال سنگ

پاك كردن لكه و چربي از روي سنگ به آساني ميسر نيست. سنگ در فضاهاي سرد كاربرد چنداني ندارد. از مشكلات ديگر استفاده از سنگ، ايجاد سروصدا به دليل تماس با وسايل چوبي است. البته اين مشكل را مي توان با اضافه كردن يك تكه چرم زير پايه صندلي ها از بين برد. براي مفروش كردن كف اتاق خواب به دليل سرد بودن، صيقلي بودن و ايجاد اصوات مزاحم معمولاً از سنگ استفاده نمي گردد.

نحوه اجرا

اجراي كفپوش سنگ، مثل موزائيك و سراميك است. در اين روش نيز دليل ---- از قطعات سنگ در شكل تراز و شيبدار انجام شده و با ريسمان كشي بين دو دليل فرش توسط رج هاي سنگ در شكل هاي ذكر شده و در مجموع انواع نقوش ديگر مثل ستاره هاي چندبر كوچك و بزرگ مورد استفاده است. قابل ذكر است كه در پشت سنگ حتماً بايد ---- سنگ با چسب چسبانده شود تا خطر لق شدن بوجود نيايد. ضمناً با شيار دادن عميق در پشت قطعات سنگ مي توان پيوندي براي ملات و سنگ بوجود آورد. در كفپوش كردن سنگ، دوغاب ريزي از پودر سنگ و خاك سنگ و سيمان سفيد در اندازه ذكر شده قبل انجام گرفته و بلافاصله سطح دوغاب ريزي تميز مي شود.

----------------------------------

سنگ ها اجسام طبیعی سخت شده ای هستند که از یک یا چند کانی به وجود آمده اند. منشأ به وجود آمدن سنگ در طبیعت متفاوت است و از این دیدگاه به سه گروه آذرین، رسوبی و دگرگونی تقسیم می شوند. به همین خاطر سنگ ها خصوصیان فیزیکی و ظاهری متفاوتی دارند و بعضی از انواع آنها قابل استفاده در کارهای ساختمانی می باشند. سنگ از عناصر اصلی طبیعت است و هرچه کمتر در شکل طبیعی آن تغییر ایجاد کنیم فضا را بیشتر ارگانیک می کند یعنی حس نزدیکی به طبیعت را القا می کند. به طور کلی سنگ هایی که در کارهای ساختمانی استفاده می شوند به دو بخش سنگ های طبیعی و سنگ های کارخانه ای تقسیم می شوند. در کارخانه های سنگبری انواع سنگ های طبیعی را به قطر چند سانتیمتر برش زده و صیقلی می کنند و یا پس از برش زدن روی آنرا تیشه ای می کنند که این سنگ ها در نما سازی و کف سازی کاربرد زیادی دارند.

	نکته: سنگ های ساختمانی که در کف سازی و نما سازی به کار می روند باید بی رگه و یکنواخت باشند، حفره و سوراخ نداشته باشد و سست نباشند، حداکثر درصد وزنی جذب آب آنها نباید از هشت درصد بیشتر باشد، قدرت مقاوت در برابر فشار، ضربه، ساییدگی، یخ زدگی و هوازدگی داشته باشند، به آسانی شکل پذیر باشند و یا فرز دستی در کارگاه قابل بریدن باشد، قابل حمل با نیروی انسانی باشد، رنگ ثابت داشته باشند، سختی آنها کمتر از سه نباشد.


سنگ های طبیعی
سنگ لاشه در هنگام قواره کردن یا استخراج سنگ های قله این نوع سنگ به دست می آید که شکل هندسی و سطح خاصی ندارد. این سنگ بیشتر به رنگ های سبزآبی و خاکستری و اخرا مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً در دیوارهای غیر باربر و زیرسازی ها و کف سازی ها و پر کردن فاصله بین سنگ ها از این سنگ استفاده می شود. کاربرد این سنگ بیشتر برای محوطه سازی و فضای باز عمومی می باشد

سنگ های رودخانه ای (قلوه)
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در اثر غلطیدن و برخورد سنگ ها با یکدیگر در مسیر رودخانه ها و همچنین فرسایش آب، سنگ هایی با سطح گرد و صیقلی که گوشه های تیز ندارند ایجاد می شود. این سنگ ها رنگ های متنوعی دارند که کاملاً طبیعی است و از آنها برای سنگ فرش محوطه و گاهی در دیوارهای نمای غیر باربر استفاده می شود.

سنگ بادبر
این سنگ را پس از استخراج در محل معدن شکل می دهند سپس در کارگاه آنرا به شکل هندسی دلخواه در می آورند. ضخامت آن در جهت سر به ریشه کمی کاهش می یابد، حداقل ارتفاع آن 15 سانتیمتر است. از این سنگ در دیوار، سنگ فرش و پله در فضای محوطه سازی استفاده می کنند
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.
سنگ های کارخانه ای
این سنگ به علت جلاپذیری، در داخل ساختمان به عنوان کفپوش، قرنیز، پله، وسایل بهداشتی سرویس ها و آشپزخانه و در خارج از ساختمان به عنوان نما و کف پوش حیاط و ازاره دیوار خارجی استفاده می شود.همچنین از آنها به عنوان کف پنجره و کف درگاه نیز استفاده می شود. در صورتی که سنگ دارای حفره های ریزی باشد مانند تراورتن، حفره های آنرا با سیمان سفید و پودر سنگ پر می کرده و بعد ساب می زنند. در مورد سنگ ازاره دیوار یا کفپوش خارجی به علت جلوگیری از لیز بودن با ماشین یا دست، تیشه ای می کنند و یا با عملیات ماسه زنی سطح آنرا زبر می کنند. به وسیلۀ شعله سطح سنگ را پرداخت می کنند و از آن در نمای ابنیه تاریخی استفاده می کنند زیرا سوختگی به سنگ جلوه ای طبیعی می بخشد.
سنگ تراورتن
نوعی سنگ ته نشینی است که از رسوبات آهکی ایجاد می شود. تراورتن ها از مشخصه های مهم چشمه های معدنی هستند. دارای سختی حدود سه هستند و در رنگ های قرمز، لیمویی، گردویی، سفید و کرم یافت می شوند

سنگ چینی
توده های آهکی هستند که به دلیل گرما و فشار دگرگون شده و دوباره متبلور شده اند. معدن های سنگ چینی با توجه به ساختمان درونی سنگ و نوع دانه بندی کریستال های آن با هم متفاوتند. در بعضی از سنگ های چینی، کوارتز نیز یافت می شود که آن گونه از سنگ ها دارای سختی بیشتری هستند. انواع آن عبارت اند از چینی سفید، چینی کریستال و چینی خاکستری.
شیست
این سنگ از نوع سنگ های دگرگون و بیشتر لایه لایه می باشند و معمولاً سیاه رنگ است.این نوع سنگ بیشتر برای سنگ فرش کف استفده می شوند و دارای سیلیس زیادی می باشند

کوارتزیت
نوعی ماسه سنگ دگرگون شده است دارای مقدار زیادی کوارتز، از گرانیت سخت تر است و دارای ظاهری زبر و بلوری است. بیشتر به رنگ های قهوه ای سوخته، سرخ، شیری، زرد نخودی و خاکستری است. در بنا هایی با سبک روستیک کاربرد زیادی دارد.
گرانیت
سنگی آذرین و متشکل از کوارتز، فلدوسپار و میکا است. رنگ آن روشن و به رنگ های صورتی، سفید و خاکستری روشن و سیاه دیده می شود. محکم، با دوام، خشن، جلا پزیر و با درجه سختی پنج تا هفت است. همچنین گرانیت در مقابل هوازدگی بسیار مقاوم است. گرانیت خرد شده برای تهیه بتن، زیر سازی جاده ها و راه آهن به کار می رود. گرانیت تزئینی برای بناهای یاد بود، دیوارها، پله ها و ستون های داخل و خارج خانه استفاده می شود

مرمریت
نوعی سنگ آهکی رسوبی است که به دلیل داشتن سیلیس بالا به آن سبه گرانیت نیز گویند. سنگی بسیار سخت است زیبا و جلاپذیر و دارای رنگ های متنوع سفید شیری تا سیاه است. با سختی بین سه تا پنج می باشد و در کف پله ها و کف ها و قرنیز ها و درپوش ها استفاده می شود.
مرمر
نوعی سنگ آهکی دگرگون است. معمولاً از نظر علمی ماربل نامیده می شود اما از لحاظ تجارتی به سه گروه تقسیم می شود:
- مرمر های با کلسیم و یا دولومیت بالا که به آن چینی گفته می شود که در مورد آن مطالبی گفته شده است.
- مرمر معمولی که در بازار جهانی به انیکس مشهور است.
- سرپانتین ماربل از هیدرسیلیکات منیزیم تشکیل شده و برای ساخت وسائل تزئینی استفاده می شوند.
بسیاری از مرمر ها در مقابل عوامل جوی دوام خود را از دست می دهند و دارای سختی بین سه تا پنج و نیم هستند. بسیار زیبا و جلاپذیر و شفاف می باشند و نور از آنها عبور می کند. دارای رنگ های سفید، خاکستری، سیاه، سبز، قرمز، زرد و ارغوانی هستند. 
کف پوشهای وينيلی
ويژگي هاي کلي:
· مقاومت بالا در مقابل ضربه
· مقاومت بسيار عالي در برابر ساييدگي و فرورفتگي
· مقاوم در برابر لک
· مقاومت بالا در برابر مواد شوينده و پاک کننده
· مقاوم در برابر آتش سيگار
· مقاوم در برابر پايه لوازم خانگي
کف پوشهاي فانتزي
کف پوش رول براي اطاق بچه ، مهد کودک
جاذب ضربه
آنتي باکتريال – کاملا بهداشتي
ضخامت 2 و 3 و5/3
عرض رول 2 و4 متر
کاملا نسوز

کف پوشهاي مرمري
بدون آزبست وبدون سرب
مقاوم دربرابراسيدها و بازهاي رقيق و چربيها
عايقي خوب براي صدا،گرما،سرما و رطوبت
ضد لغزش
قابل شستشو با انواع شوينده هاي خانگي ومتداول
کاملا نسوز، در هنگام آتش سوزي مقاوم بوده و از پخش شعله جلوگيري مي کند
ضخامت 2 ميليمتر
در ابعاد 25*25، 30*30، 50*50، 60*60 سانتيمتر
کفپوش تایل وینیل گرانیت وینیفلکس
 وینیل - گرانیت کفپوش مقاوم و زیبا , مشابه سنگ گرانیت مناسب برای کلیه اماکن اعم از مسکونی , اداری , بیمارستانی و عمومی َ - بدون آزبست و بدون سرب می باشد. - عایقی خوب برای صدا , گرما, سرما, و رطوبت - ضد لغزش - ضخامت 2 میلیمتر - 7سال گارانتی - مقاوم در برابر اسیدها و بازهای رقیق و چربی ها - قابل شستشو با انواع شوینده های خانگی و متداول - کاملا نسوز در هنگام آتش سوزی مقاوم بوده و از پخش شعله جلوگیری می کند. 
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کفپوش رول- هموژن اپتیما 

 - بدون نیاز به واکس و گولیش برای طول عمر مفید – 
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تمیز - پر فروش ترین کفپوش هموژن در دنیا - ضخامت 2 میلیمتر عرض 2 متر - با قابلیت درزجوش شدن - دارای بالا ترین استاندارد کفپوش - 10سال گارانتی - قابل استفاده در اماکن پر تردد اداری, تجاری, بیمارستانی , صنعتی - تقویت شده با لاک پلی یورتال
کفپوش رول (پریموپلاس) 

 - کفپوش هموژن - عرض 2 متر ضخامت 2 میلیمتر - 10سال گارانتی - مناسب اماکن پر تردد اداری , تجاری, بیمارستانی , آموزشی - با قابلیت درزجوش - با لاک مخصوص پلی یورتال
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کفپوش رول ( کانداکتیو) 

- تقویت شده با لاک پلی یورتال( تکنولوژی انحصاریtrakett ) - تنها کفپوش کانداکتیو بصورت رول در جهان-با لایه کربن در زیر کفپوش جهت اتصال بهینه به ارت ساختمان - ضخامت 2 میلیمتر عرض 2 متر 
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کف پوشهاي آنتي استاتيک
براي استفاده در اتاقهاي کامپيوتر، مخابرات،
صنايع الکترونيک ، اتاقها و راهروهاي بيمارستان
مقاومت الکتريکي بالا
در ابعاد 25*25 ، 30*30 ، 50*50 ، 60*60 سانتيمتر
و ضخامت 2 ميليمتر
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کفپوش (سوپریم ) 

 - کفپوش آکوستیک جهت کاهش صدا در اماکن عمومی آمفی تئاتر و سالن کنفرانسَ - آنتی باکتریال جهت جلوگیری از رشد میکروب و باکتری مناسب برای بیمارستان ها - تقویت شده با لایه پلی یورتال برای جلوگیری از خش پذیری - قابل استفاده برای استودیو ها , سالن های اداری و اماکن عمومی - ضخامت 2.5 میلیمتر در عرض 2 و 4 متر
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کف پوشهاي سيلور
داراي ذرات الماسه در سطح کفپوش براي افزايش مقاومت سايشي
آنتي باکتريال جهت جلوگيري از ميکروب و باکتري
در عرض 2 و 4 متر
ضخامت 2 ميليمتر

کفپوش ( رول ) ورزشی .

 - کفپوش ورزشی عرض 2 متر - دارای لایه محافظ پلی یورتال - ضخامت 4.5 , 6.7 , 8 میلیمتر - دارای استاندارد اروپا - 5 سال گارانتی - با قابلیت درزجوش 
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اتصال کف پوشها
چسب و واکس
چسب مخصوص کفپوشهاي ذکر شده بر پايه رزين امولسيون اکريليک بوده و کاملا بدون حلال ميباشد. براي نصب کفپوش فقط از چسب مخصوص بايد استفاده کرد. براي نگهداري و مراقبت از کفپوش از واکس استفاده مي شود.
کف پوشهاي لامينيت
جلوه اي همانند چوب
مقاوم در برابر سايش، خراش و آتش سيگار
مقاومت بالا در برابر سرما،گرمارطوبت و مواد شيميايي شوينده
نظافت آسان بدون نياز به واکس، پوليش و مواد بهداشتي
نصب سريع، راحت و قابل انتقال 
تمام گوشه هاي کفپوش به وسيله اتصال گردشي يا افقي به راحتي و با اطمينان به هم وصل ميگردند. اين روش به ويژه براي نصب کفپوشها در مکانهاي مشکل يا غيرممکن مثل زير چهارچوب درهاو رادياتورها قابل استفاده مي باشد.
تعميرات
با سيستم ورودي – خروجي می توان يک پانل را در وسط يک اتاق بدون جمع آوري کل کف تعويض کرد.
کف کاذب
کف کاذب قطعات پیش ساخته ای است که بالاتر از کف سالن و بر روی پایه هایی با ارتفاع یکسان نصب میگردد. 
یک تحول بنیادین در مدیریت سیستم تاسیسات برق، مکانیک، و شبکه های رایانه ای و مخابراتی است. کف کاذب با پایه های منحصر به فرد خود امکان هر گونه تنظیم ارتفاع و تسطیح شیب سطحی را میسر می سازد 
کف کاذب در هر جایی که نیاز به فضای زیرین کف باشد و یا نیاز به ارتقای ارتفاع کف باشد به راحتی قابل نصب می باشد.
مکان هایی که در آنها از کف کاذب استفاده بیشتری می شود
اماکن صنعتی 
•سالنهای نمایش 
•رستورانها و کافی شاپها 
•سانهای کنفرانس 
•استخر ها و حمام ها 
•مکانهای آموزشی 
•انبارها 
•اتاقهای کنترل 
•هتلها 
•اتاقهای سرور و کامپیوتر 
•چاپخانه ها 
•مخابرات 
•نمایشگاه ها 
•اتاق تجهیزات 
•آرشیوها و کتابخانه ها 
• مراکز 
انواع کف کاذب
کف کاذب آلومینیومی
این سیستم که تماما فلزی و از جنس آلومینیوم دایکاست می باشد، از مقاومت بالایی در برابر فشار نیروهای عمودی برخوردار است. این نوع کف کاربردهای متنوعی در فضاهی داخلی مانند دیسپاچینگ ها و سویچینگ ها دارد. این سیستم نیاز به اتصال ارت دارد. در مقایسه با انواع کف، کف کاذب آلومینیومی یکی از گرانترین هاست.
کف کاذب سرامیکی 
یکی از متداولترین انواع کف کاذب، کف سرامیک می باشد. پایه ها از نوع پلی پروپیلن و تایل آن از نوع ساندویچ تایل سرامیک-ام دی اف است. با توجه به ساختار مولکولی سرامیک، این نوع کف نیاز به اتصال ارت ندارد.کنترل روم ها، اتاقهای سرور و مراکز مخابراتی موارد استفاده کف کاذب سرامیک هستند.
کف کاذب MDF-HPL 
این نوع کف در دفاتر اداری و اتاقهای کامپیوتر که نیاز به سطحی بالاتر جهت عبور کابلها و تاسیسات دارند استفاده می شود. قیمت آن در مقایسه با سایر انواع پایین تر است. ابعاد تایل 60 در 60 بوده وساختار آن نوعی ساندویچ تایل: ام دی اف - اچ پی ال - لترون می باشد. این نوع تایل در طرحهای متنوع عرضه می گردد. 
کف کاذب کلسیم سولفات 
ساختار ملکولی تایل این نوع کف کاذب ترکیبی از مواد سولفات کلسیم میباشد. از این نوع تایل در مکانهای بسیار حساس نسبت به الکتریسیته ساکن استفاده می شود. این نوع تایل به دوصورت با روکش استیل و بدون روکش عرضه می گردد. قیمت آن به علت وارداتی بودن این کالا، از سایر انواع گرانتر است.
مزایای استفاده از کف کاذب
- ایجاد فضای تمیز و عاری از گرد و خاک برای عبور کابلهای مخابراتی ، کابلهای برق و قدرت ،لوله های تهویه مطبوع ، لوله های آب و فاضلاب و ...
- دسترسی آسان به کلیه منصوبات زیر کف کاذب جهت هرگونه تعمیر،تغییر و اضافه کردن تجهیزات
- سبک سازی ساختمان و افزایش مقاومت سازه در مقابل زلزله 
مشخصات انواع مختلف کفپوش قابل نصب بر روی کف کاذب
جنس هاي متفاوت براي كاربردهاي مختلف (ضدخش ،آنتي استاتيك ، كنداكتيو و غيره)

ضد حريق (درصورت دور شدن آتش فورا با دود اندك خاموش مي شود)

تنوع رنگ و طرح 
چسبندگي خوب كفپوش به سطح پانل با استفاده از چسب مخصوص 
مقاوم در مقابل مواد شيميايي متعارف مانند انواع شوينده ها و پاك كننده ها 
قابليت نصب انواع كفپوشهاي پلاستيكي ، لاستيكي ، انواع فرشهاي موكتي و انواع PVC
- ابعاد : 600*600*38 ميليمتر 
- ماشينكاري دقيق لبه ها (به منظور رسيدن به دقت ابعادي چهارضلع قطعه و گونيا بودن دقيق ) 
- عدم استفاده از لاستيك در زبند در هنگام نصب و عدم عبور هوا از درز پانل ها 
- تحمل بارهاي استاتيكي و ديناميكي بالا 
- وزن كم 
- صافي سطح مناسب و دقيق 
- سهولت در تعويض و تغيير پانل ها 
- پوشش سطوح با هر نوع شكل هندسي توسط برشكاري پانل ها 
- امكان نصب دريچه تهويه مطبوع در كف سالن 
- امكان جانمايي هر گونه جعبه هاي استاندارد توزيع برق ، تلفن ، كابل هاي شبكه و ... در كف سالن و در نقاط دلخواه

راه پله ها، هويت يک ساختمان  

مبحث دکوراسيون و اهميت پرداختن به آن، تنها به فضاي داخل هر خانه محدود نمي شود. اگر در يک مجموعه آپارتماني زندگي مي کنيد، همان طور که براي داشتن مطلوب ترين فضا در داخل چهارديواري محيط زندگي تان، در انتخاب پوشش هاي سطوح، لوازم کاربردي و دکوراسيوني و در نهايت، چيدن آنها دقت و بررسي مي کنيد، دکوراسيون فضاهاي عمومي ساختمان را نيز که همزمان به کليه اهالي ساکن در آپارتمان تعلق دارد مورد اهميت قرار دهيد; زيرا اولين صحنه هايي که نظر بيننده را در وهله اول ورودش به داخل يک ساختمان، حتي با هدف ورود به خانه شما، به خود جلب مي کند، شرايط ظاهري و همچنين دکوراسيون آن است. در واقع اين مشخصات ظاهري، هويت يک ساختمان و ساکنين آن را نشان مي دهد. در مطلب زير که برگرفته از سايت تبيان است با توجه به ميزان اهميت موضوع و با هدف کمک به هر چه زيباتر و راحت تر شدن محيط ساختمان محل زندگي تان، به ارائه پيشنهادهايي با موضوع معماري داخلي و دکوراسيون فضاهاي عمومي مي پردازيم. همان طور که مي دانيد، آپارتمان ها به جهت وسعت، تعدد طبقات و واحدهاي هر طبقه، به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند: 
1 ) آن دسته از آپارتمان هايي که داراي طبقات و واحدهاي بسيار بوده و به آنها برج و يا مجتمع مسکوني اطلاق مي شود.  
2 ) دسته ديگر از آپارتمان ها که تعداد طبقات کمتري داشته (معمولا کمتر از 7 طبقه) و در هر طبقه نيز حداقل يک واحد و حداکثر 3 تا 5 واحد وجود دارد. اين قبيل آپارتمان ها در شهري مانند تهران و با اين جمعيت کثير، درهر کوچه و پس کوچه اي به وفور ديده مي شود. در واقع امروزه درصد زيادي از خانواده ها در اينگونه آپارتمان ها زندگي مي کنند. هنگامي که به فضاهاي عمومي يک ساختمان اشاره مي شود، منظور محيط هايي شامل حياط، پارکينگ، راهروها، راه پله ها و در برخي آپارتمان ها مکان هايي که تسهيلات ويژه اي مانند استخر، سونا، جکوزي و... در آن واقع شده اند و همچنين در برج ها و مجتمع هاي بزرگ، فضاهايي هال مانند به نام لابي است.  
توجه: فضاهاي عمومي مورد نظر در اين مبحث، راه پله ها، راهروها و پاگردها در آپارتمان هاي معمولي هستند.  
به طور کلي اولين گام در طراحي دکوراسيون هر مکاني، انتخاب پوشش ها است که در فضاهاي ياد شده در فوق، اين مسئله به جهت جابه جايي و مشکلات ناشي از اسباب کشي ساکنين، از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا در اين قبيل آپارتمان ها، حتي با وجود سيستم آسانسور در ساختمان، آسانسورها به جابه جايي افراد تعلق دارند و با توجه به محدوديت هايي که براي حمل بار در نظر گرفته شده، جابه جايي لوازم و اثاثيه بايد از همين مکان هاي گذر (راه پله ها، پاگردها و راهروها) انجام گيرد; لذا مهم ترين مشخصه اي که به لحاظ معماري، يک راه پله و پاگرد بايد دارا باشد، وسعت کافي براي جابه جايي و حمل بار است.  
نکته: براساس استانداردهاي معماري ساختمان، در خانه هايي که هر مجموعه از پلکان براي رسيدن به يک پاگرد به موازات ديگري در سطح کمي بالاتر و پايين از آن واقع شده است، عرض پله ها حداقل يک متر، عرض پاگرد حداقل يک متر تا يک متر و 20 سانتيمتر و طول پاگرد حداقل 2 متر و 10 سانتيمتر بايد در نظر گرفته شود. ولي در شرايطي که آسانسور در ميان پلکان واقع شده و يا چنين فضايي خالي در نظر گرفته شده باشد، وجود پاگردي با طول حداقل 3 متر و 60 سانتيمتر و عرض حداقل يک متر نياز است.  
پوشش ديوارها
با توجه به موارد ياد شده در فوق، به جهت شرايط راه پله ها، بيشترين صدمات در هنگام جابه جايي لوازم مربوط به ديوارهاي راه پله ها و پاگردها است; در نتيجه بهترين مواد براي پوشش ديوار چنين مکان هايي، استفاده از سنگ در سطح کلي و يا لااقل نيمه بيشتري از ديوار است. به اين ترتيب، در اثر برخورد لوازم با ديوار ديگر ضايعه اي به آن وارد نمي شود. خاصيت ديگري که براي پوشش ديوارهاي چنين فضاهايي ضروري است، قابل شست وشو بودن آنها است که در اين راستا سنگ علاوه بر مقاومت به راحتي قابل شست وشو نيز است. حال اگر به جهت مصلحت مالي، سازنده يک ساختمان براي پوشش ديوار اين فضاها، از سنگ، تنها در قسمت پايين ديوار و يا نيمه آن استفاده کرده باشد، قسمت هاي باقي مانده بايد با رنگ روغني پوشيده شوند. اگرچه به اين طريق مقاومت ديوار حفظ نمي شود ولي لااقل پوششي قابل شست وشو برروي آن قرار مي گيرد.  
براي کفپوش فضاهاي ياد شده نيز سنگ بهترين انتخاب محسوب مي شود. زيرا همان طور که در بالا اشاره شد، سنگ هم مقاومت بسياري دارد و هم شست وشوي آن بسيار راحت است; در صورتي که سراميک با توجه به آن که، به جهت وجود لعابي برروي سطح آن نسبت به سنگ بهتر پاک و تميز مي شود ولي مقاومت پايين تري داشته و امکان شکستن، ترک خوردگي و لب پريدگي آن به خصوص در هنگام اسباب کشي و برخورد لوازم بسيار وجود دارد. لذا کفپوش مناسبي براي اين منظور محسوب نمي شود. کفپوش هاي چوبي نيز از آنجا که نيازمند مراقبت هاي ويژه و بيشتر نسبت به سنگ هستند و در واقع دوام زيادي براي استفاده پي در پي و بدون توجه ندارند، توصيه نمي شود.  
کف پوش با پارکت چوبی

در قديم پاركت هاي چوبي در طبقه همكف پس از بلوكاژ و اجراي بتن ريزي و آماده سازي زير كار با نصب نئوپان تقسيط پنج رول پلاك سطح زير كف پوش كاملاً تراز و تخت بوجود مي آمد. سپس چسباندن پاركت به نئوپان اجرا مي شد كه بسيار اصولي است، زيرا خطر جدا شدن در آن وجود ندارد. اين شيوه در طبقات فوقاني پس از آماده سازي كف در اندود ماسه و سيمان تخت نيز با مفروش سازي نئوپان و اتصال آن توسط رول پلاك به كف، قطعات پاركت كه به شكل نري و مادگي ساخته مي شدند به آن چسبانده مي شد، اما امروزه سطح زير كار از بتن ريزي سبك به ضخامت 4 سانتيمتر در شكل كاملاً شمشه اي و تراز و صيقلي سازي سطح آن در كف طبقات اجرا شد.

بعد از اين مرحله نصب پاركت هاي چوبي توسط چسب در ابعاد متغير و بيشتر در اندازه هاي 50]50 سانتيمتر در طرح هاي مختلف خصوصاً 'حصيري و جناغي' توسط چسب اجرا مي شود. مرحله پاياني، براق سازي سطح پاركت توسط رنگ هاي شفاف ضدرطوبت براي تميز كردن آن با تي كشيدن مرطوب بكار گرفته مي شود. در مواردي از رنگ هاي كيلر و سيلر و همچنين رنگ جلا يا نيم پلي استر و يا تمام پلي استر براي شفافيت و درخشش رگه هاي چوب بكار گرفته مي شود.

توجه:

اگر چسباندن پاركت در همان روش نصب بر سطح نئوپان انجام شود. خطر جدا شدن از سطح زير كار سيماني وجود نخواهد داشت. قابل ذكر است كه جديداً پاركت هاي پلاستيكي در طرح هاي چوب به بازار آماده كه از آن به جاي كفپوش هاي پاركت چوب استفاده مي شود. خواص اين مصالح اتصال مقاوم تر آن با زيرسازي كف و همچنين نرم تر بودن آن در زير پا مي باشد.

پاركت نوعي كف پوش چوبي است كه روي ان موازئيك مي چسبانند. روي پاركت را به دليل مقاومت كم آن در مقابل رطوبت با موادي مانند پوليستيد يا پي.وي.سي مي پوشانند كه بسيار مضر هستند و تماس با آن در صورت برهنه بودن پا غيربهداشتي است. از مشكلات ديگر اين كفپوش، آتش زا بودن آن است.

رشد چشمگير صنايع توليد كفپوش‌هاي چوبي در اروپا

با وجودي كه صنايع كفپوش‌سازي در مراحل اوليه رشد و توسعه خود قرار دارند، ولي با اين وجود به‌عنوان يكي از پردرآمدترين صنايع جوان جهان مطرح هستند. اين صنعت با تبديل چوب ماسيو به كفپوش‌هاي تزئيني‌ با طرح‌ها و رنگ‌هاي مختلف كه از دوام و عمر مفيد و طولاني‌تري نيز برخوردار هستند، مراحل پيشرفت را با سرعت هرچه بيشتري طي كرده و به دوران شكوفايي خود نزديك مي‌شود

پس از جمع‌آوري اطلاعات مربوطه، مشخص گرديد كه ميزان توليد محصولات كفپوش مربوط به 20 شركت عضو «اتحاديه كفپوش‌هاي لمينت شده اروپايي (EPLF)» در طي سال 2006 ميلادي، در حدود 468 ميليون متر مربع بوده است.

در اين دوره پاركت‌هاي چوبي مورد استفاده تا حد زيادي مشابه پاركت‌هاي امروزي بودند. بسياري از صنايع پاركت‌سازي و توليد كفپوش‌هاي چوبي نيز مي‌كوشيدند تا توانايي و انعطاف‌پذيري خود را در زمينه توسعه طرح‌هاي نهايي مختلف و بازارپسند افزايش دهند. به موازات همين اقدامات، بسياري از طراحان در اقدامي جالب، طرح‌هاي سراميكي‌شكل را با زمينه مرمري و گرانيتي شكل را به صنعت توليد كفپوش‌هاي چوبي وارد كردند.
در اواخر دهه 1990، پيشرفت‌هاي صورت گرفته در زمينه تكنولوژي رنگ‌آميز باعث بروز تحولات مثبت جديدي در صنعت توليد كفپوش‌هاي چوبي لمينت شده گرديد، به‌طوري كه در اين دوره شاهد ظهور طرح‌هاي منحصر به فردي چون «طرح‌هاي نقش برجسته»، «طرح‌هاي چوب خراشيده» و... بوده‌ايم. از مهم‌ترين چوب‌هاي مورد استفاده در اين دوره مي‌توان به چوب گيلاس، چوب Wenge، بلوط (از نوع روشن)، افرا و راش اشاره كرد. چوب‌هاي افراي مورد استفاده در اين دوره، غالباً از رنگ و نقش و نگار همگني برخوردار بودند. اين درحالي است كه اين امر در‌مورد گونه بلوط متفاوت بوده و چوب‌هاي داراي طرح‌ها و رنگ‌هاي متنوع مد‌نظر قرار مي‌گرفتند. همچنين در اين دوران، استفاده از چوب‌هاي غير‌معمول وارداتي از قبيل هيكوري، زبرانو و بامبو تا حد زيادي افزايش يافتند.

طرح‌هايي كه امروزه در صنعت توليد كفپوش‌هاي چوبي لمينت شده، مورد استفاده قرار مي‌گيرند، تا حد زيادي با طرح‌هاي مواد طبيعي موجود متفاوتند. طرح ايتاليايي «Terracotta» نمونه بارزي از اين نوع طرح‌هاي جديد هستند.

● پوشش های ارتجاعی كف
این پوششها ساخته شده از موادی است كه شكل خود را حفظ می كند. این نوع كف شامل موادی مانند چوب پنبه، لینولیوم (یك نوع مشمع كف)، لاستیك و كف پوش پلاستیكی می باشد. آنها از سنگ سرامیك، كف های سیمانی و حتی از كف پوشهای چوبی نرمتر می باشند. این بدین معنی است كه آنها در زیر پا بسیار راحت هستند و شما می توانید برای مدت طولانی روی آنها بایستید. كف پوشهای ارتجاعی همچنین عایقهای ضد صدای بسیار مناسبی محسوب می شوند و از آنجا كه آنها از انواع دیگر كف پوشها نرمتر می باشند به راحتی خراش پیدا می كنند و نباید با اجسام سخت شست وشو شوند. پوشش های ارتجاعی كف به راحتی منقبض و منبسط می شوند كه این مسأله بستگی به رطوبت و درجه هوا دارد. پس قبل از نصب این نوع كف پوش ابتدا اجازه دهید تا این كف پوشها خود را با محیط و نوع آب و هوا تطبیق دهند و سپس آنها را بر روی زمین نصب كنید
كفپوش پلاستيكي يا لينوليوم

لينوليوم در رايجترين و متنوعترين كفپوش هاست. معمولاً لينوليوم به صورت تكه اي، ورقه اي و در ابعاد مختلف توليد مي شود. شكل ورقه اي آن در فضاهاي بزرگتر استفاده مي شو.د

مشكلات استفاده از لينوليوم

لينوليوم بسيار آتش زا مي باشد. اما توليد سروصدا نمي كند. ايجاد الكتريسته ساكن در آن گرد و خاك را جذب مي كند و نظافت آن بسيار طولاني مي شود.

کف پوش مکالیوم

مكالئوم كفپوشي است كه به صورت خشتي 30[30 و به ضخامت 6/1 ميليمتر و رولي آن به ضخامت 5/2 ميليمتر در رنگ ها و طرح هاي مختلف ساده و حدوداً دون دار و خصوصاً در شكل الياف چوب 'پاركت‹ و :گرانيت›‹ و مواردي ديگر تهيه مي شود. اين كفپوش ها براي زيرسازي از مصالح سيماني صيقلي يا موزائيك ساده توسط چسب چسبانده مي شود.

ضمناً امروزه كفپوش هايي از جنس P.V.C. نيز به شكل خشتي و رولي براي مكان هاي مسكوني و اداري و اتاق هاي عمل C.C.U و موارد مشابه استفاده مي شود. اين مصالح نيز توسط چسب به كف چسبانده شده و عموماً قابل شست و شو مي باشند.

کفپوش  پی . وی . سی 

پلی ونیل کلراید با نام اختصاری ( پی . وی . سی ) یک نوع پلیمر ترموپلاستیک است که در صنایع متعددی کاربرد دارد.
به عنوان یک ماده ساختمانی مقرون به صرفه ودارای مزایای متعددی می باشد به طوری که درسالهای اخیر جایگزین مواد ساختمانی سنتی از قبیل خاک رس ، چوب و بتن در بسیاری از مناطق شده است .
از جمله خصوصیات این نوع کفپوش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
· صد در صد ضد آب
· - نصب سریع وآسان
· - سبک
· - غیر قابل اشتعال
· - مقاومت بالا در مقابل ضربه
· - مقاوم در برابر لک
· - مقاومت در برابر ساییدگی و فرو رفتگی
· - مقاوم در برابر پایه لوازم خانگی
· - تنوع در طرح و رنگ
· مشخصات ظاهری کفپوش :
· نوع کفپوش : تایل
· عرض کفپوش : 15 سانتیمتر
· طول کفپوش : 90 سانتیمتر
· ضخامت : 2 میلیمتر
موارد استفاده :
مصارف خانگی ، اداری ، رستورانها ، هتل ها ، سالن های ورزشی و غیره ...
كف پوش هاي صنعتي

اين كف پوش نيز از نوعي PVC بوده و براي مكان هاي ورزشي و آنتي استاتيك و دارويي به عرض 50 و 100 سانتيمتر به طول 12 متر تهيه شده و به شكل تايل و رول بر سطح زير كار آماده شده بتني مسطح چسبانده مي شود.

کفپوش سخت صنعتی بر پایه کانیها

کلیه قسمت های یک ساختمان در طی عمرمفید خود درمعرض انواع فرسایش های فیزیکی وشیمیایی می باشند.بدون شک دراین میان محافظت ازسطو ح یک سازه که درمعرض بیشترین عوامل فرسایشی می باشند،حائزاهمیت وامری ضروری است وبه همین دلیل انتخاب مقاوم ترین نوع پوشش همواره مهمترین واقتصادی ترین راه حل می باشد.روش های پلیمری ( اپوکسی، پلی یورتان و… ) با دارابودن کیفیت بسیار مرغوب واجرای آن توسط افرادمجرب وآگاه شرایط فنی لازم را برای محافظت سطوح ساختمان فراهم نموده است. همچنین روکش ها وپوشش های پلیمری بصورت یک کف زیبا ودکوراتیو نیز قابل اجراست..
آرملات

آرملات از گرانول هاي سخت و طبيعي در شرايط خاص در كارخانه تهيه مي شود. آرملات با سيمان و آب و مواد افزودني مخلوط و تركيب شده، پس از استقرار ميلگرد در قالب و بتن ريزي براي برخي كف سازي ها، اين ملات را در ضخامت هاي مختلف در سطح روي بتن مي ريزند. سپس شمشه كش شده و توسط ماله پروانه اي برقي ملات را كمپكت كرده و مسطح مي سازد. مرحله بعد، ساب سطح ملات آرملات سخت و مقاوم شده توسط چرخ ساب است كه با نقش ريزدانه هاي سنگ بوجود مي آيد.

توجه:

آرملات را مي توان به طور خشك نيز با سيمان مخلوط كرده، سپس ملات ساخت و روي بتن كشيد و سطح آن را صيقل زد. از كف سازي آرملات، مي توان براي مكان هاي مختلف حتي پاركينگ ها و آشيانه هواپيما، صنايع پتروشيمي، پالايشگاه هاي نفت و گاز، صنايع نساجي و پارچه بافي، صنايع كاغذسازي، داروسازي و ... استفاده كرد.

موكت

اين مصالح در طرح هاي ساده، پردازش و با نقوش متعادل در عرض هاي متفاوت تهيه شده و به صورت چسباندني يا به طور آزاد و براي كف پوشي فضاهاي مسكوني و .... استفاده مي شود.

موكت ها در رنگ ها، طرح ها و بافت هاي متنوعي توليد مي شوند. موكت بهتر است از الياف طبيعي تهيه شده باشد. موكت روي موازئيك چسبانده مي شود. 

مشكلات استعمال موكت

از جمله معايب موكت، اين است كه در مقابل حرارت و رطوبت مقاوم نيست. از ديگر معايب آن آتش زا بودن آن است. اما لازم به ذكر است كه اين كفپوش هيچ سروصدايي ندارد. معمولاً از موكت به دليل جذب آب و رطوبت در سرويس ها استفاده نمي شود.

ارموتاپ

آرموتاپ شامل مراحل اجرايي به شرح زير مي باشد:

1. زيرسازي

2. پرايمركشي و سيليس پاشي در سطح پرايمر قبل از خشك شدن
3. اجراي پله اي در ناحيه مياني با بتونه اپوكسي
4. بكارگيري و اجراي مواد آرموتاپ به اندازه 3 تا 4 ميليمتر در مرحله نهايي كه سبب خواهد شد كف سازي مقاوم بوجود آيد. اين مصالح در مكان هخاي صنايع شيميايي و بهداشتي و مكان هايي كه وسايل سنگين و ليفتراك و موارد مشابه در كارخانجات در رفت و آمدي باشند مورد استفاده است. روش اجرايي اين كف پوش نيز حدوداً ماندن آرملات مي باشد.
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چگونه هوای داخل ساختمان مدرسه را مطبوع کنیم؟
عوامل بسیاری می توانند كیفیت هوای مدرسه را تحت تأثیر قرار دهند، از جمله ورود هوا از منابع خارج، سیستم های تهویه، مصالح ساختمانی، فعالیتهای داخل ساختمان، رفت و آمد مردم، چاپگرها و دستگاههای كپی، ماژیك های خشك و مرطوب و مبلمان. بنابراین نظافت كلیه سطوح داخل مدرسه، كفپوش ها، عایق های سقف، دیوارها، پنجره ها، مبلمان و تخته ها هر یك نقش مساوی در كیفیت هوای مدرسه دارند. به عنوان مثال، نظافت كفپوش و موكتهای مدرسه می تواند سبب كاهش گرد و خاك و دیگر مواد حساسیت زا گردد. 

در برخی مدارس جهت سهولت نشستن و راه رفتن و نیز ایجاد محیط یادگیری سالمتر، از موكت استفاده می شود كه وسیله ای ارزان و كم خرج بوده و نگاهداری آن از طریق استفاده از مكنده ها(جاروبرقی)، تمیز كردن لكه ها و شستن آن دوبار در سال می‏باشد. نظافت صحیح موكت می تواند سبب بهبود كیفیت هوای داخل مدارس شود، زیرا ذراتی كه بر روی موكت نشسته اند، نمی توانند دوباره در هوا معلق شده و در نتیجه خارج از هوای تنفسی قرار می گیرند. اما در مدارسی كه كف پوشهای سخت مانند سرامیك وسنگ به كار برده شده است، با ورود و خروج دانش آموزان از راهروها و كلاسها ذرات قرار گرفته بر روی آنها دوباره در هوا معلق شده و وارد هوای تنفسی می شوند. همچنین نظافت این گونه كف پوشها با جاروهای خشك، سبب دوباره معلق شدن و پخش شدن ذرات گرد و خاك شده و استفاده از تی های مرطوب و خیس نیز تنها سبب پخش شدن مجدد خاكهای كثیف می شود.
جلا دادن و براق كردن این كف پوشها نیز موضوعی زمان بر است. موكتها تنها نیازمند دو كار اساسی جهت نظافت می باشند: استفاده از واكیوم(جاروبرقی) به طور مرتب و شستشوی آنها به طور دوره ای.

پارکت لمینیت وینیفلکس

بسيار شبيه به کف پوش هاي چوبي است، اما مانند کفپوش  laminate هاي چوبي تنوع بافت [image: image26.jpg]


ندارند و تنها مشخصه متمايز کننده آنها رنگشان است .

موقع انتخاب laminateهمانند انتخاب ساير کف پوش ها به ياد داشته باشيد که رنگ کف منزل، پس زمينه و فونداسيون کل دکوراسيون شما خواهد بود . اگر مبلمان تيره داريد از کف پوش هايي با رنگ هاي روشن تر استفاده کنيد و اگر مبلمان شما روشن است يک کف پوش با رنگ ميانه يا تيره انتخاب مناسب تري خواهد بود .
از نظر ضخامت انواع مختلفي از اين کف پوش ها وجود دارد و با در نظر گرفتن بعد مقاومت و داوم بهتر است کف پوش هاي ضخيم تر را انتخاب نماييد و البته واکس زدن اين کف پوش ها را نبايد فراموش نمود.
پارکت لمینیت ( کریستال آکوستیک) وینیفلکس 

- پشت فوم با فوم مخصوص صدا گیر - مقاوم در برابر سایش و ضربه - عایق گرما و سرما - سهولت در نصب و نظافت

[image: image13.jpg]i
W s




کفپوش رول وینیفلکس

کفپوش پشت فوم به عرض 2 و 4متر - ضخامت 2.5 و 3 میلیمتر - 15 سال گارانتی برای اماکن مسکونی - صدها طرح و رنگ متنوع - کاهش صدا به میزان 18 دسی بل مناسب آپارتمانها - عایق گرما و سرما - نسوز و مقاوم در برابر آتش سیگار
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کفپوش الواری ( استریپ )
  - کاهش صدا به میزان 8 دسی بل - مقاوم در برابر سایش و ضربه - عایق گرما و سرما - ضخامت 2 میلیمتر - سهولت در نصب و نظافت
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کفپوش رول-هموژن وینیفلور پلاس

کفپوش وینیفلور به صورت رول عرض 2 متر مخصوص اماکن پرتردد ,اداری, قسمت های عمومی بیمارستان هاو .... - با قابلیت درزجوش - تولید شده با تکنولوژی پیشرفته
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کفپوش رول - هموژن پریموپرمیوم

قابل استفاده در بیمارستان ها , ریکاوری, اتاق های پرستاری داروخانه ها, سالن فیزیوتراپی , اتاق های عمومی , راهروها , اتاق های ملاقات و اماکن اداری می باشد. کفپوش پریموپرمیوم با پوشش پلی یورتال یک کفپوش با کیفیت بالا و هزینه متوسط برای اماکن بهداشتی , بیمارستانی, اداری و به طور کلی عمومی مناسب می باشد. کفپوش هموژن پریموپرمیوم , قابل درزجوش بوده و یک سطح نفوذناپذیر و یکپارچه را ایجاد می نماید. برای طول عمر مصرف این کفپوش بی نیاز از واکس و پولیش می باشد.
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کفپوش رول- هموژن اپتیما وینیفلکس

 - بدون نیاز به واکس و گولیش برای طول عمر مفید – 

تمیز - پر فروش ترین کفپوش هموژن در دنیا - ضخامت 2 میلیمتر عرض 2 متر - با قابلیت درزجوش شدن - دارای بالا ترین استاندارد کفپوش - 10سال گارانتی - قابل استفاده در اماکن پر تردد اداری, تجاری, بیمارستانی , صنعتی - تقویت شده با لاک پلی یورتال
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کفپوش رول- هموژن ( امیننت )

 - کفپوش امیننت با تکنولوژی IQ - بدون احتیاج به واکس و پولیش برای همیشه - تقویت شده با لاک پلی یورتال - در طرح و رنگ های مختلف - قابل استفاده در اماکن پر تردد
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کفپوش رول- هتروژن (سوپریم) 
 مکان های پر تردد , در معرض فرسایش و خوردگی قرار دارند که این امر محیطی ایده آل برای تغذیه و تکثیر میکرو ارگانیزم ها فراهم میکند و در صورت وجود رطوبت و گرما باکتری و قارچ می تواند با سرعتی بسیار تکثیر پیدا کند . همچنین آنزیمی که به وسیله میکروارگانیزم ها ترشح میشود باعث شکسته شدن , ایجاد ترک , کاهش انعطلف پذیری , کاهش مقاومت در برابر خوردگی و عدم کارایی کفپوش می شود. کفپوش های sanitized با تکنولوژی منحصر به فرد از بوجود آمدن موارد ذکر شده جلوگیری کرده و عاری از آرسنیک , کادمیوم, جیوه و سرب بوده که طبق استاندارد pl 1-49 سازگار با محیط زیست می باشد. کفپوش سوپریم به صورت رول عرض 2 یا 4 متر محصول تارکت محصولی منحصر به فرد برای اماکن عمومی , اتاق ها و سالن های کنفرانس و آمفی تئاتر دارای خصوصیت و طرح و رنگ های متنوع .
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کفپوش هتروژن آکوستیک فشرده (تاپیفلکس لیزر )
- کفپوش هتروژن فشرده با طرح حا و رنگ های فوق العاده - بهترین شرایط آکوستیک و مقاوم در برابر فرورفتگی و شایش - همراه با لایه جدید topclean xp pur - بهترین ضریب آکوستیک - مقاومت سایشی و فرورفتگی
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کفپوش هتروژن فشرده (اکوستیک)

بهترین کفپوش برای اماکن پر تردد عمومی-طبقه همکف-اورژانس-ورودی-جلوی درب اسانسور

· کفپوش هتروژن با لایه رویی 9/0 میلیمتر
· تقویت شده با لایه پلی یورتان
· فوق مقاوم در برابر سایش وخش
· مقاومت بسیار بالا در برابر لکه
· کفپوش تایل وینیفلکس مرمری
· کفپوش وینیفلکس به زیبایی و دوام سنگ, کم وزن , بدون آزبست, بدون سرب نسوز , ضد لغزندگی , عایق صدا و رطوبت , مقاوم در برابر مواد شوینده, اسید ها و چربی های خانگی , قابل شستشو , با دوام , بهداشتی
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کفپوش رول ( رویال ) وینیفلکس

 - لایه محافظ در برابر سایش نور آفتاب و چرک پذیری - نسوز و مقاوم در برابر سیگار - برای اماکن مسکونی و اداری کم تردد, کانکس و ... - ضخامت لایه محافظ 200 میکرون - عرض 2 متر و ضخامت 1.5 میلیمتر
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کفپوش داخل اتوبوس قطار و مترو وینیفلکس

  کفپوش داخل اتوبوس , قطار , و مترو باید در برابر لغزش , خش پذیری , آلودگی و آتش سوزی مقاومت فوق العاده بالایی داشته باشد. شرکت ایران کفپوش آماده ارائه مشاوره فنی و مهندسی به شرکت های تولیدی و تجهیز کنندگان اتوبوس, قطار , مترو را دارد.َ

کفپوش محیط آموزشی وینیفلکس

 ایجاد یک محیط بهداشتی , بدون آلودگی و خطرات دیگر مانند لغزش و ضربه برای فرزندانمان یک سرمایه گذاری بسیار نا چیز در حفظ سلامتی آنان می باشد. کاهش آلودگی صوتی تواما با استفاده از رنگ و طرحهای شاد و فضایی آرام و جذاب برای فراگیری ایجاد می نماید. کفپوشهای ضربه گیر, آنتی باکتریال , ضد لغزش و مقاوم ایران کفپوش برای این اماکن مناسب می باشد.
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کفپوش هتل وینیفلکس

با توجه به استانداردهای متفاوت هتلها و کاربری اماکن مختلفی که در یک هتل وجود دارد قبل از انتخاب موکت , کفپوش و پارکت باید کاربری و تردد هر قسمت هتل بررسی و کارشناسی شود. شرکت ایران کفپوش آمادگی ارائه هر کونه مشاور فنی و طراحی برای پروژه های هتل سازی می باشد. 
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چمن مصنوعی وینیفلکس

 امروزه چمن مصنوعی می تواند 100% مشابه چمن طبیعی باشد و با کیفیت خوب اجرا شود. استفاده از چمن مصنوعی استاندارد, با توجه به مزایای آن در ارتقاء و توسعه کاریرد زمینهای ورزشی امری اجتناب ناپذیر است. شرکت ایران کفپوش با همکاری متخصصان ارئپایی آمادگی دارد انواع چمن مصنوعی با بالا ترین کیفیت بای زمین های فوتبال , تنیس, هاکی, و مصارف چند منظوره عرضه نماید
کف پوش بامبو
کف پوش بامبو يکي از انواع کف پوش هاي چوبي محسوب مي شود. بايد توجه داشت که درحقيقت بامبو يک چوب سخت نبوده و نوعي ني مي باشد. اين نوع کف پوش مزاياي زيادي از جمله سختي و استحکام ، مقاومت و ظاهر شيک دارد .

از نظر مقاومت کف پوش بامبو به سختي چوب بلوط مي باشد که معمول ترين چوب مصرفي براي کف پوش است، البته ممکن است ظاهر کف پوش بامبو سست باشد اما در اصل بسيار مقاوم است . مهم ترين خصوصيات بامبو اين است که نسبت به ساير کف پوش هاي چوبي کمتر منبسط مي شود و از همين رو براي هر نوع آب و هوايي مناسب است .

بامبو به دو رنگ طبيعي بلوند و کهربايي وجود دارد . قطعات کف پوش بامبو مي توانند به صورت عمودي يا افقي بريده شوند كه ترکيب آنها در حالت افقي بسيار زيباتر مي باشد
كنولوژي توليد نخ BCF- پروفسور يوسف اشكنار
امروزه رقابت شديدي بين توليد كنندگان در صنعت نخ فرش در دنيا به وجود آمده است. اگر نگاهي به گذشته بيندازيم، خواهيم ديد كه در طي سالهاي گذشته پلي آميد ها مصرف رو به كاهش داشته اند و به دليل گران بودن آن امروزه پلي استرها شانس بيشتري براي ورود و موفقيت در بازار دارند تا پلي آميد، زيرا فرآيند توليد پلي آميدها گران است. اما توليد نخ BCF از پلي پروپيلن و پلي استر، آسان تر و ارزان تر خواهد بود، به ويژه اينكه ايران يكي از توليدكنندگان مهم مواد اوليه آن مي باشد.

BCF ، پلي استر ، پلي آميد و پلي پروپيلن چيست؟
پلي پروپيلن در سال 1980 وارد بازار شد. نخ پلي پروپيلن در كنار مزاياي زياد و خصوصيات فني خوبي كه دارد معايبي هم دارد كه مهمترين آن رنگ پذيري ضعيف آن است. اما به دليل فرآيند آسان توليد و قيمت ارزان آن روز به روز روند مصرف آن در بازار افزايش مي يابد و تمايل به مصرف آن بالاتر است و به نظر مي رسد پلي آميدها حضور پررنگ خود در بازار را از دست خواهند داد. پلي آميدها در سال 1945 وارد بازار شدند و بعد از آن پلي استر در سال 1960 وارد بازار شد. هر چند كه پلي آميدها داراي خصوصيات خوبي مانند رنگ پذيري بالا، مقاومت سايشي و استحكام بسيار بالا، ضد آب بودن و... هستند. اما به دليل بالا بودن قيمت آنها در تنها چند كشور محدود استفاده مي شوند. نمي توان گفت كه پلي آميدها كلاً از بازار خارج مي شوند، چون نياز به اين نوع كفپوش ها وجود دارد. مثلاً در برخي از اماكن شما مجبور هستيد از اين نوع كفپوش هاي پلي آميد مصرف كنيد مانند هتل ها و مكان هاي پر رفت و آمد.
بازار همواره به پلي آميد نياز دارد اما اين ميزان زياد نخواهد بود و ميزان مصرف آن رو به كاهش بوده و پلي استر و پلي پروپيلن جاي آنرا پر كرده اند. امروزه انواع مختلفي از پلي استرها وارد بازار شدند كه داراي مزايايي از قبيل رنگ پذيري بالاتر از انواع قبلي خود هستند و بازار خوبي را براي خود پيدا كرده اند.
 شايد به نظر برسد به دليل خصوصيات ضعيف، پلي پروپيلن نبايد مورد مصرف قرار بگيرد اما قيمت در بازار امروز، بسيار مهم است و قيمت پائين پلي پروپيلن عامل گسترش مصرف آن است. به ويژه كشور ايران در بخش توليد نخ BCF و مواد اوليه آن داراي مزيت هاي بسيار زيادي است. به خاطر وجود انرژي و نفت- كه تركيه كاملاً فاقد آن است- ايران شانس بزرگي براي تبديل شدن به يك كشور قدرتمند در اين زمينه دارد.
توليد نخ BCF در تركيه نزديك به 1000 تن در روز است. ما در سال چيزي در حدود 350000 تن نخ BCF توليد مي كنيم در حالي كه اين عدد در ايران نزديك به 80  تن در روز است. ايران مجبور به افزايش ظرفيت توليد خواهد بود. امروز ما مشتريان زيادي از تمام نقاط دنيا مانند برزيل و مراكش و... داريم كه از اروپا و تركيه نخ وارد مي كنند. اما اين كشورها مواد اوليه كافي در اختيار ندارند و انرژي در آنها گران است و شرايط رقابت آنها سخت خواهد بود

كفپوش های نوین پارکینگی، تجاری و صنعتی شرکت فلوکریت انگلستان
از ویژگی های این کفپوش ها: 
1- اجرای کاملا بدون درز و یکدست 
2- عایق کامل رطوبتی (Water Proof) 
3- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Anti UV) 
4- در رنگ ها و طرح های مختلف با قابلیت خلق رنگ و طرح مورد علاقه 
5- مقاوم در برابر مواد شیمیایی (اسیدها و بازها) 
6- مقاوم در برابر سُر خوردگی 
7- ضد الکتریسته ساکن 
8- بهداشتی و ضد میکروب 
9- نصب سریع 
10- سازگار با محیط زیست 
11- تایید شده آزمایشگاه های معتبر دنیا 
12- سابقه اجرایی موفق 
13- دارای گارانتی 5 تا 25 ساله رسمی شرکت مهندسی «نوین اندیشان پایا یاب» 
14- دارای طیف وسیع محصولات در سه بخش اصلی: 
الف) کفپوش های پارکینگی: 
مناسب پارکینگ های طبقاتی روباز و سر پوشیده، پیاده رو ها، رمپ ها و سراشیبی های با شیب تند، فرودگاه ها، پشت بام ها، انبار ها و به طور کلی اماکنی که در معرض ترافیک شدید قرار داشته باشند. (10 سال گارانتی)
ب) کفپوش های تجاری: 
قابل استفاده در هتل ها، فروشگاه ها، فرودگاه ها، گالری ها، رستوران ها، مدارس، بیمارستان ها، نمایشگاه ها و اماکنی که نیاز به کفپوشی جذاب و خیره کننده، یکدست، کاملا صاف و صیقلی، بهداشتی و در عین حال سخت و مقاوم داشته باشند. (25 سال گارانتی)

ج) کفپوش های صنعتی: 
کفپوش مورد نیاز کارخانه ها، کارگاه ها، آشپزخانه ها، انبارها، مراکز تولید مواد غذایی و اماکنی که نیاز به کفپوشی کاملا بهداشتی و ضد میکروب، سخت و مقاوم داشته باشند. (5 تا 10 سال گارانتی)
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كفپوش


مقدمه


به رويه‌ها و لايه‌هايي كه كه بر روي كف يك ساختمان يا هر مكان ديگر پوشانده شود كفپوش مي‌گويند. كفپوش‌ها در شاخه‌اي از صنعت به نام كفسازي كاربرد دارند.


كف‌سازي به طور كلي به دو بخش تقسيم مي‌شود:


1. زيرسازي:	قسمت‌ زيرسازي بيشتر مربوط به سازه‌ي بنا مي‌شود.


2. روسازي (فرش كف)


انواع فرش كف قابل استفاده در طبقات و روي زمين عبارتند از:


موزائيك		كاشي يا سراميك


سنگ		كفپوش لاستيكي و پلاستيكي


پاركت (كفپوش چوبي)


كفپوش لينوليوم	كفپوش گرانولينيك


كفپوش آرملات	موكت


كف كاذب





پاركت چوبي در طبقات فوقاني


شيوه بالا در طبقات فوقاني پس از آماده‌سازي كف از اندود ماسه و سيمان تخت نيز با مفروش‌سازي نئوپان و اتصال آن توسط رول پلاك به كف، قطعات پاركت كه به شكب نري و مادگي ساخته مي‌شدند به آن چسبانده مي‌شد.


پوشش‌هاي ارتجاعي كف


شامل موادي هستند كه شكل خود را حفظ مي‌كند.


اين نوع كف‌پوش‌ها شامل موادي مانند چوب پنبه، لينونيوم (يك نوع مشمع كف)، لاستيك و كفپوش پلاستيكي مي‌باشد.


 اين نوع كفپوش‌ها از سنگ سراميك، كف‌هاي سيمان و حتي از كفپوش‌هاي چوبي نرمتر مي‌باشند.


اين نوع كفپوش‌ها به راحتي خراش پيدا مي‌كنند و نبايد با اجسام سخت شست و شو شوند.


اين نوع كفپوش‌ها به راحتي منقبض و منبسط مي‌شوند كه اين مساله بستگي به رطوبت و درجه هوا دارد.


اتصال كفپوش‌ها


چسب واكس: چسب مخصوص كفپوش‌هاي ذكر شده بر پايه رزين امولسيون اكريليك بوده و كاملاً بدون حلال مي‌باشد. براي نصب كفپوش فقط از چسب مخصوص بايد استفاده كرد. براي نگهداري و مراقبت از كفوپش از ----- استفاده مي‌شود.


تعميرات: با سيستم ورودي ـ خروجي مي‌توان يك پانل را در وسط يك اتاق بدون جمع‌آوري كل كف تعويض كرد.








چند نمونه كفپوش


كفپوش‌هاي وينيلي: ويژگي‌هاي كلي: مقاومت بالا در مقابل ضربه؛ مقاومت بسيار عالي در برابر ساييدگي و فرورفتگي، مقاوم در برابر يك مقاومت بالا در برابر مواد شوينده و پاك كننده. مقاوم در برابر آتش سيگار، مقاوم در برابر پايه لوازم خانگي.


كفپوش‌هاي فانتزي: كفپوش رول براي اتاق بچه، مهد كودك، جاذبه ضربه، آنتي باكتريال، كاملاً بهداشتي، كاملاً نسوز، به ضخامت 2، 3 و 3/5 عرض رول 2 و 4.


كف‌پوش‌هاي سيلور: داراي ذرات الماسه در سطح كفپوش براي افزايش مقاومت سايشي، آنتي باكتريال جهت جلوگيري از ميكروب و باكتري در عرض 2 و 4، ضخامت 2 ميليمتر.


كفپوش‌هاي ورزشي: عرض كفپوش 2 متر، ضخامت 4/5، 6/7 و 8 متر با قابليت درز جوش شدن، داراي لايه محافظ پلي پورتان.


كفپوش با پاركت همكف: در قديم پاركت چوبي در طبقه همكف پس از بلوكاژ و اجراي بتن‌ريزي و آماده‌سازي زير كار با نصب نئوپان توسط پيچ رول پلاك سطح زير كفپوش كاملاً تراز و تخت بوجود مي‌آمد. سپس چسباندن پاركت به نئوپان اجرا مي‌شد كه بسيار اصولي است، زيرا خطر جدا شدن در آن وجود ندارد.








كف كاذب


كف كاذب فطعات پيش ساخته‌اي است كه بالاتر از كف سالن و بر روي پايه‌هايي با ارتفاع يكسان نصب مي‌گردد.


چند نمونه از مكان‌هايي كه در آنها كف كاذب استفاده بيشتري مي‌شود:


اماكن صنعتي		رستوران‌ها و كافي شاپ‌ها


سالن‌هاي نمايش	سالن‌هاي كنفرانس


استخرها، حمام‌ها و ....


انواع كف كاذب


كف كاذب آلومنيومي		كف كاذب سراميكي


كف كاذب MDF-HPL	كف كاذب كلسيم سولفات


مشخصات انواع كفپوش قابل نصب بر روي كف كاذب


جنس‌هاي متفاوت براي كاربردهاي مختلف 


ضدحريق


تنوع رنگ و طرح


چسبندگي خوب كفپوش به سطح پانل با استفاده زا چسب مخصوص و ...








�


كفپوش


�

















منبع


زمرشيدي، حسين، اجراي ساختمان (عناصر جزئيات)، انتشارات آزاده، چاپ دوم، زمستان 1386.
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