[image: image72.png]



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد فیروزکوه

«گزارش کارآموزی»
دانشکده فنی مهندسی

واحد انفورماتيك معاونت نيرو محركه شركت ايران خودرو
فهرست مطالب

مقدمه------------------------------------------------3  

تشکر و قدردانی  ----------------------------------------5
آشنايي کلي با مکان کارآموزي-------------------------------6
معرفي شركت هاي گروه صنعتي ايران خودرو---------------------8
محصولات ايران خودرو-----------------------------------17
آشنايي با سيستم مديريت اموال معاونت نيرو محركه---------------19
            طریقه اسمبل کردن قطعات کامپیوتری-------------------------41
            طریقه سوکت زنی--------------------------------------67
نصب ویندوز XP --------------------------------------72
طریقه ساختن VPN  -----------------------------------92 

طریقه وارد کردن IP address ----------------------------97
مقدمه : 

هدف از دوره ي كار آموزي در سيستم آموزشي اينگونه در نظر گرفته شده كه دانشجو بعد از آموختن مطالب و كارها بتواند آنها را به طورت كاربردي ارائه دهد و نقش آموخته هاي خود را در محيط كار واقعي درك كند و هر آنچه كه به آموزش داده شده را تمرين و پياده سازي كند.
اين كار هدف ديگري را نيز دنبال ميكند كه جدا از تمرين آموخته ها مي باشد و آن است كه دانشجو خود را در يك محيط كار واقعي ببيند و بتواند خود را با محيط وفق داده و رفتارهاي رسمي و طرز برخورد در محيط كار را بياموزد كه اين موضوع خود بسيار مهم  ميباشد. 

      در دوره ي كارآموزي در واحد انفورماتيك معاونت نيرو محركه وظيفه ي اصلي اينجانب وارد نمودن ليست اموال و در واقع كامپيوتري كردن ليست ها بود .اين كار با نرم افزار سيستم مديريت اموال انجام مي شد. به همين دليل تصميم به توضيحي از سيستم براي آشنايي بيشتر بقيه كساني كه با اين سيستم كار خواهند كرد گرفته شد.

كار هاي مختلفي در واحد انفورماتيك معاونت نيرو محركه انجام مي شود كه از بين آنها بايد به تعميرات سيستم هاي كامپيوتري اشاره كرد .تعميرات سخت افزاري در حد توان كارشناسان واحد و همچنين تعميرات نرم افزاري و نصب ويندوز و برنامه هاي كاربردي مورد نياز كاربران از ديگر كارهاي اين واحد ميباشد.

همچنين كار با شبكه كه بيشتر كارهاي واحد به آن مربوط مي شود يكي ديگر از شاخه هايي كاري واحد است. تعميرات نرم افزاري سيستم ها از طريق اتصال به كامپيوتر مقصد توسط شبكه و به واسطه ي نرم افزارها و ...

به هر حال تمام اين كارها باعث بالا رفتن آگاهي علمي و تجربه ي من در علم كامپيوتر شد.

اميد به آن است كه اين گزارش بتواند باعث بالا رفتن آگاهي ساير دانشجويان نيز شود.

محمد معصومي   پاييز 87
تشکر و قدر دانی :
با شكر خداي بزرگ كه مرا ياري كرد تا بتوانم اين گزارش را تدوين كنم.
با تشكر از تمام كساني كه مرا در تهيه ي اين گزارش ياري كردند به خصوص استاد گرامي جناب مهندس علي اكبري استاد راهنماي اينجانب كه در همه ي موارد باعث بالا رفتن آگاهي و علم من بوده و نقش بسياري در پيشرفت علمي من داشته اند. همچنين تشكري ويژه از مسئولين محترم دانشگاه كه اين فرصت را در اختيار دانشجويان قرار داده تا باعث كسب تجربه ي آنان شود.

و تشكر مخصوص از جناب آقاي استاد غلامزاده كه در زمينه هاي بسياري مانند پذيرش نيمي از كارآموزي اينجانب در سايت اينترنت دانشگاه و راهنمايي اينجانب در طول دروه ي كار آموزي  مرا ياري فرمودند.
و تشكر از مسئولين محترم گروه صنعتي ايران خودرو به خصوص واحد انفورماتيك معوانت نيرو محركه كه زحمات بسياري در ياد گيري انجانب داشتند.
 ( آشنايي کلي با مکان کارآموزي ):
تاريخچه ي شركت ايران خودرو

شرکت ايران خودرو ( سهامي عام ) در سال 1341 با هدف تأسيس و اداره ي کارخانجات به منظور توليد و تهيه ي انواع خودرو ، قطعات مربوط به آنها ، فروش و صدور محصولات و ... توسط آقايان حاج علي اکبر خيامي ، محمود خيامي، احمد خيامي، خانم مرضيه خيامي و خانم زهرا سيدي رشتي در خيابان اکباتان تهران تأسيس شد . 
و اينک با گذشت بيش از 45 سال از زمان تأسيس آن همچنان در زمينه ي طراحي و توليد خودروهاي سواري ، اتوبوس و ميني بوس به عنوان بزرگترين توليد کننده ي خودرو در کشور ، در راستاي تأمين نياز هاي جامعه ، ورود به بازارهاي جهاني ، تعميق ساخت داخل کردن قطعات و در نهايت تحقق اهداف عاليه ي نظام جمهوري اسلامي ايران به فعاليت خود ادامه مي دهد . 
شرکت ايران خودرو بزرگترين شرکت خودرو سازي کشور مي باشد که به طور متوسط 65 تا 70 درصد توليد خودرو داخل کشور را به طور دائم به خود اختصاص داده است
سرمايه ي شرکت ايران خودرو در پايان سال مالي 1381 ،2,404,687,500,000 ريال (تقسيم شده به 2,404,687,500 سهم 1000 ريالي ) بوده است . 
شرکت ايران خودرو با توليد 111111 دستگاه خودرو سواري و وانت در سال 1376 رکورد توليد سي ساله ي خود را شکست و علاوه بر آن موفق شد به ميزان قابل توجهي کميت و کيفيت محصولات خود را افزايش دهد.
در سال 1384 آمار تولید سالانه محصولات ایران خودرو به 500000 دستگاه رسید. 
همچنين در راستاي نظام استاندارد ايزو 9000 ، موفق به دريافت گواهينامه ي ايزو 9001 از مؤسسه ي RWTUV آلمان و بسیاری گواهینامه ها در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست شامل ISO 14001 و OHSAS 18001 شد.

گروه صنعتي ايران خودروي ايران بزرگترين شركت توليد خودرو در ايران مي باشد كه مناطق زيادي را در سراسر كشور در اختيار خود دارد .
اين شركت داراي نمايندگيهاي بسيار در سراسر كشور و حتي در جاده ها ميباشد.

اين شركت همچنين داراي كارخانه هايي در كشور هاي مختلف خارجي مي باشد كه خود افتخار بزرگي براي كشور عزيزمان ميباشد.

اما ساختمان اصلي اين شركت و كارخانه هاي اصلي سواري اين شركت در كيلومتر 14 جاده قديم كرج در استان تهران قرار دارد كه قسمت بزرگي از آن منطقه را به خود اختصاص داده است به طوري كه رفت و آمد در شركت توسط ميني بوس هاي داخلي آن صورت ميگيرد.
معرفي شركت هاي گروه صنعتي ايران خودرو:
	شرکتهاي گروه صنعتي ايران خودرو 

گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو  
: www.ikido.org 
ساپکو: www.sapco.com
اكت جنرال تريدينگ: 

امارات متحده عربی، دبی، 31625 ، شرکت اکت جنرال تریدینگ 
تلفن: 217922-009714    فکس: 217933 - 009714 
آزمايش و تحقيقات قطعات و مجموعه هاي خودرو : www.itrac.ir
ره آورد گستره شرق : www.rgseng.com
خدمات علمي و صنعتي استان : 

تهران - بزرگراه جلال آل احمد - روبروي پاتريس لومومبا - پ 115 – ساختمان ISS 
صندوق پستی: 684-14455 
تلفن: 7 –88269744      فکس: 88267429
بازرگاني مواد وقطعات : 

تهران - كيلومتر 12 جاده مخصوص كرج - دفترحقوقي شركت ساپكو  
تلفن: 448922069      فکس: 44903757
طراحي و مهندسي قطعات خودرو : 

تهران - كيلومتر 12 جاده مخصوص كرج - شركت ساپكو 
تلفن: 48922123     فکس: 44907102 
پست الکترونیکی: sapcogeshm@mavara.com
توليد قطعات برقي منير افزار : 

تهران - جاده قديم قم - 60 متري قاسم آباد - خ دوم 
 تلفن: 50-2546448-0229       فکس: 2545423
ايكو تريدينگ : www.ikco-industries.de
دنا (شرکت غيرفعال)
مهندسي خدمات صنعتي (ايسيکو): www.iseikco.com
سمند ريل : 

 تهران - اتوبان كرج - پيكانشهر - ساختمان سمند 
تلفن : 48909328     فکس: 48909329
مؤسسه فرهنگي ورزشي پيكان ايران خودرو:www.irankhodrosport.com 

تهران - كيلومتر 14 اتوبان كرج - ايستگاه ايران خودرو - باشگاه پيكان 
تلفن : 5- 48905833      فکس: 48905231
 تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو:www.tkhk-ikco.ir 

تهران - کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج - بلوار ايران خودرو - بعد از ترمينال سرويس هاي باغ اناري - ساختمان ايرانيان - شرکت تعاوني خاص 
تلفن : 48908992 - 48908969    فکس: 44922249 - 48908993
ليزينگ ايرانيان
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
توسعه صنعت و گسترش خدمات ايرانيان
سازه و ساختمان  ايرانيان
فروش خودرو  ايرانيان
خدمات مشاوره اي حامي ايرانيان
فروش کالاي  ايرانيان
بازرگاني سپهر  ايرانيان کيش
  تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو : www.ikcu.com 

تهران - بلوار آيت الله کاشاني - قبل از پمپ بنزين - نبش نجف زاده فروتن - پلاک 1 
تلفن : 44000811-24      کد پستي : 1471676415
  توسعه تجارت و خدمات خودرو : www.tdco.ir 

تهران - ميدان نور - بزرگراه ستاري شمالي - نبش بنفشه 13 - پلاک 25 
تلفن : 44469501-15      کد پستي : 1473996761
سرمايه گذاري سمند: 

تهران - خ ميرداماد - م مادر - خ شاه نظري - ك دوم - پ 31 - ساختمان پوريا. 
تلفن: 22223291         فکس: 22221863
ايران خودرو خراسان : www.ikkco.ir
ايران خودرو سازه: www.iksazeh.com
سنیران اتو: ( در مرحله قبل از بهره برداری)
ايران و فرانسه ( شرکت غیرفعال)
سمند سوريه: ( در مرحله قبل از بهره برداری)
ايكو فرانسه: ( در مرحله قبل از بهره برداری)
ایساکو : www.isaco.ir
بازرگاني و خدمات همگام خودرو : 

تهران - خ آزادي - نبش يادگار امام - تعميرگاه مركزي ايران خودرو 
تلفن:2- 66050251           فکس: 66050255 
Email: info@hamgamkhodro.com
Web: www.hamgamkhodro.com 
بازرگاني و خدمات پس از فروش همگام: 

تهران - بزرگراه محمدعلي جناح - خ شهيد صالحي - ك شهيد جعفري نيا - پ 33 
تلفن: 66040631          فکس: 66040633 
Email: info@hamgamtrading.com
Web: www.hamgamtrading.com 

ايساكو كيش 
تهران - كيلومتر 13 جاده مخصوص كرج - ساختمان ايساكو  
تلفن: 44907973                 فکس: 44904949 
Email: public@hamgamkhodro.com
امداد خودرو : www.emdadkhodro.com
اینتگرید اتو پارتس : 

تلفن: 142822499 - 0097 
فکس: 1504554281- 0097
تام ايران خودرو : www.tam.co.ir
قالبهاي پيشرفته ايران ( جي پي آي ) : www.gpi-co.com
صنايع ماشين ابزارايران : 

آزاد راه كرج، قزوين - جنب كارخانه سوپا - بلوار كاوش  
تلفن : 9-4713235-0261         فکس: 3130556
قالبهاي صنعتي ايران خودرو : www.ikidcom.net
ايران خودرو ديزل: www.ikd-co.com
ایران خودرو دیزل باکو : 

تهران - خ آزادي - نبش كوچه شهيد حبيب زادگان پ 1  
تلفن: 7-66007636 , 66046634            فکس: 66009549
چرخشگر : www.charkheshgar.com
ايدم  : www.idemco.com
 توليد قطعات خاور : www.kppco.net
تاپ سرويس: ( شرکت غیرفعال)
مهندسی و تامین قطعات ایران(اپكو ) :www.epcoir.net

تلفن: ,44630400        فکس: 44631630 , 44665070 
E-mail: info@epcoir.net
توليد محور خودرو : www.vamco.ir
تاپ خودرو : www.topkhodroco.com
گواه : www.govah.com
ایران خودرو عشق آباد : 

تهران - خ آفريقا - شماره 184 ( برج آناهيتا ) 
تلفن: 1- 88788120              فکس: 88788122
توسعه خودرو كار : www.tkcco.com
 لیزینگ خودرو غدیر: 

تهران - خ مطهري - خ ميرزاي شيرازي - نبش خ كامكار - پ 77. 
تلفن: 40- 88835629            فکس: 88835476
مرسدس بنز ایران: ( در مرحله قبل از بهره برداری)


	
	

	
	
	

	
	
	


محصولات ايران خودرو

سواري:

· سمند
· سورن
· پژو 206
· پژو 206sd
· پارس
· پژو405
· پژو روآ
· وانت باردو
· سوزوكي grand vitara

· تندر 90
كاميون

· اكسور
· اكتروس
· بنز
· كاميونت هيوندايي Mighty

اتوبوس

· مگاترنس
· 0457
· Sc 457
· MAN(CNG)

· C457

ميني بوس ، ون

· هيوندايي كروز
· آمبولانس Sprinter314

آشنايي با سيستم مديريت اموال معاونت نيرو محركه

يك توضيح كوچك

در ابتدا بايد توضيحي درباره ي ايجاد و حذف و ويرايش و... ركورد ها به شما داده شود.
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1-براي خروج از فرم تحت اجرا 

2- براي چاپ فرم

3-براي حذف ركورد مورد نظر

4-بازگشت

5-ذخيره كردن اطلاعات وارد شده در فرم

6- ويرايش ركورد

7-ايجاد ركورد جديد

8-رفتن به ركورد بعدي

9-رفتن به آخرين ركورد

10- رفتن به اولين ركورد

11-رفتن به ركورد قبلي

نحوه ي ورود به سيستم مديريت اموال

براي ورود به سيستم كافيست روي آيكون برنامه كليك كرده تا صفحه اي مانند شكل 1-1 براي شما باز شود. بعد از باز شدن صفحه در قسمت نوع اموال كه شامل اموال كامپيوتري و ساير اموال مي شود نوع اموال مورد نظر خود را انتخاب ميكنيد و در قسمت نام كاربر ، نام كاربري خود و در قسمت كلمه ي عبور رمز اختصاصي خود را وارد كنيد و سپس بر روي دكمه ي تائيد كليك كنيد.
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شكل 1-1

بعد از ورود به برنامه منو هايي را مشاهده خواهيد نمود كه عبارتند از :

اطلاعات پايه ، عمليات جاري ، گزارشات ، مديريت سيستم و ساير امكانات.

در ادامه توضيحاتي در باره ب اين قسمت ها خواهيد خواند.

اطلاعات پايه

بعد از ورود به صفحه سيستم اموال اولين قسمت آن اطلاعات پايه ميباشد كه شكل صفحه ي آن را در شكل 1-2 مشاهده ميكنيد. اطلاعات پايه داراي 4 قسمت مختلف مي باشد كه شامل :

1-دپارتمان 2-تعريف گروه 3-پرسنل 4-تعريف واحد هاي مرتبط ، ميباشد.
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شكل 1-2

1-دپارتمان

در اين قسمت كه شكل آن در شكل 2-2 آمده است براي نمايش سلسله مراتب پرسنلي ادارات مختلف در مديريت ها است. يعني به طريقي هرم اداري هر مديريت و جايگاه هاي سازماني را به صورت سلسله مراتبي نمايش ميدهد.
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شكل2-2

2-تعريف گروه

اين قسمت براي تعريف گروه هاي اموال مانند گروه كامپيوتري و يا گروه هاي مختلف اموال به كار ميرود و در آن بايد مواردي مثل نام گروه و كد گروه را وارد كنيد كه اين كار در سمت چپ صفحه انجام مي شود و در سمت راست صفحه زير گروه هاي آن گروه تعريف مي شوند. شكل اين صفحه را در شكل 3-2 مشاهده مي كنيد.
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شكل3-2

3-پرسنل

 در قسمت پرسنل مي توانيد پرسنل جديد تعريف كنيد كه در آن بايد مشخصاتي مانند شماره ي پرسنلي ، نام ، نام خانوادگي ، سمت و مدرك تحصيلي را بايد وارد كنيد . فرم آن را در شكل 4-2 مشاهده مي كنيد.

[image: image6.png]i

[ e ] s o o]

| | S0 | | o

RINNREEIREEE





شكل 4-2

4-تعريف واحد هاي مرتبط

در اين قسمت شما مي توانيد واحد هاي مرتبط با معاونت مربوطه را تعريف كنيد. اين قسمت شامل كد واحد و نام واحد مي باشد.  فرم اين قسمت را در شكل 5-2 مشاهده مي كنيد.
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شكل 5-2

عمليات جاري

قسمت بعدي كه نقش مهمي در سيستم اموال خواهد داشت عمليات جاري مي باشد. اين بخش شامل 2 قسمت مي باشد 1- تخصيص اقلام 2-تعريف كاتالوگ كه توضيحاتي در باره آنها داده خواهد شد. محيط  اين قسمت را در شكل 1-3 مشاهده ميكنيد.
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شكل 1-3

1-تخصيص اقلام

بعد از انتخاب اين قسمت صفحه اي مانند شكل 2-3 ظاهر خواهد شد. 
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شكل2-3

در بالاي صفحه بايد گروه اقلام و زير گروه آن توسط شما تعيين شود و در وسط صفحه كاتالوگي كه در نظر داريد آن را به شخصي تخصيص دهيد انتخاب كنيد و بعد بر روي دكمه ي تخصيص كالاي از نوع كاتالوگ انتخاب شده كه در پايين صفحه قرار دارد كليك كنيد.

بعد از كليك بر روي دكمه ي تخصيص كالاي از نوع كاتالوگ انتخاب شده فرمي  مانند شكل 3-3 ظاهر خواهد شد.
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شكل3-3

در اين قسمت براي تخصيص بر روي دكمه ي ايجاد ركورد جديد(كه در ابتدا در باره ي آن توضيح داده شد) كليك كنيد. ابتدا در بالاي فرم تعيين كنيد كه جنس مورد نظر شماره ي اموال دارد يا خير .بعد در قسمت شماره ي پرسنلي ،شماره ي پرسنلي فردي كه قرار است جنس به او داده شود را وارد كنيد(با زدن عدد صفر در اين قسمت مي توانيد اسم شخص مورد نظر را براي پيدا كردن شماره ي پرسنلي اش جستجو كنيد).با وارد كردن شماره پرسنلي فيلد هاي نام و نام خانوادگي به صورت اتوماتيك پر خواهند شد. در قسمت شماره ي اموال نيز شماره ي اموال جنس مورد نظر را وارد كنيد. در صورت نياز مي توانيد در قسمت تاريخ و توضيحات ،تاريخ تخصيص جنس و توضيحاتي در باره  ي آن بنويسيد.

بعد از وارد كردن اطلاعات فيلد ها بر روي دكمه ي ذخيره كليك كنيد.

نكته: در صورت اشتباه وارد كردن شماره  پرسنلي سيستم به شما پيغام خطا نشان خواهد داد.

در سمت چپ فرم شما مي توانيد با وارد كردن شماره ي اموال جنس و يا شماره پرسنلي فردي كه جنس در اختيار او مي باشد جنس مورد نظر را ضايع شده اعلام كنيد و يا آن را به معاونتي ديگر از شركت انتقال دهيد.

2-تعريف كاتالوگ

بعد از انتخاب اين قسمت صفحه اي مانند شكل زير(شكل 4-3) ظاهر خواهد شد. 
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شكل 4-3

بعد از ورود به اين صفحه بايد در بالاي صفحه گروه و زير گروه مورد نظر را انتخاب كنيد. در وسط صفحه كاتالوگ هاي موجود در آن زير گروه نمايش داده مي شوند. براي تعريف كاتالوگ جديد بر روي دكمه ي ان كه در پايين صفحه قرار دارد كليك كنيد. 

بعد از زدن دكمه ي تعريف كاتالوگ جديد فرمي مانند شكل 5-3 ظاهر خواهد شد.
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شكل5-3

در بالاي صفحه نام گروه و زير گروه جنس مورد نظر نشان داده شدهو پايين آن نيز شماره ي كاتالوگي قرار است آن را تعريف كنيم نمايش داده شده. در وسط صفحه فيلد هايي وجود دارد كه بايد در آن ها مشخصات  جنسي مكه مي خواهيم براي آن كاتالوگ تعريف كنيم وارد ميكنيم كه در اين جا ما به عنوان مثال مي خواهيم يك كاتالوگ جديد براي زير گروه  كيس از گروه اموال كامپيوتري تعريف كنيم.بعد از وارد كردن اطلاعات در فيلد ها بر روي  دكمه ي ذخيره كليك مي كنيم.

گزارشات

 در اين بخش كه ميتوانيد گزارشاتي را از اقلام موجود در اداره بگيريد .گزارشات را مي توانيد بر اساس مشخصه هاي مختلف بگيريد . گزارشات شامل بخش هاي زير ميشوند:

1-گزارش بر اساس پرسنل ،2-گزارش بر اساس جنس ، 3- گزارش از اقلام ضايعاتي ، 

4-گزارش از اقلام انتقالي

محيط منوي گزارشات را در شكل 1-4 مشاهده كنيد.
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شكل 1-4

1-گزارش بر اساس پرسنل

در اين نوع گزارش كه بر اساس واحد يا فرد ميباشد به ما گزارشي از اجناسي كه در اختيار يك فرد و يا يك واحد از اداره مي باشد را ميدهد. شكل 2-4 محيط اين قسمت برنامه را نمايش مي دهد.
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شكل2-4

براي اينكه بخواهيد بر اساس يك فرد گزارشي را تهيه كنيد يعني از اموال در اختيار يك فرد گزارشي بگيريد كافي است تا دربالاي صفحه گزينه ي اقلام مورد تحويل يك پرسنل را فعال كنيد و سپس در نوار زير آن شماره ي پرسنلي آن شخص را وارد كنيد با كليك بر روي دكمه ي بروز رساني گزارش اقلامي كه در اختيار آن شخص مي باشند در وسط صفحه نمايش داده مي شود.با زدن دكمه ي مشاهده ي ريز كاتالوگ شما ميتوانيد اطلاعات كامل جنسي كه مد  نظر است را مشاهده كنيد(شكل3-4) و با كليك بر روي دكمه ي انتقال به فايل اكسل گزارش را به فايل اكسل انتقال داده و ميتوانيد ذخيره كنيد. براي پرينت كردن صفحه نيز ميتوانيد با كليك بر روي دكمه ي تائيد كه در كنار دو منوي مشاهده ي فرمت چاپ و چاپ قرار گرفته است(سمت چپ و پايين صفحه) گزارش مورد نظر را چاپ كنيد.
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شكل3-4

اگر بخواهيد كه گزارشي از اقلام تحويلي يك اداره يا مديريت بگيريد كافي است تا در بالاي صفحه گزينه ي آن ها را انتخاب كنيد و بر روي دكمه ي بروز رساني كليك كنيد.

2-گزارش بر اساس جنس

براي اينكه گزارشي بر اساس نوع جنس تحويل داده شده و يا شماره ي اموال آن تهيه كنيد مي توانيد از اين گزينه استفاده كنيد.
روش اول گرفتن گزارش بر اساس شماره اموال مي باشد كه در آن بايد گزينه ي شماره اموال در بالاي صفحه را فعال كنيد و در نوار زير آن شماره اموال جنس مورد نظر را وارد كنيد و بر روي دكمه ي بروز رساني در پايين راست صفحه كليك كنيد.
شكل 4-4 اين مرحله را نمايش داده است
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شكل 4-4
روش بعدي گزارش گرفتن بر اساس گروه و زير گروه مي باشد كه با انتخاب آن در بالاي صفحه ميتوانيد محيط آن را مشاهده كنيد كه در شكل 5-4 به طور نمونه نشان داده شده است.
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شكل5-4

در اين روش با انتخاب گزينه ي زير گروه دو گزينه در زير آن نمايش داده مي شود كه در آنجا شما بايد گروه و زير گروه جنس مورد نظر خود را انتخاب كنيد . با كليك بر روي دكمه ي بروز رساني اطلاعاتي را در وسط صفحه مشاهده ميكنيد كه تمام اجناس كه در زير گروه انتخابي شما قرار داشتند و نام اشخاصي كه اجناس به آنها تحويل داده شده را نمايش مي دهد.

3-گزارش از اقلام ضايعاتي

در قسمت از گزارشات شما مي توانيد از اقلامي كه توسط افراد در بخش هاي مختلف و از گروه و زير گروه هاي متفاوت ضايع شده اند را مشاهده كنيد. در شكل6-4 محيط اين برنامه را به صورت نمونه نمايش داده ايم.
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شكل6-4

در اين قسمت با انتخاب گروه و زير گروه مورد نظر در بالاي صفحه و كليك بر روي دكمه ي بروز رساني گزارش ميتوانيد اطلاعاتي را در وسط صفحه مشاهده كنيد كه شامل مواردي چون كد كاتالوگ، شماره اموال، شماره نامه يا مدرك ، علت ضايع شدن ،شماره ي پرسنلي فرد و نام فرد مي باشد.

4

-گزارش از اقلام انتقالي 

در اين بخش از گزارشات ميتوانيد گزارشي از اقلامي كه به واحد ها ي ديگر منتقل شده اند داشته باشيد . محيط اين بخش در شكل 7-4 نشان داده شده است .
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شكل7-4

در شكل بالا گزارش بر اساس زير گروه گرفته شده است يعني با انتخاب گرو و زير گروه جنس مورد نظر و با زدن دكمه ي بروز رساني گزارش اطلاعاتي از انتقال آن جنس به شما ميدهد كه شامل : كد كاتالوگ ، شماره اموال ، نام واحد ،علت انتقال،شماره اتوماسيون يا مدرك و.. ميباشد.

شما ميتوانيد با انتخاب گزينه ي شماره اموال در بالاي صفحه ي مورد نظر و وارد كردن شماره ي اموال از وضعيت انتقال يك جنس خاص مطلع شويد.

روش ديگري كه وجود دارد بر اساس واحد مي باشد كه با انتخاب اين گزينه در بالاي صفحه محيط آن را كه در شكل 8-4 آمده را مشاهده خواهيد كرد.
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شكل 8-4

مديريت سيستم

وظيفه ي اين بخش هنوز مشخص نشده است.

ساير امكانات

 برنامه ي سيستم اموال داراي امكانات متفرقه نيز ميباشد كه محيطش در شكل 1-5 آمده است. 
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شكل1-5

1-تغيير كلمه عبور: براي تغيير دادن رمز اختصاصي خود ميتوانيد در صورت نياز از اين گزينه استفاده نماييد.

2-ارسال پيشنهاد: از اين قسمت ميتوانيد براي ارسال پيشنهادات و انتقادات خود نسبت به سيستم  استفاده كنيد.

3-درباره: توضيحاتي درباره ي برنامه در اين قسمت مشاهده خواهيد كرد

4-راهنما: راهنماي استفاده از سيستم ميباشد.

5-ماشين حساب: ماشين حساب سيستم را در اختيار شما قرار ميدهد .

6-قطع برق مانيتور: مانيتور شما را خاموش و روشن ميكند.

7-خروج: براي خروج از برنامه به كار ميرود.

طریقه اسمبل کردن قطعات کامپیوتری

احتیاط ها: قبل از اینکه شروع به نصب اجزا در داخل کیس کنیم، ما احتیاج به آشنا شدن با تعدادی احتیاطات پایه ای در رابطه با استفاده از تجهیزات داریم.

چیپ ها- پین ها و اتصالات روی قسمتهای مختلف کامپیوتر، ظریف و حساس هستند و بد به کاربردن آنها می تواند نتایج تاسف باری داشته باشد. همیشه باید سعی کنیم که کارتها و سایر بردها را با گرفتن از لبه هایشان جابجا کنیم و مورد استفاده قرار دهیم. نباید اتصالات فلزی طلارنگ روی چیپ های حافظه و کارتها لمس شوند، زیرا مایعات استخراج شده از انگشتها مشکل ساز هستند و همیشه قبل از کار بر روی PC، حتما باید آنرا از برق کشید. همچنین باید نسبت به الکتریسیته ساکن محتاط بود. جرقه ناشی از جابجایی الکتریسیته ساکن توسط نوک انگشتان، می تواند برای همیشه یک چیپ را خراب کند. تا حد ممکن نباید کامپیوتر را در محیط فرش شده اسمبل کرد.

مراحل اسمبل کردن:

1- مطالعه کتابچه مادربورد: برای اسمبل کردن باید ابتدا کتابچه مادربورد را مطالعه کنیم. با مطالعه کتابچه مادربورد قبل از شروع به اسمبل کردن PC، می توان مقدار زیادی در وقت خود صرفه جویی کرد و دردسر خود را کم کرد، حتی این مطالعه قبل از خریدن حافظه و cpu نیز می تواند بسیار مفید باشد. همه کتابچه های مادربورد، همه اطلاعاتی را که باید داشته باشند ندارند، ولی اکثر قریب به اتفاق شرکتهای معروف ( مانند Asus و Abit) مستندات تشریحی را تهیه می کنند. کتابچه ها اطلاعات مهمی را به ما میدهند، از جمله اینکه چگونه جامپرها را ست کنیم و کدام اسلاتها برای نصب انواع رم هستند. هر چند توصیه می شود که از مادربورد بدون جامپر استفاده شود، بعضی از مادربوردها ممکن است شامل تعدادی جامپر یا سوئیچهای DIP باشند. مادربوردهای مبتنی بر چیپ ست VIA KT266 دارای یک جامپر جهت تغییر بین 200 مگاهرتز و 266 مگاهرتز، front side گذر گاه هستند و مادربوردهای RAID معمولا دارای تنظیم سوئیچ های DIP هستند.
2- نصب CPU: اگر از یک cpuی سوکت دار استفاده می شود: باید cpu را از لبه ها یش در دست بگیریم و به گوشه های ردیف پین های آن نگاه کنیم، یک یا دو تا از گوشه ها باید پینهای کمتری از بقیه داشته باشند. سپس به سوکت روی مادربورد نگاه می کنیم و گوشه هایی که مشابه با گوشه های تک cpu است را شناسایی می کنیم. سپس بازوی کوچک را بلند کرده و به نزدیک سوکت مادربورد برده و به ملایمت و آرامی، با هم خط کردن گوشه های مناسب و مقتضی، cpu را در سوکت قرار میدهیم. در هنگام داخل کردن cpu از فشار استفاده نمی کنیم. Cpu باید به درستی در جای خود بلغزد و قرار گیرد. اگر این گونه نشد، اطمینان پیدا می کنیم که بازوی آزاد سازی سوکت کاملا بلند شده باشد و گوشه های تک cpu با گوشه های مربوطه در سوکت تطابق داشته باشند. سپس بازو را به پایین فشار داده و مطمئن می شویم که آن را به جای درست خود چفت می کنیم.





سپس کولر cpu را اضافه می نماییم. برخی از کولرهای cpu، نوارهای گرمایی از قبل تعبیه شده دارند که در جایی قرار دارد که در تماس با cpu است. اگر کولر از اینگونه بود، هرگونه پوشش محافظ را جدا می کنیم (معمولا نواری از پلاستیک آبی). اگر کولر نوار گرمایی متعلق به خود را نداشت، مقدار کمی از خمیر گرمایی را در وسط cpu پخش میکنیم ( خمیر گرمایی خیلی موثرتر از نوار گرمایی است، بنابراین اگر کولر نوار داشته باشد ممکن است کار بهتر این باشد که آن را جدا کنیم). کولر cpu را به سوکت همانطور که در دستورالعملهایش توضیح داده شده مرتبط می سازیم. در مکانیزم بستن کولر ممکن است به مقدار زیادی فشار احتیاج باشد، ولی از فشار دادن کولر به طور شدید به طرف پایین بر روی هسته cpu اجتناب می کنیم، فشار مستقیم زیاد می تواند هسته های Athlon را خرد کند. ممکن است بهتر این باشد از یک سری انبردستهای با سرهای برآمده سوزنی برای متصل کردن کولر استفاده کنیم. سرانجام، کابلهای تغذیه کولر را به محل سه شعبه ای نزدیک بر روی مادربورد متصل می سازیم.





اگر از cpu اسلاتی استفاده می شود: اگر قبلا کارت cpu را به درون کارتریج/ کولر وارد نکرده اند این کار را انجام می دهیم. محلهای نصب کارتریج را به سوراخهای مقتضی موجود بر روی مادربورد پیوند می زنیم. کارتریج را به درون اسلات cpu وارد می کنیم و آن را با محلهای نصب محکم می سازیم. کابلهای تغذیه کولر را به محل سه شعبه ای نزدیک بر روی مادربورد متصل می سازیم.

3- نصب حافظه: مادربوردها دو یا بیشتر اسلاتهای بلند دارند که معمولا نزدیک cpu هستند که مشابه پین های اتصالی طلایی بر روی حافظه های DIMM می باشند. باید توجه کرد که نمی توان انواع گوناگون RAM را ترکیب و تطبیق ساخت. نباید DIMM های PC133 و PC100 را با هم به کار برد و نباید حافظه ECC  و non-ECC را با هم ترکیب ساخت. باید از کتابچه مادربورد کمک گرفت تا انواع حافظه هایی که مادربورد پشتیبانی می کند را مشخص ساخت. اما به هر حال غالبا می توان DIMM های حافظه ها با سایزهای مختلف را با هم ترکیب ساخت. به عنوان مثال، اگر یک DIMM 128MB PC133 NON-ECC و یک DIMM 256MB PC133 NON-ECC داشته باشیم احتمالا می توانیم آن دو را با هم به کار گیریم. از کتابچه مادربورد استفاده می کنیم تا ببینیم چگونه DIMM های سایزهای مختلف را مرتب و بچینیم.

برای نصب حافظه، اطمینان پیدا می کنیم که مادربورد بر روی سطح صافی قرار دارد و هیچ چیزی زیر آن قرار ندارد. هر سوکت DIMM یک قلاب ( گیره قفلی) در هر انتهای آن خواهد داشت تا اتصال حافظه را وقتی درون آن قرار دارد مستحکم کند. به گیره های قفلی ضربه سبک و ناگهانی وارد می سازیم تا باز شوند. DIMM ها را یکی یکی وارد می سازیم. شکافهای بر روی لبه DIMMها را با برآمدگی در سوکت DIMM مرتب می سازیم. فشار مساوی بر کل محل وارد می سازیم تا با صدای تیک شدیدی به جای خود بیفتد. هنگامیکه DIMM را به داخل سوکت فشار می دهیم گیره های قفلی باید بسته شوند. قبل از اقدام بیشتر، اطمینان پیدا می کنیم که DIMM کاملا به جای خود وارد شده است و قفل ها بسته هستند.





 HYPERLINK "http://www.gamespot.com/gshw/stories/screens/0,12988,2842650-4,00.html" 

 INCLUDEPICTURE "http://www.gamespot.com/gamespot/images/2002/hardware/howtoPC/004.jpg" \* MERGEFORMATINET 



4- محکم کردن مادربورد در داخل کیس: کاور کیس را بر داشته، در داخل آن باید یک بسته سخت افزار باشد، شامل پیچ های عریض، پیچ های باریک، برجستگی هایی از جنس برنج، واشرهای نایلونی قرمز رنگ و ضمائم دیگر.

قبل از آنکه مادربورد را نصب کنیم، ابتدا باید کیس را با برداشتن هر گونه چیز قابل جابجایی که ورود را مشکل می سازد آماده سازیم. اگر از یک tower case استفاده می شود، آن را به کنار می خوابانیم. نگاهی به صفحه فلزی بزرگ در زیر آن می اندازیم. سوراخهایی متعددی خواهد داشت، تعدادی از آنها برای آن است که ما با برجستگیهایی برای پشتیبانی کردن مادربورد خود آنها را پرسازیم. اگر مادربورد خود را از نزدیکی چک کنیم، سوراخهایی با حاشیه نقره ای خواهیم یافت. اغلب آنها با سوراخهای برجسته در داخل کیس منطبق خواهند بود به خاطر روشی که بر اساس آن کیس های  ATX و بردها استاندارد شده اند.

	




	برجستگیهایی که مادربورد را در فاصله مناسبی از کیس نگه میدارند.


حداقل 6 برجستگی را برای محکم کردن مادربورد خود به کار می گیریم و اطمینان پیدا می کنیم که هر برجسته برنجی که ما نصب می کنیم، با سوراخی در مادربورد انطباق دارد. نباید هر برجستگی که به طور کامل با مادربورد پوشانده می شود ( با سوراخهای آن انطباق ندارد) را نصب کرد، زیرا تماس غیر صحیح بین مادربورد و کیس می تواند باعث سوء عمل و خرابی شود. از یک جفت انبردست، برای پیچ دادن برجستگیهای هر گوشه مادربورد و حداقل دو یا بیشتر برای پشتیبانی از وسط مادربورد یکی نزدیک اسلات AGP قهوه ای و دیگری در جهت مخالف، استفاده می کنیم. اگر خواستیم می توانیم از تعداد بیشتری استفاده کنیم.

سپس منطقه برجسته روی مادربورد را آماده می کنیم که پشت کیس می باشد که به سریال mobo، موازی، ps2، USB و پورتهای دیگر مربوط می شود. برخی از کیس ها صفحات پانچ شده ای دارند که قسمتی یا همه سوراخهای برجسته را می پوشانند، پانچ آنها را جدا کرده و آنها را دور می ریزیم. برخی از کیس ها یک صفحه برجسته جداگانه دارند که باید آنرا به محکمی به درون محل قبل از وارد کردن مادربورد اضافه کنیم.

	




	برجستگی کانکتور پشتی باید با سوراخهای داخل صفحه برجسته ATX فیت شوند.


مادربورد را به درون کیس وارد می کنیم. مطمئن می شویم که هیچ چیز زیر آن نیفتاده یا نلغزیده است. از لبه هایش آنرا نگه میداریم. باید مواظب باشیم که آنرا به کمک کولر cpu یا اجزاء برد نگیریم. اگر مواظب نباشیم ممکن است چیزی را بشکنیم. هماهنگ سازی برجستگیها احتیاج به مهارت کمی دارد ولی باید با صبر و حوصله کار کنیم و به چیزی فشار وارد نکنیم. وقتی که مادربورد در جای خود است یک پیچ را ( عریض یا باریک، هر کدام را که برجستگی ها لازم دارند) برای هر برجستگی همراه با یک واشر نایلونی به کار می بریم.

هر پیچی را با یک یا دو دور چرخش می بندیم، اما هیچ کدام را محکم نمی کنیم تا وقتی که همگی آنها را ببندیم. وقتی همه پیچها را نصب کردیم از اول همه پیچها را محکم می کنیم. سپس دسته کابل بزرگتر پاور را از تغذیه پاور به سوکت بزرگ پاور روی مادربورد متصل می کنیم.

	




	کانکتورهای پاور مادربورد ATX یک قالب 20 پینی است.


مادربوردهای پنتیوم 4 دارای سوکت پاور دیگر و کوچکتری نیز هستند، به جهت اینکه پاورهای ATX جدید دارای یک کانکتور برای این مورد هستند.

اکنون یک بسته کوچک سیم پیدا می کنیم که از جلوی کیس بیرون زده و دارای کانکتورهای کوچکی است که دارای برچسبهایی مثل “Power SW,”  و “Power LED” و “hd led,” و “Speaker,” و احتمالا چیزهای دیگری می باشد. بیشتر مادربوردها دارای قالبهای کوچک پین مخصوص این کابلها می باشند. کتابچه مادربورد دارای دیاگرامی است که نشان می دهد که هر کدام از اینها به کدام یکی تعلق دارد.





5- تست اول: قبل از آنکه به ادامه کار بپردازیم ما باید مطمئن شویم که مادربورد و پردازنده به درستی کار میکنند. بیشتر کیس ها به کامپیوتر اجازه کار با کیس باز را می دهند. کارت گرافیک خود را نصب و آن را با یک پیچ محکم می کنیم. سپس یک کابل پاور AC به منبع تغذیه پاور متصل می کنیم و مانیتور را به پورت VGAی کارت گرافیک متصل می کنیم. کی بورد را به یک PS/2 متصل می کنیم. اگر منبع پاور دارای یک سوئیچ در بیرون باشد آنرا روشن کرده و سپس دکمه پاور را روی PC می زنیم.

	




	وقتی این post screen رویت شود یعنی همه چیز صحیح است.


اگر اتفاقی نیفتاد احتمالا فراموش شده که کابل AC به سوکت روی دیوار متصل شود یا یکی از کابلهای جلوی کیس به مادربورد به طرز صحیحی متصل نشده است ( ابتدا کانکتورهای “Power SW” و “reset SW” را چک می کنیم). 

اگر پاور به درستی کار می کند ما باید حداقل صدای فن پاور را بشنویم  و فن cpu نیز باید بچرخد. وقتی همه چیز کار کند ما باید POST Screen( Power-On Self Text) با متن سفید روی پس زمینه مشکی را ببینیم.

POST نشان می دهد که کامپیوتر چقدر حافظه دارد و به طور اتوماتیک درایوهای IDE را شناسایی می کند. با این تست ما مطمئن می شویم که مادربورد و cpu و RAM همگی کار می کنند.

اگر POST ظاهر نشد نباید نگران شد. کامپیوتر را خاموش و از برق می کشیم و تمام اتصالات را چک میکنیم. اطمینان حاصل می کنیم که همه DIMM ها سرجایشان محکم هستند و کارت گرافیک در اسلات AGP  محکم نصب شده است و مادربورد در داخل کیس درست نصب شده است. اگر پشت سر هم صدای بیپ بشنویم به این معنی است که مادربورد می خواهد یک کد اشتباه را به ما بدهد( و حداقل به این معنی است که ما اسپیکرهای PC را درست نصب کرده ایم).

کتابچه مادربورد را چک میکنیم تا بفهمیم که چه چیزی را مادربورد می خواهد به ما بفهماند. بعضی از مادربوردها دارای یک سری LED هستند که کدهای اشتباه را نشان می دهند. وقتی همه چیز درست بود PC را از برق کشیده و نصب بقیه قطعات را ادامه میدهیم.

6- نصب وسایل ذخیره سازی: کیس ها ممکن است دارای چندین محل درایو باشند. بعضی از محل های درایو دارای صفحه های قابل جداشدن در جلوی کیس هستند که به آنها محلهای External گفته می شود و در دو سایز هستند: 5 اینچ برای قطعاتی مانند درایوهای CD-ROM و 3 اینچ برای وسایل ذخیره سازی کوچکتر مانند فلاپی درایوها. کیس ها احتمالا چندین محل Internal 3 اینچی دارند که برای هارددیسکها در نظر گرفته شده اند. گاهی اوقات محل Internal نصب شده قابل جابجایی است که نصب و محکم کردن هارددرایو را بسیار آسان می سازد. بعضی از کیس ها دارای ریل هایی هستند که به درایوها اضافه می شوند تا آنها را کشویی کنند و به راحتی در داخل کیس حرکت داده شوند. برای دریافت جزئیات بیشتر باید به مستندات کیس خود مراجعه کنیم.

ابتدا ما هارددرایوهای IDE را نصب می کنیم. بیشتر هارددرایوها دارای یک قالب جامپر درپشتشان نزدیک کانکتورها هستند. در لیبل آنها، همچنین یک دیاگرام می باشد که توضیح می دهد که چگونه جامپرها را ست کنیم تا از خود درایو استفاده کنیم یا به عنوان درایو master یا slave روی یک IDE BUS. اگر ما یک هارددرایو داشته باشیم باید آنرا به عنوان درایو single یا single/master ست کنیم. اگر دو تا داشته باشیم یکی را به عنوان master و دیگری را به عنوان slave ست می کنیم.

	




	درایوهای master و slave را نصب می کنیم بنابراین کابل IDE بین آنها حلقه درست می کند.


همچنان که قبلا گفته شد اگر ممکن باشد باید محل های درایو internal را دربیاوریم. اگر محلهای کیس بیرون نمی آیند فقط دنبال محل internal مناسب و دم دست در داخل کیس می گردیم. اگرمحلی در نزدیکی منبع پاور باشد سعی شود که از آن استفاده نشود، منبع پاور تولید گرما می کند و ما می خواهیم که هارددرایو تا آنجا که ممکن است خنک بماند. هارددرایو را داخل یک محل درایو internal می کنیم. بنابراین کانکتورها به سمت داخل قرار می گیرند به سمت مادربورد. آن را با چهار پیچ سفت می کنیم ( درایوهای مختلف از پیچهای مختلفی بهره می گیرند بنابراین سعی کنیم که از آنهایی که همراه درایو عرضه می شوند استفاده کنیم). محل درایو internal را همراه با هارددرایو نصب شده خارج از کیس نگه می داریم تا زمانی که کابل ها را وصل کنیم. سپس آنرا به جای خودش برمی گردانیم و سفت می کنیم.

همانند هارددرایو ها، درایوهای نوری نیز می توانند master یا slave باشند. اگر فقط یک درایو داشته باشیم مهم نیست که جامپرهای آن چگونه ست می شوند. اما اگر دو درایو داشته باشیم یکی باید master و دیگری باید slave باشد. اکنون برای هر درایو نوری ( CD-ROM، DVD-ROM یا CD-RW) یک محل external جدا می کنیم. پوشش متناظر را از جلوی کیس بر می داریم. ممکن است یک صفحه پانچ شده فلزی وجود داشته باشد که احتیاج به برداشتن آن نیز هست. درایوها را در محل ها سر می دهیم. بسته به کیس، طرف چپ درایوها ( وقتی به سمت جلوی کیس نگاه می کنیم) قابل دسترسی آسانتر نسبت به طرف راست می باشد. سفت کردن این درایوها تنها با 2 پیچ در طرف چپ کافی است.

7- اتصال کابلهای Data و Power: بیشتر مادربوردها شامل 2 کابل ریبون 40 پینی برای درایوهای IDE و یک کابل 36 پینی برای درایوهای فلاپی هستند.

	




	اتصال کابلهای ریبون IDE هارددرایو


همراه با مادربوردهای جدید امروزی، حداقل یک و ممکن است هر دو تا از کابلهای 40 پینی در واقع 80 سیم داشته باشند ( اینها برای درایوهایی هستند که از رابط ATA-66 یا سریعتر استفاده می کنند) و یک کانکتور آبی دارند.

کانکتورها معمولا اسلات شده هستند. بنابراین آنها فقط در یک جهت نصب می شوند. اگر این گونه نیستند نگاهی به خود ریبون می اندازیم، یک سیم، رنگی است. آن سیم باید به پینی که با 1 لیبل گذاری شده است یا با یک پیکان روی درایو و مادربورد به ترتیب علامتگذاری شده است مرتبط شود. 

فلاپی درایو را در یک محل درایو 3 پینی External نصب می کنیم. همانند درایوهای نوری، شاید احتیاج به برداشتن کاور و صفحه پانچ باشد. آنرا حداقل با 2 پیچ سفت می کنیم.

	




	کابل فلاپی درایو یک تاب مشخصی دارد.


اگر تنها یک کابل 80 سیمی داشته باشیم، سر آبی آن را به پورت IDE اصلی مادربورد متصل می کنیم. سپس به بقیه کانکتورها نگاهی می اندازیم. یکی باید با عنوان "master" لیبل گذاری شده باشد. آن را به هارددرایو master ( یا تنها هارددرایو) متصل می کنیم. اگر دو تا هارددرایو داشته باشیم کانکتور آخری روی کابل را به درایو master متصل می کنیم و کانکتور میانی را به slave. همین کار را با درایوهای نوری تکرار می کنیم، آنها را به پورت IDE دوم متصل می کنیم. کابل فلاپی درایو یک گره در یک انتهایش دارد. آن سر را به کانکتور 36 پینی فلاپی درایو متصل می کنیم و مطمئن می شویم که ترتیب کابل رنگ شده را با پین های مارکدار حفظ کرده ایم. سر دیگر کابل را به اسلات مخصوص روی مادربورد متصل می کنیم.

باید توجه کرد که هنگام اتصال قطعات IDE، باید از اتصالات درایوهای با سرعت بالا (Ultra-ATA/100) با درایوهای با سرعت پایین ( ATA/33) اجتناب کرد. به عنوان مثال، اگر ما یک جفت هارددرایو داشته باشیم که یکی از آنها brand-new ATA/100 و دیگری یک درایو قدیمی تر باشد، ما باید آن دو را در کانالهای جداگانه نگهداری کنیم. چرا که سرعت انتقال پایین تر درایو قدیمی، مزایای درایو جدید را از بین می برد. حساب انگشتی: سریع را با سریع و کند را با کند باید نگهداشت.

اکنون باید همه این درایوها را پاوردهی کنیم. اگر نگاهی به دسته سیمهای بیرون زده از پاور داشته باشیم دو نوع کانکتور را می بینیم. کانکتورهای بزرگتر برای هارددرایوها و درایوهای نوری هستند که آنها در یک جهت باریک شده اند و هر درایوی یک قالب متناظر با آنها خواهد داشت. کانکتورهای کوچکتر برای فلاپی درایو هستند که آنها هم همچنین فقط در یک جهت می باشند.

8- نصب کارتهای expansion: اکنون که قطعات اصلی را نصب کرده ایم ما باید کارتهای expansion را نصب کنیم. ما قبلا کارت گرافیک AGP را برای تست کارآیی اجزاء اصلی نصب کرده ایم. ما همچنین احتمالا کارت صدا و کارتهای PCI دیگری نیز داریم که لازم است آنها را در اسلاتهای PCI سفید رنگ نصب کنیم. اگر مادربورد چیپ audio بصورت onboard  داشته باشد و ما مایل به نصب کارت صدا به جای آن باشیم ما باید ساپورت audioی مادربورد را از کار بیندازیم از طریق برنامه Bios setup.

نصب کارتهای expansion در مقایسه با تمام مراحلی که قبلا انجام داده ایم ساده است. به سادگی، gateی ( کادر فلزی کوچک در پشت کیس) را که متناظر با اسلات کارت است برمیداریم و با دقت کارت را در محلش قرار میدهیم. اطمینان حاصل می کنیم که آن را در جایش کاملا به طرف پایین فشار می دهیم. آن را با یک پیچ سفت می کنیم ( باید توجه کرد که بیشتر کیس ها از پیچهای عریض برای اسلاتهای expansion بهره می گیرند اما بعضی از پیچهای باریک استفاده می کنند). این کار را برای تمام کارتهای expansion که مایل به نصب آنها هستیم انجام می دهیم: video، audio، network و غیره.

	




	از پیچ های کیس برای اطمینان از اینکه کارتهای expansion به طور سفت در جایشان قرار می گیرند استفاده می شود.


اکنون یک کابل اضافی وجود دارد که باید نسبت به آن دقیق باشیم. درایو CD-ROM همراه با یک کابل خاکستری عرضه می شود. ما باید یک طرف آن را به کانکتور audio-out درایو متصل کنیم و سر دیگر آن را به قاب CD-in کارت صدا ( یا مادربورد، اگر از onboard sound استفاده می شود). این کابل یک ضرورت در PC کاربردی نیست. هدف از آن این است که موزیک را از درایو سی دی رام به فرم آنالوگ تا کارت صدا عبور دهد. همچنین در بیشتر موارد این امکان وجود دارد تا از این کابل استفاده نشود و به تبادل دیجیتال موزیک از کابل ریبون IDE تکیه شود.

9- تست اصلی: هنوز نباید کیس را ببندیم. یک کار مهم در این لحظه این است که PC را تست کنیم ( حتی شاید بهتراین باشد تا یک سیستم عامل نصب کنیم و مطمئن شویم که همه چیز خوب کار می کند قبل از آنکه کاور را در پشت کیس قرار دهیم). تست کامپیوتر در این لحظه باعث می شود که اگر اشتباهی در اسمبل قطعات رخ داده باشد مجبور نشویم دوباره کیس را باز کنیم و به بررسی مشکل بپردازیم. همانند تست اول، مانیتور را به کارت گرافیک متصل می سازیم و سیم AC را به منبع پاور. کامپیوتر را روشن می کنیم و منتظر دیدن POST Screen می مانیم. ممکن است ما بخواهیم بعضی از settingها را در برنامه BIOS Setup تغییر دهیم (مانند از کار انداختن پردازنده onboard audio که در بالا توضیح داده شد وقتی ما از یک کارت صدای اضافه شده استفاده می کنیم). می توانیم برنامه BIOS Setup را از POST احضار کنیم. اغلب با فشار دادن کلید Delete یا F2 روی کی بورد این کار انجام می شود. اما بعضی از BIOSها احتیاج به کلید متفاوتی دارند. POST Screen این موضوع را روشن می کند. اگر POST Screen ظاهر نشد باید مراحلی را که در تست اول نام برده شد دنبال کنیم. اگر ماشین از طریق بیپ یا چراغهای LED یک error code می دهد به کتابچه مادربورد نگاهی می اندازیم. چک می کنیم که مطمئن شویم که همه کارتهای expansion و DIMMها به درستی جا رفته باشند و همه کابلهای پاور و دیتا به درستی سر جای خودشان هستند. اگر هنوز هم POST Screen ظاهر نشده باشد کامپیوتر را خاموش و کارتهای PCI را در می آوریم. Power را وصل کرده اگر POST ظاهر شد کامپیوتر را خاموش و هر بار یک کارت نصب می کنیم تا زمانی که مورد مشکل ساز را پیدا کنیم. سعی می کنیم اسلاتهای PCI را که کارتها را در آن جا می دهیم تغییر دهیم.

10- روشن کردن کامپیوتر و نصب سیستم عامل:
	




	نتیجه نهایی. جمع کردن کابلها خارج ازمسیر جریان هوا تا هوا آزادانه بچرخد.


وقتی POST ظاهر شد، می توان با خیال آسوده کابلهای اسپیکر، ماوس، پرینتر و هر چیز دیگر را نصب کرد. بدون یک سیستم عامل برای اجرای نرم افزار، هر کامپیوتری بلا استفاده است. بعد از اینکه اسمبل سخت افزار تمام شد ما باید به اختیار خودمان یک سیستم عامل نصب کنیم. بیشتر ورژن های جاری ویندوز ( شامل XP) با یک bootable CD-ROM disk عرضه می شوند که شروع کار را بسیار آسان می کند. دکمه پاور را زده، وارد برنامه BIOS Setup می شویم و به بخش انتخاب bootable Devices می رویم که این ممکن است روی یک صفحه setting سطح بالا باشد یا یک صفحه مخصوصی داشته باشد. First boot device  را به درایو مدیای مناسب ست می کنیم: CD-ROM اگر CD ویندوز، bootable است یا فلاپی درایو اگر از یک bootable floppy drive استفاده میکنیم.کامپیوتر را روشن می کنیم. اگر از CD-ROM می خواهیم boot شویم منتظر یک prompt می مانیم: بعضی وقتها لازم است که یک کلید را فشار دهیم تا به سیستم بگوییم تا از درایو ROM بوت شود. به ویندوز اجازه می دهیم تا یک پارتیشین روی هارددرایو setup کند و آنرا در صورت لزوم فرمت کند. اگر از یک درایو قدیمی که شامل اطلاعاتی میباشد که به آنها احتیاجی نداریم استفاده می کنیم باید پارتیشین قدیمی را delete کرده و پارتیشین جدیدی create کنیم. میتوان این کار را از طریق رابط نصب ویندوز XP انجام داد. اما با ویندوز 98,me ما باید کامپیوتر را با ساپورت CD-ROM روشن کنیم و Fdisk را اجرا کنیم. Fdisk را استفاده می کنیم تا پارتیشینهای موجود را از بین ببریم و reboot کرده و سپس یک پارتیشین جدید  create می کنیم که با ظرفیت درایو match می شود. برای بار آخر reboot کرده و به ویندوز اجازه می دهیم تا پارتیشین ها را فرمت کند. برای ویندوز 98,me، FAT32 مناسب است و برای ویندوز XP، NTFS. در این لحظه برنامه نصب ویندوز ما را با یک سری promptهای نصب راهنمایی می کند. بعد از یک جفت reboot، windows desktop آماده است. قبل از اینکه به نصب برنامه ای بپردازیم ابتدا چک میکنیم تا مطمئن شویم تمام وسایل به صورت properly در device manager نمایش داده می شوند.
طریقه سوکت زنی
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به طور کلی دو نوع کابل در شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرد.یک نوع کابل که برای اتصال یک پایانه (مثلا یک کامپیوتر) به یک هاب یا سوئیچ بکار می رود که اصطلاحا به آن Straight   می گوییم.
نوع دیگر که برای اتصال دو پایانه بکار می رود و  به آن Crossover گفته می شود.

یک کابل CAT5 از هشت رشته سیم رنگی که دو به دو به هم تابیده شده اند تشکیل شده است . این 4 رشته سیم یک رنگ ثابت دارند(نارنجی ، قهوه ای ، سبز ، آبی ) و 4 رشته بعدی از ترکیب سفید با هر کدام از 4 رنگ ثابت(سفید نارنجی،سفید قهوه ای،سفید سبز، سفید آبی) تشکیل شده اند.
برای اتصال سوکت به کابل باید این سیمها را به ترتیب خاصی کنار هم چید و سپس با آچاری به نام آچار پرس سوکت را به کابل متصل کرد. ترتیب چیدن سیمها به یکی از دو استاندارد ذیر انجام می شود

T568-A : سفید سبز - سبز - سفید نارنجی - آبی - سفید آبی - نارنجی - سفید قهوه ای - قهوه ای 

T568-B :  سفید نارنجی - نارنجی - سفید سبز - آبی - سفید آبی – سبز- سفید قهوه ای - قهوه ای 
حال اگر کانکتور RJ45 را طوری در دست بگیریم که گیره آن رو به بالا باشد و سیمها را با همین ترتیب بالا از راست به چپ بچینیم با کمک یک آچار پرس می توان  کار سوکت زنی را انجام داد . 
در یک کابل Straight  دو سر کابل با یک استاندارد سوکت می خورد. به عبارت دیگر هر دو سر کابل با هم تفاوتی ندارد .
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اما در یک کابل Cross یک سر با T568-A و یک سر دیگر با  T568-B سوکت می خورد.
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در شبکه های 10/100 Mbit از زوج های دو و سه استفاده شده و  زوج های يک و چهار رزو شده می باشند . در شبکه های گيگا اترنت از تمامی چهار زوج استفاده می گردد. کابل های CAT5 متداولترين نوع کابل UTP بوده که دارای انعطاف مناسب بوده و نصب آنان بسادگی انجام می شود .
 در سوکت زدن سر کابل ها بايد ترتيب خاصي را در نظر گرفت که دو ترتيب رنگ استاندارد بنامهاي ClassA و ClassB شناخته ميشوند. 
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شکل 1: سوکت زني کابل در حالت مستقيم 
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شکل 2: سوکت زني در حالت کراس 
طریقه نصب ویندوز XP
  براي نصب ويندوز XP دو شيوه وجود دارد. در حالت اول ممكن است در سيستمتان نسخه هاي ديگري از ويندوز را نصب كرده باشيد. در اين حالت با قرار دادن سي دي ويندوز XP مي توانيد شروع به نصب اين برنامه بكنيد. در حالت دوم كه ما در اينجا به توضيح جامع آن مي پردازيم يا در سيستم تان از قبل ويندوز نصب نشده است يا دچار مشكل شده و قابل اجرا نيست يا اينكه شما مي خواهيد خودتان كنترل كامل بر روي فرايند نصب اعمال كنيد. 

در اين وضعيت بايد ابتدا سيستم را از طريق CD-ROM راه اندازي كنيد. بسته به نوع سيستم تان بايد درايو راه انداز سيستم خود را از هارد به CD-ROM تغيير دهيد. 

در Mother Board هاي جديد گزينه اي با نام Boot وجود دارد كه مي توانيد آن را انتخاب كنيد . سپس با فلش هاي جهت دار بر روي گزينه اول رفته و كليد Enter را فشار دهيد. از ليست نمايان شده CD-ROM را انتخاب كنيد . برخي از Mother Board ها در اين قسمت نام CD-ROM  را نشان مي دهند. پس از اعمال اين تغييرات كليد F10 را فشار داده و با انتخاب گزينه Y تغييرات اعمال شده را ذخيره كنيد. سيستم را مجدداً Restart كنيد و پس از نمايان شدن كليد Press any Key … يكي از كليد هاي صفحه كليد را فشار دهيد تا سيستم از طريق سي دي Boot شود . برنامه شروع به كپي فايلهاي مورد نياز خود مي كند. سپس مطابق شكل زير با پنجره اي با سه گزينه مواجه خوايد شد كه با فشار دادن كليد ENTER ويندوز شروع به نصب مي كند. فشردن كليد R در سيستم باعث مرمت و بازسازي اطلاعات ويندوز قبلي شما مي شود( اين گزينه براي مواردي استفاده مي شود كه شما از قبل بر روي سيستم خود ويندوز XP نصب كرده ايد ولي با بروز مشكلاتي نمي توانيد به درستي از آن استفاده كنيد و اين قسمت سعي در كپي و بازسازي برخي فايلهاي مورد نياز كرده و سيستم را مجدداً در وضعيت اجرايي و عملياتي قرار مي دهد)  فشردن كليد F3 نيز امكان خروج از مراحل نصب را فراهم مي كند. 
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براي ادامه نصب كليد ENTER را فشار دهيد . پنجره اي مطابق شكل زير نمايان شده كه شرح توضيحات مربوط به توافق نامه استفاده از اين سيستم عامل است . با انتخاب كليد F8 از اين صفحه عبور كنيد. 
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برنامه Setup شروع به بررسي سيستم شما كرده تا نسخه هاي قبلي سيستم عامل ويندوز را در صورت وجود در سيستم تشخيص مي دهد. پس از بررسي سيستم پنجره اي همانند شكل زير نمايان شده و درايو هاي سيستم شما را ليست مي كند. شما در اين قسمت مي توانيد مسيري كه براي نصب ويندوز مورد استفاده قرار مي گيرد را تعيين كنيد. 

تصوير زير مربوط به حالتي است كه سيستم از قبل فاقد هيچ نوع سيستم عاملي بوده و هارد آن نيز پارتيشن بندي و فرمت نشده است . فضاي هارد مذكور بصورت Unpartitioned و 4 گيگابايت نشان داده شده است. 

شما مي توانيد براي نصب ويندوز اين فضا را تقسيم كنيد. تقسيم فضا در اين مرحله همانند استفاده از فرمان Fdisk صورت مي گيرد. براي اين منظور كليد C در صفحه كليد را انتخاب كرده و سپس در پنجره بعدي فضاي مورد نظر خود را در آن وارد كنيد. 

پس از تاييد مجدداً به صفحه Unpartitioned ارجاع داده مي شويد. مجدداً بر روي فضاي Unpartitioned رفته و كليد C را انتخاب كنيد. در اين مرحله اگر مايل بوديد درايو هاي ديگري ايجاد كنيد فضاي مورد نياز را وارد كنيد و در غير اين صورت كليد Enter را فشار دهيد تا كل فضاي باقي مانده به درايو دوم اختصاص داده شود. 

اگر از قبل سيستم پارتيشن بندي شده يا اگر سيستم عاملي از قبل بر روي آن نصب مي باشد مي توانيد درايو مورد نظر خود را جهت نصب ويندوز انتخاب كنيد. 

توجه : در صورتي كه مي خواهيد سيستم عامل ويندوز قديمي خود ( مثلاً 98 يا 2000 يا ME يا ... ) را حفظ كنيد، نبايد ويندوز XP را بر روي درايوي كه اين سيستم عامل ها در آن نصب شده اند ، نصب كنيد . انجام اين كار با تداخل در برنامه ها و پوشه هاي شما بالاخص پوشه Program Files ، باعث بروز برخي ايرادات خواهد شد. 

همانطور كه در بالا عنوان شد، اگر سيستم را از قبل پارتيشن بندي كرده باشيد در اين پنجره نام آنها را مشاهده خواهيد كرد. حال ممكن است بخواهيد قبل از پياده سازي و نصب ويندوز XP تغييري در تعداد يا حجم پارتيشن هاي خود ايجاد كنيد. 

براي اين كار بايد بر روي نام درايو مورد نظر رفته و كليد D را در صفحه كليد انتخاب كنيد. در پنجره بعدي و براي تاييد حذف كليد L را فشار دهيد. پس از انتخاب اين گزينه مجدداً در صفحه با فضايي تحت عنوان Unpartitioned مواجه خواهيد شد كه بايد مطابق روض فوق الذكر آن را به درايو خاصي تخصيص دهيد. در برخي موارد پس از تخصيص فضا و پارتيشن بندي ، فضايي اندك بصورت Unpartitioned باقي مي ماند كه مي توانيد از آن صرفنظر كنيد. 

توجه : حذف يك پارتيشن باعث از بين رفتن كل اطلاعات موجود در آن خواهد شد. از اين رو حتماً قبل از انجام چنين كاري اطلاعات پارتيشن خود را بررسي كرده و در صورت نياز نسخه پشتيباني از آن تهيه كنيد. 

براي شروع نصب بر روي نام درايو مورد نظر رفته و كليد ENTER را فشار دهيد . در صورتي كه در اين مرحله قصد اتمام فرايند نصب را داريد و مي خواهيد از اين برنامه خارج شويد كليد F3 را انتخاب كنيد. 
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پس از اين مرحله با صفحه اي مواجه خواهيد شد كه چهار گزينه مختلف Format در آن قابل انتخاب است. 

مطابق استاندارد هاي كامپيوتري دو نوع قالب بندي و فرمت براي هارد ها مورد استفاده قرار مي گيرد. حالت اول و قديمي كه مورد استفاده سيستم عامل هاي ويندوز 98 بود كه با عنوان FAT از آنها نام برده مي شود و در حالت بعدي كه از لحاظ امنيتي و سرعت عملكرد بهتري دارد كه NTFS ناميده مي شود. 

گزينه اول و سوم در اين صفحه هر دو به حالت قالب بندي NTFS اشاره دارد. انتخاب گزينه اول فرمت هارد را در وضعيت Quick و به سرعت انجام مي دهد ولي حالت سوم مدت زمان بيشتري به خود اختصاص داده و درايو تعيين شده را بطور كامل فرمت مي كند( اگر شما از قبل دراوي خود را فرمت نكرده ايد يا اگر پارتيشن بندي خود را تغيير داده ايد بايد از حالت سوم استفاده كنيد. به همين ترتيب گزينه دوم و چهارم نيز مربوط به قالب بندي FAT است. 
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توجه : اگر شما در سيسيتم تان ويندوز 98 يا ME داشته باشيد و گزينه NTFS را انتخاب كنيد، پس از اتمام مرحله نصب ويندوز و با اجراي وسندوز 98 يا ... ديگر به پارتيشن NTFS دسترسي نخواهيد داشت و اين درايو تنها از طريق ويندوز XP در دسترس شما قرار خواهد گرفت. 

با توجه به توضيحات فوق نوع فرمت و قالب بندي سيستم را انتخاب كرده و كليد ENTER را فشار دهيد. براي صرفنظر كردن از مرحله نصب مي توانيد كليد ESC را فشار دهيد. 
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پس از اين مرحله پنجره ديگري نمايان شده و سسيستم شما پس از مدتي Restart مي شود. 
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پس از راه اندازي سيستم شما نبايد كليدي را در هنگام نمايان شدن Press Any Key فشار دهيد و بايد مراحل نصب از طريق هارد انجام شود( بهتر است در اين مرحله وارد BIOS سيستم خود شده و آن را به حالت اول بازگردانيد) . از اين قسمت فرايند اصلي نصب ويندوز با نمايان شدن شكل زير آغاز مي شود. بطور معمول مدت زمان بالاي 50 دقيقه جهت نصب به شما نشان داده مي شود. پس از اتمام مراحل Collecting information ، Dynamic Update ، Preparing installation به مرحله Installing Windows مي رسيم. پنجره اي كه در اين قسمت ديده مي شود مربوط به تنظيمات Regional and Language Options مي باشد. در اين قسمت با انتخاب گزينه Customize و Details كشور و زبان خود را انتخاب كنيد ( ايران ، فارسي) . البته پس از انجام نصب و از طريق Control Panel نيز مي توان اين تغييرات را اعمال كرد. اگر مشكلي با اين قسمت داريد مي توانيد بدون اعمال تغييري گزينه Next را انتخاب كنيد. 

[image: image47.jpg]; Iy —
I o |

B et
® —icmrmrin
SR

TSt comats sy sk Unind S, s
i o end o

Tochimg hee st itk i Coonin

e+ 000

Tkl Lraoes ko sl ke ey G by
N Pl

Vou ol e et U b ot

|
[t [ gy





در پنجره Personalize your Software نام خود را در قسمت Name و كلمه اي دلخواه به عنوان 
نام سازمان يا موسسه خود در قسمت Organaize وارد كنيد ( اين اسامي اختياري است و هر چيزي مي تواند باشد. مثلاً Home ). 
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در قسمت بعد شما بايد رمز يا سريالي كه براي نصب ويندوز XP مورد استفاده قرار مي گيرد را وارد كنيد. 
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پس از بررسي رمز وارد شده از طرف شما و در صورت صحيح بودن آن پنجره Computer Name and Administrator Password را مشاهده خواهيد كرد. 
شما بايد در قسمت Computer Name يك نام دلخواه براي سيستم خود وارد كنيد. در قسمت Administrator password رمز عبوري كه كاربر مدير سيستم براي ورود به آن نياز دارد را وارد كنيد. 
در قسمت Confirm نيز مجدداً اين كلمه را وارد كنيد. در صورت تمايل مي توانيد رمزي در اين دو قسمت انتخاب نكنيد و آن را خالي رها كنيد. 
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در صفحه Date and Time Settings مي توانيد موقعيت جغرافيايي خود را انتخاب كنيد. از منوي آبشاري Time Zone ، گزينه Tehran را يافته و انتخاب كنيد. 
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مرحله بعد مربوط به تنظيمات كارت شبكه سيستم شماست. بر روي دكمه NEXT اين قسمت كليك كنيد تا از اين مرحله عبور كنيد. 
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در پنجره Workgroup or Computer Domain نيز تنظيم پيش فرض كه WORKGROUP است را تاييد كرده و با انتخاب گزينه NEXT اين مرحله را نيز به اتمام برسانيد. 
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تا اينجا مراحل اصلي نصب ويندوز به پايان رسيده و شما با شكلي همانند طرح زير مواجه خواهيد شد. 
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بسته به نوع درايور كارت گرافيك و اندازه بزرگنمايي مانيتورتان ممكن است با پيغامي همانند پيغام شكل زير مواجه شويد. در هر حال دكمه OK را در آن انتخاب كنيد. 
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به پنجره آبي رنگ Wellcome to Microsoft Windows وارد خواهيد شد. براي ادامه مراحل بر روي دكمه NEXT كليك كنيد. 
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گزينه No, not at this time را در پنجره Ready to Register انتخاب كنيد و سپس دكمه Next را در آن صفحه كليك كنيد. 
[image: image57.jpg]Ready to register with Microsoft?.





همانطور كه در شكل زير مشاهده مي كنيد، در پنجره Who will use this computer شما مي توانيد نام پنج كاربري كه از سيستم استفاده مي كنند را وارد كنيد. البته وارد كردن تمامي اين فيلدها ضروري نيست و شما مي توانيد در قسمت Your Name تنها نام خود ( يا هر نام دلخواهي ) را وارد كرده و بقيه آنها را خالي رها كنيد. سپس دكمه NEXT را انتخاب كنيد. 
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در مرحله آخر و براي ورود به ويندوز دكمه Finish را در پنجره Thank you انتخاب كنيد. 
[image: image59.jpg]Thank you!




حتماً قبل از اتصال به اينترنت يك نسخه جديد از آنتي ويروس ها را بر روي سيستم خود نصب كنيد و پس از اتصال به اينترنت و در فواصل كوتاه مدت آن را بروز رساني كنيد. 

طریقه ساختن VPN

در Control Panel گزینه Network Connections را انتخاب میکنیم و سپس Create Network Connection :
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روی گزینه Next کلیک میکنیم : 
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روی گزینه Next کلیک میکنیم : 
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روی گزینه Next کلیک میکنیم : 
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روی گزینه Next کلیک میکنیم : 
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روی گزینه Next کلیک میکنیم : 
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روی گزینه Next کلیک میکنیم : 
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روی گزینه Finish کلیک میکنیم.

از منوی Start قسمت Connect to و بعد internet را انتخاب میکنیم روی گزینه Properties کلیک میکنیم و سپس گزینه Security را انتخاب میکنیم و بعد مود Advanced custom setting و روی گزینه Setting را کلیک و به شرح ذیل تنظیمات را انجام میدهیم.

Data Encryption : Optional Encryption
Login Security : Allow these protocols
1. Unencrypted Password(PAP) Enable
و بقیه گزینه ها غیر فعال تنظیم میشوند.روی OK کلیک میکنیم و بعد با واردکردن Username و Password ارتباط برقرار میشود.
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طریقه وارد کردن ip address

در منوی start گزینه connect to را انتخاب میکنیم و سپس show all Connections و 
روی آیکن Local Area Connection دوبار کلیک کنید :
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گزینه internet protocol(tcp/ip) انتخاب می کنیم و روی دکمه propertiseکلیک می کنیم 
روی گزینه Next کلیک می کنیم : 
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روی گزینه use the following ip address کلیک می کنیم : 
[image: image70.png]Internet Protocol (TCP/IP) Properties
[ General |
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© Obtain an IP address automaicaly
@ Use thefolowing I address:
1P address:

Subnet mask:

Defauit gateway:

© Use the olowing DNS server adesses

Preferred DNS server

Alemate DNS server





در قسمت ip address آدرس ip را وارد می کنیم 
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© Obtain an IP address automaicaly
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Subnet mask: 25 2% %5 0

Defauit gateway:

© Use the olowing DNS server adesses
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روی گزینه ok کلیک کنید .
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